SASKAŅOTS

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece

I. Spure

2019. gada 24. septembrī

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

## 1. Pasūtītājs:

## Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, reģ.Nr.90000027165

**2. Iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/115**

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, ja pakalpojumu līgumcena ir līdz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši *euro* un nulle centi), pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

3. Iepirkuma priekšmets: Arkveida metāla detektēšanas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana

4. Līguma izpildes termiņš un izpildes vieta.

4.1. Līgums ir spēkā no noslēgšanas brīža līdz š.g. 15. decembrim.

4.2. Uzstādīto arkveida metāla detektēšanas iekārtu garantijas termiņš 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

4.3. Izpildes vieta un nepieciešamais daudzums:

4.3.1. 1 (viena) iekārta - Liepājas cietums, Dārza ielā 14/16, Liepājā, LV-3401;

4.3.2. 2 (divas) iekārtas - Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas ielā 10, Olainē, LV - 2114

**5.** **Iepirkuma apjoms un tehniskā specifikācija.**

Tehniskā specifikācija noteikta Informatīvā paziņojuma 1. pielikumā.

**6. Apmaksas nosacījumi.**

Pasūtītājs veic apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

**7. Piedāvājuma izvēles kritērijs.**

Par Pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums **ar viszemāko nosacīto līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN)) saskaņā ar Informatīvā paziņojuma 2. pielikumā noteikto Finanšu piedāvājuma veidlapu,** kas atbilst Informatīvajā paziņojumā minētajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

**8. Finanšu piedāvājuma noformēšana:**

Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Finanšu piedāvājuma formu (Informatīvā paziņojuma 2. pielikums).

**9. Prasības pretendentiem.**

9.1. **apliecinājums,** kas atbilst informatīvā paziņojuma 3. pielikumam;

9.2. tehniskais piedāvājums 1. pielikums;

9.3. finanšu piedāvājums 2. pielikums.

**10. Piedāvājuma iesniegšana:**

**10.1.**Piedāvājuma dokumentus var iesniegt:

1) elektroniski – [ievp@ievp.gov.lv](mailto:ievp@ievp.gov.lv);

2) pa faksu – 67278697;

3) pa pastu – Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009;

4) personīgi iesniedzot Ieslodzījuma vietu pārvaldē darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālr. 67290122, 67290345).

**10.2.**Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz **2019. gada 4. oktobra, plkst. 16.00** (pēc vietējā laika). Pēc norādītā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu vai pa kurjerpastu, tad visu atbildību par iespējamo pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē uzņemas pretendents.

Uz piedāvājuma jānorāda:

1) pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (vai vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta);

2) iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs.

Kontaktpersona par Informatīvā paziņojuma Tehnisko specifikāciju - Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Uzraudzības daļas galvenais inspektors Madars Vekmanis, tālrunis: 67090185, mobilais tālrunis: 29346164, e-pasta adrese: [madars.vekmanis@ievp.gov.lv](mailto:madars.vekmanis@ievp.gov.lv)

1. pielikums

(Nr. IeVP 2019/115)

Informatīvajam paziņojumam

**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Prasības** | **Tehniskie parametri, komplektācija, minimālās, obligātās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */aizpilda pretendents/* |
| **1.** | **Arkveida metāla detektēšanas iekārta (turpmāk - AMD)** | | |
| **1.1.** | **AMD vispārīgās prasības** | |  |
| 1.1.2. | AMD ir jāspēj atklāt un ar trauksmes indikāciju norādīt uz personas ķermeņa esošo metāla priekšmetu lokalizāciju. | |  |
| 1.1.3. | AMD ir jāspēj atklāt metāla priekšmetus uz personas ķermeņa, neatkarīgi no priekšmeta novietojuma un orientācijas telpā. | |  |
| 1.1.4. | Ir jābūt iespējai stingri nostiprināt AMD uz stabila pamata. | |  |
| 1.1.5. | AMD jābūt aprīkotam ar vizuālo indikatoru, kas norāda, ka AMD ir darba kārtībā. | |  |
| 1.1.6. | Iespējai mainīt AMD metāla atklāšanas iestatījumus jābūt aizsargātai un pieejamai vienīgi pilnvarotām personālam. | |  |
| 1.1.7. | AMD jāspēj radīt skaņas un/vai vizuālu signālu. Atklājot metāla priekšmetu AMD jārada gan vizuāla trauksmes indikācija, gan skaņas trauksmes indikācija. Abu veidu trauksmes indikācijām jābūt pamanāmām 2 metru attālumā no AMD. | |  |
| 1.1.8. | Vizuālajai trauksmes indikācijai jāuzrāda atklātā metāla priekšmeta izmēru, kā arī zonu, kurā metāla priekšmets tika detektēts. | |  |
| 1.1.9. | AMD ir jāspēj izlases veidā ģenerēt skaņas un vizuālas indikācijas arī personām, kuras izgājušas caur AMD un tām nav atklāti metāla priekšmeti. | |  |
| 1.1.10. | AMD jānodrošina visu pārbaudīto personu uzskaite, izņemot tās personas, kas iziet caur AMD pārbaudes procesam pretējā virzienā. | |  |
| 1.1.11. | AMD jānodrošina tā ģenerēto trauksmes indikāciju uzskaite. | |  |
| 1.1.12. | AMD jānodrošina procentuālā trauksmes indikāciju aprēķināšana attiecībā pret pārbaudītām personām. | |  |
| 1.1.13. | AMD jābūt spējīgai vienlīdz stabili atklāt magnētiskos un nemagnētiskos metālus. | |  |
| 1.1.14. | AMD jābūt daudzzonu/ne mazāk par sešām neatkarīgām zonām ar ne mazāk ka sešiem atsevišķiem radītājiem un sešiem atsevišķiem uztvērējiem, ar iespēju regulēt jūtīguma līmeni katrā zonā atsevišķi. | |  |
| **1.2.** | **Ekspluatācijas prasības** | |  |
| 1.2.1. | AMD jāapmierina metāla atklāšanas prasības visā karkasa iekšpusē ne vēlāk kā 2 minūtes pēc tās ieslēgšanas. | |  |
| 1.2.2. | Atklāšanas spējām jāpaliek nemainīgām, kā minimums 24 stundu nepārtrauktas darbības periodā. | |  |
| 1.2.3. | AMD jābūt spējīgai darboties bez viltus trauksmēm:  a) blakus jebkurai statiski novietotai metāla masai 50 mm attālumā, ieskaitot grīdas zonas;  b)   blakus citai ierīcei /rentgena iekārtai, AMD/. | |  |
| 1.2.4. | AMD nedrīkst ģenerēt trauksmes signālu cita AMD darbības ietekmē, kurš ieslēgts tajā pašā elektropadeves sistēmā un atrodas ne tuvāk par 50 cm. | |  |
| 1.2.5. | AMD metāla atklāšanas spējas atjaunojas ne vēlāk kā 2 sekundes pēc trauksmes signāla ieslēgšanās. | |  |
| 1.2.6. | AMD jāapmierina meklēšanas prasības ikvienam specifiskam drošības līmenim ejot cauri arkas karkasam ar ātrumu 0.5-1,3 m/sek., kā arī tad, ja metāla priekšmets tiek mests caur metālmeklētāja rāmi. | |  |
| 1.2.7. | AMD jāatbilst spēkā esošo LR normatīvo aktu prasībām attiecībā uz traucējumu nepieļaušanu elektronisko ierīču darbībā. | |  |
| **1.3.** | **Trauksmes indikāciju uzrādīšana** | |  |
| 1.3.1. | Trauksmes indikācijas tiek uzrādītas automātiski, ka:   1. vizuālu trauksmes indikāciju, kurš viegli uztverams operatoram; 2. dzirdams skaņas signāls, kura toni, skaļumu, ilgumu var mainīt | |  |
| **1.4.** | **Kalibrēšana un regulēšana** | |  |
| 1.4.1. | Jānodrošina iespēju veikt AMD kalibrēšanas procedūru:  a) manuāli;  b) patstāvīgi automātiskā režīmā. | |  |
| **1.5.** | **AMD iekšējie izmēri** | |  |
| 1.5.1. | platums ne mazāks kā 0,7 m;  augstums ne mazāks kā 2 m. | |  |
| **1.6.** | **Drošība** | |  |
| 1.6.1. | Piegādātājam jāgarantē AMD atbilstība ES spēkā esošo standartu prasībām. | |  |
| 1.6.2. | AMD jābūt aprīkotām ar avārijas STOP slēdzi tā, lai tās ārkārtas gadījumā varētu izslēgt. | |  |
| 1.6.3. | AMD ražotājam jāgarantē, ka AMD neietekmē sirds elektrostimulatoru darbību un datoru atmiņu. | |  |
| **1.7.** | **Enerģijas padeve** | |  |
| 1.7.1. | AMD jāstrādā bez kļūdām pie darba sprieguma 220 V +/– 10% ar frekvenci 50 Hz +/– 15 %, ar nepārtrāuktas barošanas avotu (UPS) sistēmai, pietiekošu 15 min sistēmas darbībai bez tīkla sprieguma. | |  |
| 1.7.2. | AMD jāaprīko ar īssavienojuma aizsardzības ierīci. | |  |
| **1.8.** | **Klimatiskie apstākļi** | |  |
| 1.8.1. | AMD ir jāspēj darboties sekojošos klimatiskajos apstākļos: pie temperatūrām starp -10º C un 50º C un relatīvā gaisa mitruma līdz 95% +/– 2% bez kondensāta izdalīšanās. | |  |
| 1.8.2. | AMD paneļiem jābūt ūdensizturīgiem, lai grīdu ap tiem varētu mazgāt nebojājot paneļus. | |  |

**Vispārējās prasības arkveida metāla detektēšanas (AMD) iekārtai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Piegādes izpilde** | **Obligātie nosacījumi** | **Pretendenta piedāvājums**  */aizpilda pretendents/* |
| 1. | Preces piegāde | Iekārtu piegāde jānodrošina ne vēlāk kā līdz 2019 gada 15.decembrim |  |
| 2. | Preces garantijas laiks | Garantijas laiks ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtas nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. | **Pretendents norāda konkrētu piedāvāto garantijas laiku mēnešos:         .** |
| 3. | Garantijas laikā sniedzamie pakalpojumi: | Garantijas laikā jānodrošina:  Iekārtas tehniskā apkope saskaņā ar Iekārtas ražotāja noteikto grafiku, Pušu pilnvarotajām personām iepriekš saskaņojot ierašanās laiku;  Iekārtas garantijas bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu bezmaksas novēršana (iekļaujot darbu un detaļas);  Konsultāciju nodrošināšana pa tālruni 24 stundas diennaktī, lai operatīvi varētu atrisināt konstatētos Iekārtas darbības traucējumus, kuri radušies darba laikā, ja Iekārtas darbības atjaunošanai nav nepieciešama Pretendenta speciālista klātbūtne;  citi darbi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Iekārtas darbību. | **Informācija par iekārtas garantijas laikā veicamajiem apkopes darbiem un to regularitāte.** |
| 4. | Personāla apmācība | Apmācība ne vairāk kā 5 (piecus) pasūtītāja darbiniekiem pirms katras iekārtas nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.  Pretendents nodrošina teorētisko apmācību Pasūtītāja telpās un prakstisko apmācību Iekārtu uzstādīšanas vietās, iepriekš saskaņojot apmācības laiku ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Pretendents apmāca Pasūtītāja  darbiniekus latviešu valodā par iekārtas ieslēgšanu/izslēgšanu, darbību, attēla analīzi, darba drošību u.c.  Pretendents nodrošina papildu apmācību – vienu reizi pēc Pasūtītāja pieprasījuma līguma darbības laikā ne vairāk kā 2 darbiniekiem katrā iekārtu uzstādīšanas vietā. | **Personāla apmācības programma iesniedzama kopā ar piedāvājumu** |
| 5. | Iekārtu tehniskā dokumentācija | Tehniskā dokumentācija - katrai Iekārtai 1 (viens) komplekts latviešu valodā.  Lietošanas instrukcija – katrai Iekārtai 1 (viens) komplekts angļu, vācu vai krievu valodā ar tulkojumu latviešu valodā elektroniskā veidā. |  |
| 6. | CE atbilstības sertifikāts | Katrai iekārtai, jāsniedz kopā ar pavadzīmi. | **Pretendents sniedz apliecinājumu, ka katrai piedāvātai iekārtai ir derīgs CE sertifikāts** |
| 7. | Iekārtu bojājumu, trūkumu un darbības  traucējumu | Reakcijas laiks Iekārtas garantijas bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu bezmaksas novēršanai - 24 (divdesmit četras) stundas. |  |

2. pielikums

(Nr. IeVP 2019/115)

Informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes informatīvā paziņojumu "Arkveida metāla detektēšanas iekārta iegāde, piegāde un uzstādīšana'' (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/115), mēs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*pretendenta nosaukums)* apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam sniegt pakalpojumus par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preces nosaukums | Preces nosaukums, marka vai artikuls, pēc kura var atrast informāciju par Preci internetā vai pēc papildus iesniegtā kataloga ar Preces aprakstu\* | Mērvienība | Līgumcena, EUR, bez PVN par vienu iekārtu (piedāvājuma izvēles kritērijs) | Līgumcena, EUR, bez PVN par trīs iekārtām |
| Arkveida metāla detektēšanas iekārta |  | 3.gab |  |  |
| **Kopā:** | | | |  |

\*) līgumcenā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, uzstādīšanu, regulēšanu, nodošanu ekspluatācijā, garantiju, personāla apmācību, tajā skaitā nodokļi, nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām, kā arī transportlīdzekļu piegādes izdevumi līdz piegādes vietai un citas ar līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītas izmaksas.

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa un faksa numuri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālruņa numurs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. pielikums

(Nr. IeVP 2019/115)

Informatīvajam paziņojumam

Atbilstoši iepirkuma "Arkveida metāla detektēšanas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana'' (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2019/115) nolikumam

Apliecinājums

*(Vieta)*, *(Datums) (Dok. Nr.)*

Ar šo, *(pretendenta nosaukums),* reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Arkveida metāla detektēšanas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana'' (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2019/115) prasības un apliecinām, ka:

* piedāvātās preces kvalitāte, kvantitāte atbilst informatīvā paziņojuma 1.pielikumā norādītajām prasībām;
* darbojamies informatīvā paziņojuma 3. punktā norādītājā (atbilstoši pretendenta piedāvājumam) preču piegādes jomā un Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetam atbilstoša līguma izpildē juridiskām personām vai valsts pārvaldes iestādēm. Par Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros ir piegādātas analoģiskas iekārtas ar spriegumu/jaudu, kas nav mazāks par Tehniskajā specifikācijā norādīto, vismaz vienam preču saņēmējiem Latvijā; **(Iesniegt pieredzes aprakstu ar vismaz 3 (trīs) veiksmīgi izpildītiem līgumiem);**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, telefona Nr.) | Iepirkuma nosaukums, ID. Nr. | Noslēgtā līguma Nr. un līguma summa | Piegādes veikšanas laiks (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* iesniegsim sertifikātu, kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību **CE** (Conformité Européne) marķējumam. Pretendentam jāpiedāvā Eiropas Savienības direktīvām atbilstošu Preci. Precei jāatbilst pamatprasībām, kādas Eiropas Savienībā noteiktas drošumam, veselības un vides aizsardzībai, un attiecībā uz Preci jābūt veiktām visām nepieciešamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām;
* iesniegsim ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām izsniegtu apliecinājumu, ka Pretendentam ir speciali apmācīts un atbilstoši sertificēts personāls, ar tiesībām apkalpot, remontēt piedāvātas preces un apmācīt pasūtītāja personālu;
* apliecinām, ka pirms veicamo pakalpojuma izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4. punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums.

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona (*Vārds Uzvārds*)

z.v