APSTIPRINĀTS

2018. gada 2.oktobra

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2018/99/1

**Ieslodzījuma vietu pārvaldes**

**atklāta konkursa**

**"Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām"**

**(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/99)**

**nolikums**

Rīgā, 2018

**1. Vispārīgā informācija**

**1.1.** Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss "Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām", identifikācijas Nr. IeVP 2018/99 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – Likums), kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību.

**1.2.** Pasūtītājs – Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma vispārīgo informāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Inese Mazlazdiņa, tālr.: 67290282, mobilais tālr.: 26181423, e‑pasts: [inese.mazlazdina@ievp.gov.lv](mailto:maksims.laskovs@ievp.gov.lv).

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju (turpmāk – Tehniskā specifikācija) – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma daļas vadītājs Viktors Karklins, tālr.: 67290302, mobilais tālr.:29391691, e‑pasts: [viktors.karklins@ievp.gov.lv](mailto:viktors.karklins@ievp.gov.lv).

**1.3. Iepirkuma priekšmets:**

* + 1. Santehnikas materiālu (turpmāk – Prece) iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām;
    2. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīcas CPV kods: 44411000-4;
    3. Iepirkuma priekšmets sastāv no 1 (vienas) daļas;
    4. Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

**1.4. Iepirkuma līguma darbības termiņš un izpildes vieta:**

1.4.1. Ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts Nolikuma 7. pielikumā norādītais Iepirkuma līgums. Līguma darbības laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no tā noslēgšanas brīža.

1.4.2. Līguma izpildes vietas:

1.4.2.1. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa ielā 5, Rīgā, LV-1009;

1.4.2.2. Brasas cietums, Laktas ielā 4, Rīgā, LV-1013;

1.4.2.3. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu ielā 3, Rīgā, LV-1007;

1.4.2.4. Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas ielā 10, Olainē, LV-2114;

1.4.2.5. Jelgavas cietums, Palīdzības ielā 3, Jelgavā, LV-3001;

1.4.2.6. Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101;

1.4.2.7. Valmieras cietums, Dzirnavu ielā 32,Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;

1.4.2.8. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī, LV-5202;

1.4.2.9. Daugavgrīvas cietums, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418;

1.4.2.10. Liepājas cietums, Dārzu ielā 14-16, Liepājā, LV-3401;

1.4.2.11. Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009.

**1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:**

* + 1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par Iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā;
    2. Saskaņā ar Likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Iepirkumam ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – Elektronisko iepirkumu sistēma) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām;
    3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz **2018. gada 29. oktobra, plkst. 11.00** pēc vietējā laika;
    4. Pasūtītāja Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta **2018. gada 29. oktobrī, plkst. 11.00**;
    5. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai;
    6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā;
    7. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija iesniedz elektroniskās atslēgas paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;
    8. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.
  1. **Piedāvājuma nodrošinājums** **netiek prasīts.**
  2. **Prasības attiecībā uz piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu:**
     1. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;
     2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
        1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
        2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF vai citas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
        3. elektroniski (PDF vai citas formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
     3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
        1. piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
        2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta finanšu piedāvājumu (2. pielikums). Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);
        3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.
     4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā;
     5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
     6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus;
     7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek pasūtītāja īpašumā;
     8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
  3. **Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi:**
     1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo pakalpojumu veikšanas jomā;
     2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām;
     3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam;
     4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā;
     5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei;
     6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē.

**2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi**

**2.1.** Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

**2.2.** Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu Finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

**2.3.** Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

**2.4.** Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikuma noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

**3. Pretendenta tiesības un pienākumi**

**3.1.** Pretendentu tiesības:

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

3.1.2. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

**3.2.** Pretendentu pienākumi:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

3.2.2. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu;

3.2.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.2.4. Pretendentam, kuram atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

3.2.5. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

3.2.6. Katrs pretendents, plānojot pakalpojumu sniegšanu, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgu vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309. panta;

3.2.7. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.2.8. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu, sekot līdzi izvietotajai aktuālajai informācijai par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c., izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.

**3.3. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:**

Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto ņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % (desmit procenti) no Iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokuments pieejams šādā tīmekļvietnē: <http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc> (aizpildāms un iesniedzams dokumenta 2. pielikums).

Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

**4. Pretendenta** **kvalifikācija**

4.1. Pretendentam **jāiesniedz**:

4.1.1. apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 3. pielikumā norādītajam;

4.1.2.pretendenta pieredze, kas atbilst Nolikuma 4. pielikumā norādītajam;

4.1.3. atsauksmes no Nolikuma 4.1.2. apakšpunktā (pretendenta pieredze) minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei, ka līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi;

4.1.4. preču piegādē iesaistīto transportlīdzekļu saraksts, kas atbilst Nolikuma 5. pielikuma prasībām;

4.1.5. apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 6. pielikuma prasībām;

4.1.6. Pretendentam jābūt mazumtirdzniecības vietām:

4.1.6.1. kuras atrodas Rīgas pilsētas teritorijā un Daugavpils pilsētas teritorijā;

4.1.6.2. kuras ir nodrošinātas ar visu Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču paraugiem, un kurā Pasūtītāja pārstāvis var izvēlēties Preci pasūtīt, apskatīt vai apmainīt bez apjoma ierobežojuma;

4.1.6.3. kurām darba laiks ir vismaz piecas dienas nedēļā;

4.1.6.4. kuras ir nodrošinātas ar netraucētu piebraukšanu un /vai bezmaksas autostāvvietu. Pretendents iesniedz tirdzniecības vietu adreses un aprakstu.

4.2. Iepirkumu komisija pārbauda, vai uz pretendentiem neattiecas Likuma 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā), (Pasūtītājs nepiemēro Likuma 42. panta otrajā daļā minētos nosacījumus).

4.3. Pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

**5. Informācija par pretendenta** **saimniecisko un finansiālo stāvokli**

5.1. Pretendentam jāiesniedz **apliecinājums** (gada bilances peļņas un zaudējumu aprēķini vai analogs dokuments no valsts, kurā pretendents ir reģistrēts) par tā vidējo gada apgrozījumu 3 (trīs) iepriekšējo finanšu gadu (2015., 2016. un 2017. gadu ) un 2018. gada (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā. Pretendenta vidējam gada apgrozījumam norādītajā laikā jābūt vismaz divreiz lielāks par piedāvāto kopējo nosacīto līgumcenu.

5.2.Pretendents, kas attiecīgajā tirgū darbojas mazāk, nekā 2 (divus) kalendāros gadus var iesniegt Nolikuma 5.1. apakšpunktā minēto dokumentu tikai par periodu no darbības uzsākšanas brīža (bet apgrozījumam jābūt vismaz divreiz lielāks par piedāvāto kopējo nosacīto līgumcenu).

**6. Pretendenta** **izslēgšanas nosacījumi**

6.1. Veicot pretendentu atbilstības Nolikuma 4.2. apakšpunktā noteiktajai prasībai pārbaudi, Iepirkumu komisija saskaņā ar Likuma 42. panta četrpadsmito daļu attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību būtu piešķiramas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, pārbauda vai uz to neattiecas Likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi. Iepirkumu komisija pārbaudi veic Likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā.

6.2. Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja:

6.2.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4. punktā noteiktajām prasībām;

6.2.2. pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

6.3. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkumu komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

**7. Piedāvājuma izvēles kritēriji**

Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai ar viszemāko preču norādīto vienību (kas ir noteikti Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājuma veidlapā) kopējo nosacīto līgumcenu. Līgumcenā ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli; turpmāk – PVN)) un izdevumi, tajā skaitā Preces piegādeslīdz ieslodzījuma vietām, izkraušanas un citas izmaksas.

**8. Iepirkuma līgums**

8.1. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (7. pielikums).

8.2. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām. Pretendentam, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju.

8.3. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir atbilstošs Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par atbilstošu, Iepirkumu komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.4. Līgums tiks slēgts ar nosacījumu, ka līgumcena visa Iepirkuma līguma darbības laikā nepārsniegs 143 999,99 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi *euro* un 99 centi).

8.5. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām. Precēm, kas nav norādītas Tehniskajā specifikācijā, tiks piemērota fiksēta atlaide.

8.6. Nolikumā norādītais apjoms ir aptuvens un Iepirkuma līguma darbības laikā var mainīties.

**9. Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība**

9.1. Apakšuzņēmēju, kuru pretendents iesaistījis iepirkuma līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Iepirkuma līguma nosacījumus.

9.2. Pasūtītājam var nepiekrist apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. Pretendenta piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

9.2.2. ja pretendents nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

9.3. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz pretendentu.

9.4. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus.

9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt pretendentam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

**10. Citi nosacījumi**

10.1. Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas netiek paaugstinātas.

10.2. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu, nosūtot informāciju elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 36. panta otrās daļas nosacījumiem, korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Faksa nr.:67278697, e-pasts: [ievp@ievp.gov.lv](mailto:ievp@ievp.gov.lv) vai Nolikuma 1.2. apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

10.3. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

1. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/99)

nolikumam

**Tehniskā specifikācija**

Firmas (ražotāja) nosaukumi ir minēti, kā piemēri (tikai informatīvos nolūkos). Pretendenti var piedāvāt analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam (bet ne sliktāka kvalitāte).

Gadījumā, ja pretendenti piedāvā analoģiskas preces vai ekvivalentu norādītajam, tad Tehniskajā piedāvājumā obligāti jānorāda katras preces firmas (ražotāja) nosaukums.

Pretendentam jāiesniedz preču katalogs papīra formātā vai jānorāda attiecīgā interneta resursa adrese, kur Pasūtītāja pārstāvji varētu apskatīt preces aprakstu.

Preci, kas nav iekļauta (noradītā) Tehniskās specifikācijas sarakstā (tabulā) Pasūtītājs varēs pasūtīt atsevišķi no Pretendenta esoša kataloga ar noteikto pastāvīgo atlaidi \_\_\_\_\_\_\_% (vārdiem).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Materiālu nosaukums | Tehniskās prasības | Mērvienība | Vienību skaits | Pretendenta piedāvājums preces firmas (ražotāja) nosaukums |
|  | **Radiatori** |  |  |  |  |
| 1 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 2 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 3 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 4 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 5 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 6 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 7 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 8 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 9 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 10 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 11 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 12 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 13 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 14 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 15 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 16 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 17 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 18 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 19 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 20 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 21 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 22 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 23 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 24 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 25 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 26 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 27 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 28 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 29 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 30 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 31 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 32 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 33 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 34 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 35 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 36 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 37 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 38 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 39 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 40 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 41 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 42 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 43 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 44 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 45 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 46 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 47 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 48 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 49 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 50 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 51 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 52 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 53 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 54 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 55 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 56 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 57 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 58 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 59 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 60 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 61 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 62 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 63 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 64 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 65 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 66 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 67 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 68 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 69 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 70 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 71 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 72 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 73 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 74 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 75 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 76 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 77 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 78 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 79 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 80 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 81 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 82 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 83 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 84 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 85 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 86 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 87 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 88 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 89 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 90 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 91 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 92 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 93 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 94 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 95 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 96 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 97 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 98 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 99 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 100 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 101 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 102 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 103 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 104 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 105 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 106 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 107 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 108 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 109 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 110 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 111 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 112 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 113 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 114 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 115 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 116 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 117 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 118 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 119 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 120 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 121 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 122 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 123 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 124 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 125 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 126 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 127 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 128 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 129 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 130 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 131 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 132 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 133 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 134 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 135 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 136 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 137 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 138 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 139 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 140 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 141 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 142 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 143 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 144 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 145 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 146 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 147 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 148 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 149 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 150 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 151 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 152 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 153 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 154 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 155 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 156 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 157 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 158 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 159 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 160 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 161 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 162 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 163 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 164 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 165 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 166 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 167 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 168 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 169 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 170 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 171 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 172 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 173 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 174 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 175 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 176 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 177 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 178 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 179 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 180 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 181 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 182 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 183 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 184 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 185 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 186 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 187 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 188 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 189 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 190 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 191 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 192 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 193 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 194 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 195 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 196 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 197 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 198 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 199 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 200 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 201 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 202 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 203 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 204 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 205 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 206 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 207 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 208 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 1 |  |
| 209 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 210 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 211 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 212 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 213 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 214 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 215 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 216 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 217 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 218 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 219 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 220 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 221 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 222 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 223 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 224 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 225 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 226 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 227 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 228 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 229 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 230 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 231 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 232 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 233 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 234 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 235 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 236 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 237 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 238 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 239 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 240 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 241 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 242 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 243 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 244 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 245 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 246 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 247 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 248 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 249 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 250 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 251 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 252 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 253 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 254 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 255 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 256 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 257 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 258 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 259 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 260 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 261 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 262 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 263 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 264 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 265 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 266 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 267 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 268 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 269 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 270 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 271 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 272 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 273 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 274 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 275 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 276 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 277 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 278 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 279 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 280 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 281 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 282 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 283 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 284 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 285 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 286 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 287 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 288 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 289 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 290 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 291 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 292 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 293 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 294 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 295 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 296 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 297 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 298 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x3000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 299 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 300 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 301 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 302 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 303 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 304 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 305 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 306 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 307 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 308 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 309 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 310 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 311 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 312 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 313 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 314 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 315 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 316 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 317 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 318 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 319 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 320 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 321 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 322 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 323 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 324 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 325 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 326 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 327 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 328 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 329 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 330 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 331 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 332 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 333 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 334 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 335 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 336 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 337 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 338 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 339 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 340 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 341 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 342 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 343 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 344 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 345 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 346 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 347 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 348 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 349 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 350 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 351 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 352 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 353 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 354 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x500 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 355 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 356 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 357 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 358 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 359 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 360 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1100 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 361 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 362 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 363 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 364 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 365 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 366 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x2300 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 367 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x2600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 368 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 369 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x700 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 370 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 371 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x900 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 372 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x1000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 373 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x1200 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 374 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x1400 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 375 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x1600 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 376 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x1800 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 377 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x2000 (kompl. ar stiprin.) | 1. | gab. | 2 |  |
| 378 | Radiators Vertikāls Tips 21 1800x300 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 5 |  |
| 379 | Radiators Vertikāls Tips 21 1800x450 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 380 | Radiators Vertikāls Tips 21 1800x600 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 381 | Radiators Vertikāls Tips 21 1800x750 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 382 | Radiators Vertikāls Tips 21 1950x300 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 383 | Radiators Vertikāls Tips 21 1950x450 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 384 | Radiators Vertikāls Tips 21 1950x600 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 385 | Radiators Vertikāls Tips 21 1950x750 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 386 | Radiators Vertikāls Tips 21 2100x300 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 387 | Radiators Vertikāls Tips 21 2100x450 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 388 | Radiators Vertikāls Tips 21 2100x600 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 389 | Radiators Vertikāls Tips 21 2100x750 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | 2. | gab. | 4 |  |
| 390 | Radiatora grīdas kronšt.11-33 univers. | 3. | gab. | 50 |  |
| 391 | Radiatora termostatiskais ventilis taisns 1/2" ar pieslēguzgriezni | 6. | gab. | 20 |  |
| 392 | Radiatora termostatiskais ventilis stūra 1/2" ar pieslēguzgriezni | 6. | gab. | 20 |  |
| 393 | Radiatora termostatiskais ventilis aksiāls 1/2" ar pieslēguzgriezni | 6. | gab. | 30 |  |
| 394 | Radiatora termostatiskais ventilis taisns 3/4" ar pieslēguzgriezni | 7. | gab. | 30 |  |
| 395 | Radiatora termostatiskais ventilis stūra 3/4" ar pieslēguzgriezni | 7. | gab. | 30 |  |
| 396 | Termogalva termoventiļiem | 8. | gab. | 20 |  |
| 397 | Radiatora atpakaļgaitas ventilis taisns 1/2" ar pieslēguzgriezni | 7. | gab. | 20 |  |
| 398 | Radiatora atpakaļgaitas ventilis stūra 1/2" ar pieslēguzgriezni | 7. | gab. | 20 |  |
| 399 | Radiatora atpakaļgaitas ventilis taisns 3/4" ar pieslēguzgriezni | 7. | gab. | 30 |  |
| 400 | Radiatora atpakaļgaitas ventilis stūra 3/4" ar pieslēguzgriezni | 7. | gab. | 30 |  |
| 401 | H-pieslēgums apakš. Piesl. Radiatoram taisns | 9. | gab. | 30 |  |
| 402 | H-pieslēgums apakš. Piesl. Radiatoram stūra | 9. | gab. | 30 |  |
|  | **Ūdens sildītāji** |  |  |  |  |
| 403 | Ūdens sildītājs ARISTON 10L/5g. virs izlietnes vai analogs |  | gab. | 2 |  |
| 404 | Ūdens sildītājs ARISTON 10L/5g. zem izlietnes vai analogs |  | gab. | 2 |  |
| 405 | Elektrisks ūdens sildītājs ARISTON 15L/5g. virs izlietnes vai analogs |  | gab. | 2 |  |
| 406 | Elektrisks ūdens sildītājs ARISTON 15L/5g. zem izlietnes vai analogs |  | gab. | 2 |  |
| 407 | Elektrisks ūdens sildītājs ARISTON 30L/5g. zem izlietnes vai analogs |  | gab. | 2 |  |
| 408 | Elektrisks ūdens sildītājs 50L vertikāls piekaramais Ariston vai analogs |  | gab. | 1 |  |
| 409 | Elektrisks ūdens sildītājs 80L vertikāls piekaramais Ariston vai analogs |  | gab. | 1 |  |
| 410 | Elektrisks ūdens sildītājs 100L vertikāls piekaramais Ariston vai analogs |  | gab. | 1 |  |
| 411 | Elektrisks ūdens sildītājs 150L vertikāls piekaramais Ariston vai analogs |  | gab. | 2 |  |
| 412 | Elektrisks ūdens sildītājs 200L vertikāls Ariston vai analogs |  | gab. | 2 |  |
| 413 | Kombinēts ūdens sildītājs 80L vertikāls Ariston vai analogs |  | gab. | 2 |  |
| 414 | Kombinēts ūdens sildītājs 100L vertikāls Ariston vai analogs |  | gab. | 2 |  |
| 415 | Kombinēts ūdens sildītājs 150L vertikāls Ariston vai analogs |  | gab. | 2 |  |
| 416 | Kombinēts ūdens sildītājs 200L vertikāls Ariston vai analogs |  | gab. | 1 |  |
| 417 | Sildelemets ūdens silditājām 1 1/4" vītne 3 kW |  | gab. | 3 |  |
| 418 | Sildelemets ūdens silditājām 1 1/2" vītne 3 kW |  | gab. | 3 |  |
| 419 | Sildelements 1500W SE 5R 100 |  | gab. | 3 |  |
| 420 | Sildelements 1200W SE 5R 80 |  | gab. | 3 |  |
| 421 | Sildelemets ūdens silditājām 30 L 1500W |  | gab. | 3 |  |
| 422 | Sildelements 1200W ar vītni |  | gab. | 3 |  |
| 423 | Sildelements 1500W ar vītni |  | gab. | 3 |  |
| 424 | Magnija anods 10-15 L |  | gab. | 3 |  |
| 425 | Magnija anods 30 L ūdens sildītājajam |  | gab. | 3 |  |
| 426 | Magnija anods D5 |  | gab. | 3 |  |
| 427 | Magnija anods D8 |  | gab. | 3 |  |
| 428 | Magnija anods 150L |  | gab. | 3 |  |
| 429 | Magnija anods 200-400 L ūdens sildītājajam |  | gab. | 3 |  |
| 430 | Termoregulators 10-30L |  | gab. | 3 |  |
| 431 | Termoregulators SE-10R |  | gab. | 3 |  |
| 432 | Termoregulators 150-200L ūdens sildītājiem |  | gab. | 3 |  |
| 433 | Boilera pretvārsts 1/2" |  | gab. | 3 |  |
| 434 | Blīve sildelementiem, gumijas |  | gab. | 5 |  |
| 435 | Termometrs ūdens sildītājam |  | gab. | 3 |  |
| 436 | Flancis ar blīvi ūdens sildītājem |  | gab. | 3 |  |
|  | **PPR kausējamas caurules un veidgabali T3S SYSTEM** |  |  |  |  |
| 437 | PPR Caurule diametrs 16mm. PN20 |  | m | 100 |  |
| 438 | PPR Caurule diametrs 20mm. PN20 PP RCT |  | m | 100 |  |
| 439 | PPR Caurule diametrs 25mm. PN20 PP RCT |  | m | 100 |  |
| 440 | PPR Caurule diametrs 32mm. PN20 PP RCT |  | m | 100 |  |
| 441 | PPR Caurule diametrs 40mm. PN20 PP RCT |  | m | 100 |  |
| 442 | PPR Caurule diametrs 50mm. PN20 PP RCT |  | m | 100 |  |
| 443 | PPR Caurule diametrs 63mm. PN20 PP RCT |  | m | 60 |  |
| 444 | PPR Caurule diametrs 75mm. PN20 PP RCT |  | m | 40 |  |
| 445 | PPR Caurule diametrs 90mm. PN20 PP RCT |  | m | 20 |  |
| 446 | PPR Caurule diametrs 110mm. PN20 PP RCT |  | m | 16 |  |
| 447 | PPR Caurule diametrs 20mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 60 |  |
| 448 | PPR Caurule diametrs 25mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 60 |  |
| 449 | PPR Caurule diametrs 32mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 60 |  |
| 450 | PPR Caurule diametrs 40mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 80 |  |
| 451 | PPR Caurule diametrs 50mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 60 |  |
| 452 | PPR Caurule diametrs 63mm. PN25 ar šķiedru Fibre | 10. | m | 40 |  |
| 453 | PPR Līkums diametrs 16mm 90gr. |  | gab. | 40 |  |
| 454 | PPR Līkums diametrs 20mm 90gr. |  | gab. | 40 |  |
| 455 | PPR Līkums diametrs 25mm 90gr. |  | gab. | 40 |  |
| 456 | PPR Līkums diametrs 32mm 90gr. |  | gab. | 40 |  |
| 457 | PPR Līkums diametrs 40mm 90gr. |  | gab. | 40 |  |
| 458 | PPR Līkums diametrs 50mm 90gr. |  | gab. | 40 |  |
| 459 | PPR Līkums diametrs 63mm 90gr. |  | gab. | 30 |  |
| 460 | PPR Līkums diametrs 75mm 90gr. |  | gab. | 10 |  |
| 461 | PPR Līkums diametrs 90mm 90gr. |  | gab. | 10 |  |
| 462 | PPR Līkums diametrs 110mm 90gr. |  | gab. | 10 |  |
| 463 | PPR Līkums diametrs 16mm 45gr. |  | gab. | 30 |  |
| 464 | PPR Līkums diametrs 20mm 45gr. |  | gab. | 30 |  |
| 465 | PPR Līkums diametrs 25mm 45gr. |  | gab. | 30 |  |
| 466 | PPR Līkums diametrs 32mm 45gr. |  | gab. | 30 |  |
| 467 | PPR Līkums diametrs 40mm 45gr. |  | gab. | 30 |  |
| 468 | PPR Līkums diametrs 50mm 45gr. |  | gab. | 30 |  |
| 469 | PPR Līkums diametrs 63mm 45gr. |  | gab. | 20 |  |
| 470 | PPR Līkums diametrs 75mm 45gr. |  | gab. | 10 |  |
| 471 | PPR trejgabals diametrs 16mm |  | gab. | 40 |  |
| 472 | PPR trejgabals diametrs 20mm |  | gab. | 40 |  |
| 473 | PPR trejgabals diametrs 25mm |  | gab. | 40 |  |
| 474 | PPR trejgabals diametrs 32mm |  | gab. | 40 |  |
| 475 | PPR trejgabals diametrs 40mm |  | gab. | 40 |  |
| 476 | PPR trejgabals diametrs 50mm |  | gab. | 30 |  |
| 477 | PPR trejgabals diametrs 63mm |  | gab. | 20 |  |
| 478 | PPR trejgabals diametrs 75mm |  | gab. | 20 |  |
| 479 | PPR trejgabals diametrs 90mm |  | gab. | 20 |  |
| 480 | PPR trejgabals diametrs 110mm |  | gab. | 20 |  |
| 481 | PPR trejgabals diametrs 20x16x20mm |  | gab. | 10 |  |
| 482 | PPR trejgabals diametrs 20x20x16mm |  | gab. | 20 |  |
| 483 | PPR trejgabals diametrs 16x20x16mm |  | gab. | 20 |  |
| 484 | PPR trejgabals diametrs 25x20x25mm |  | gab. | 20 |  |
| 485 | PPR trejgabals diametrs 25x20x25mm |  | gab. | 20 |  |
| 486 | PPR trejgabals diametrs 32x20x32mm |  | gab. | 20 |  |
| 487 | PPR trejgabals diametrs 32x25x32mm |  | gab. | 20 |  |
| 488 | PPR trejgabals diametrs 40x32x40mm |  | gab. | 20 |  |
| 489 | PPR trejgabals diametrs 40x25x40mm |  | gab. | 20 |  |
| 490 | PPR trejgabals diametrs 40x20x40mm |  | gab. | 20 |  |
| 491 | PPR trejgabals diametrs 50x20x50mm |  | gab. | 20 |  |
| 492 | PPR trejgabals diametrs 50x25x50mm |  | gab. | 20 |  |
| 493 | PPR trejgabals diametrs 50x32x50mm |  | gab. | 20 |  |
| 494 | PPR trejgabals diametrs 50x40x50mm |  | gab. | 20 |  |
| 495 | PPR trejgabals diametrs 63x32x63mm |  | gab. | 20 |  |
| 496 | PPR trejgabals diametrs 63x40x63mm |  | gab. | 20 |  |
| 497 | PPR trejgabals diametrs 63x50x63mm |  | gab. | 20 |  |
| 498 | PPR mufe diametrs 20mm |  | gab. | 30 |  |
| 499 | PPR mufe diametrs 25mm |  | gab. | 30 |  |
| 500 | PPR mufe diametrs 32mm |  | gab. | 30 |  |
| 501 | PPR mufe diametrs 40mm |  | gab. | 30 |  |
| 502 | PPR mufe diametrs 50mm |  | gab. | 30 |  |
| 503 | PPR mufe diametrs 63mm |  | gab. | 30 |  |
| 504 | PPR mufe diametrs 75mm |  | gab. | 10 |  |
| 505 | PPR mufe diametrs 90mm |  | gab. | 10 |  |
| 506 | PPR mufe diametrs 110mm |  | gab. | 5 |  |
| 507 | PPR pāreja diametrs 16x1/2" ar ārējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 508 | PPR pāreja diametrs 20x1/2" ar ārējo vītni |  | gab. | 40 |  |
| 509 | PPR pāreja diametrs 20x3/4" ar ārējo vītni |  | gab. | 40 |  |
| 510 | PPR pāreja diametrs 25x1/2" ar ārējo vītni |  | gab. | 40 |  |
| 511 | PPR pāreja diametrs 25x3/4" ar ārējo vītni |  | gab. | 40 |  |
| 512 | PPR pāreja diametrs 32x1" ar ārējo vītni |  | gab. | 40 |  |
| 513 | PPR pāreja diametrs 40x1 1/4" ar ārējo vītni |  | gab. | 20 |  |
| 514 | PPR pāreja diametrs 50x1 1/2" ar ārējo vītni |  | gab. | 20 |  |
| 515 | PPR pāreja diametrs 63x2" ar ārējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 516 | PPR pāreja diametrs 75x2 1/2" ar ārējo vītni |  | gab. | 5 |  |
| 517 | PPR pāreja diametrs 16x1/2" ar iekšējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 518 | PPR pāreja diametrs 20x1/2" ar iekšējo vītni |  | gab. | 30 |  |
| 519 | PPR pāreja diametrs 20x3/4" ar iekšējo vītni |  | gab. | 30 |  |
| 520 | PPR pāreja diametrs 25x1/2" ar iekšējo vītni |  | gab. | 30 |  |
| 521 | PPR pāreja diametrs 25x3/4" ar iekšējo vītni |  | gab. | 30 |  |
| 522 | PPR pāreja diametrs 32x1" ar iekšējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 523 | PPR pāreja diametrs 40x1 1/4" ar iekšējo vītni |  | gab. | 20 |  |
| 524 | PPR pāreja diametrs 50x1 1/2" ar iekšējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 525 | PPR pāreja diametrs 63x2" ar iekšējo vītni |  | gab. | 5 |  |
| 526 | PPR līkums diametrs 20x1/2" ar iekšējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 527 | PPR līkums diametrs 20x3/4" ar iekšējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 528 | PPR līkums diametrs 25x3/4" ar iekšējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 529 | PPR līkums diametrs 25x1/2" ar iekšējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 530 | PPR līkums diametrs 32x1" ar iekšējo vītni |  | gab. | 5 |  |
| 531 | PPR līkums diametrs 20x1/2" ar ārējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 532 | PPR līkums diametrs 20x3/4" ar ārējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 533 | PPR līkums diametrs 25x3/4" ar ārējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 534 | PPR līkums diametrs 25x1/2" ar ārējo vītni |  | gab. | 10 |  |
| 535 | PPR līkums diametrs 32x1" ar ārējo vītni |  | gab. | 5 |  |
| 536 | PPR līkums ar sienas stiprinājumu diametrs 20x1/2" ar iekšējo vītni |  | gab. | 100 |  |
| 537 | PPR līkums ar sienas stiprinājumu diametrs 25x1/2" ar iekšējo vītni |  | gab. | 50 |  |
| 538 | PPR mufe pāreja diametrs 25x20mm ie/ie |  | gab. | 50 |  |
| 539 | PPR mufe pāreja diametrs 32x20mm ie/ie |  | gab. | 50 |  |
| 540 | PPR mufe pāreja diametrs 32x25mm ie/ie |  | gab. | 50 |  |
| 541 | PPR mufe reducēta diametrs 20x16mm ie/ār |  | gab. | 10 |  |
| 542 | PPR mufe reducēta diametrs 25x20mm ie/ār |  | gab. | 50 |  |
| 543 | PPR mufe reducēta diametrs 32x20mm ie/ār |  | gab. | 50 |  |
| 544 | PPR mufe reducēta diametrs 32x25mm ie/ār |  | gab. | 50 |  |
| 545 | PPR mufe reducēta diametrs 40x20mm ie/ār |  | gab. | 30 |  |
| 546 | PPR mufe reducēta diametrs 40x25mm ie/ār |  | gab. | 30 |  |
| 547 | PPR mufe reducēta diametrs 40x32mm ie/ār |  | gab. | 30 |  |
| 548 | PPR mufe reducēta diametrs 50x32mm ie/ār |  | gab. | 20 |  |
| 549 | PPR mufe reducēta diametrs 50x40mm ie/ār |  | gab. | 20 |  |
| 550 | PPR mufe reducēta diametrs 63x32mm ie/ār |  | gab. | 10 |  |
| 551 | PPR mufe reducēta diametrs 63x40mm ie/ār |  | gab. | 10 |  |
| 552 | PPR mufe reducēta diametrs 63x50mm ie/ār |  | gab. | 10 |  |
| 553 | PPR mufe reducēta diametrs 75x63mm ie/ār |  | gab. | 5 |  |
| 554 | PPR mufe reducēta diametrs 90x75mm ie/ār |  | gab. | 3 |  |
| 555 | PPR mufe reducēta diametrs 110x90mm ie/ār |  | gab. | 2 |  |
| 556 | Kompensacijas cilpa diametrs 20mm PN20 |  | gab. | 10 |  |
| 557 | Kompensacijas cilpa diametrs 25mm PN20 |  | gab. | 10 |  |
| 558 | Kompensacijas cilpa diametrs 32mm PN20 |  | gab. | 10 |  |
| 559 | Kompensacijas cilpa diametrs 40mm PN20 |  | gab. | 10 |  |
| 560 | PPR apeja diametrs 16mm PN20 |  | gab. | 10 |  |
| 561 | PPR apeja diametrs 20mm PN20 |  | gab. | 10 |  |
| 562 | PPR apeja diametrs 25mm PN20 |  | gab. | 10 |  |
| 563 | PPR apeja diametrs 32mm PN20 |  | gab. | 10 |  |
| 564 | PPR apeja diametrs 40mm PN20 |  | gab. | 10 |  |
| 565 | Ventilis diametrs 20mm PN20 |  | gab. | 30 |  |
| 566 | Ventilis diametrs 25mm PN20 |  | gab. | 30 |  |
| 567 | Ventilis diametrs 32mm PN20 |  | gab. | 20 |  |
| 568 | Ventilis diametrs 40mm PN20 |  | gab. | 20 |  |
| 569 | Ventilis diametrs 50mm PN20 |  | gab. | 20 |  |
| 570 | Ventilis radiatoriem taisns 20x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 571 | Ventilis radiatoriem stūra 20x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 572 | Ventilis lodv. zemapmetuma DN20 |  | gab. | 5 |  |
| 573 | PPR ventilis ar atgaisotāju dn 20mm PN20 |  | gab. | 20 |  |
| 574 | PPR saskrūve diametrs 20x1/2" ie. |  | gab. | 30 |  |
| 575 | PPR saskrūve diametrs 25x3/4" ie. |  | gab. | 50 |  |
| 576 | PPR saskrūve diametrs 32x1" ie. |  | gab. | 20 |  |
| 577 | PPR saskrūve diametrs 20x1/2" ār. |  | gab. | 30 |  |
| 578 | PPR saskrūve diametrs 25x3/4" ār. |  | gab. | 50 |  |
| 579 | PPR saskrūve diametrs 32x1" ār. |  | gab. | 20 |  |
| 580 | PPR pārejas trejgabals ar iekšējo vītni diametrs 20x3/4"x20 |  | gab. | 10 |  |
| 581 | PPR pārejas trejgabals ar iekšējo vītni diametrs 25x3/4"x25 |  | gab. | 10 |  |
| 582 | PPR pārejas trejgabals ar iekšējo vītni diametrs 20x1/2"x20 |  | gab. | 10 |  |
| 583 | PPR pārejas trejgabals ar iekšējo vītni diametrs 25x1/2"x25 |  | gab. | 10 |  |
| 584 | PPR pārejas trejgabals ar iekšējo vītni diametrs 32x1"x32 |  | gab. | 10 |  |
| 585 | PPR pārejas trejgabals ar ārejo vītni diametrs 20x1/2"x20 |  | gab. | 10 |  |
| 586 | PPR pārejas trejgabals ar ārejo vītni diametrs 20x3/4"x20 |  | gab. | 10 |  |
| 587 | PPR pārejas trejgabals ar ārejo vītni diametrs 25x1/2"x24 |  | gab. | 10 |  |
| 588 | PPR pārejas trejgabals ar ārejo vītni diametrs 25x3/4"x25 |  | gab. | 10 |  |
| 589 | PPR pārejas trejgabals ar ārejo vītni diametrs 32x1"x32 |  | gab. | 10 |  |
| 590 | PPR korķis diametrs 16 mm. ie. |  | gab. | 10 |  |
| 591 | PPR korķis diametrs 20 mm. ie. |  | gab. | 20 |  |
| 592 | PPR korķis diametrs 25 mm. ie. |  | gab. | 20 |  |
| 593 | PPR korķis diametrs 32 mm. ie. |  | gab. | 20 |  |
| 594 | PPR korķis diametrs 40 mm. ie. |  | gab. | 10 |  |
| 595 | PPR korķis diametrs 50 mm. ie. |  | gab. | 5 |  |
| 596 | PPR korķis diametrs 63 mm. ie. |  | gab. | 5 |  |
| 597 | PPR cauruļu stiprinājums diametrs 20 mm. |  | gab. | 50 |  |
| 598 | PPR cauruļu stiprinājums diametrs 25 mm. |  | gab. | 50 |  |
| 599 | PPR cauruļu stiprinājums diametrs 32 mm. |  | gab. | 50 |  |
| 600 | PPR cauruļu stiprinājums diametrs 40 mm. |  | gab. | 50 |  |
| 601 | PPR cauruļu stiprinājums dubultais diametrs 20 mm. |  | gab. | 50 |  |
| 602 | PPR cauruļu stiprinājums dubultais diametrs 25 mm. |  | gab. | 50 |  |
| 603 | PPR cauruļu stiprinājums dubultais diametrs 32 mm. |  | gab. | 50 |  |
| 604 | PPR cauruļu stiprinājums dubultais diametrs 40 mm. |  | gab. | 50 |  |
| 605 | Lodām.galva apaļaDN20 |  | gab. | 3 |  |
| 606 | Lodām.galva apaļaDN25 |  | gab. | 3 |  |
| 607 | Lodām.galva apaļaDN32 |  | gab. | 3 |  |
| 608 | Lodām.galva apaļaDN40 |  | gab. | 2 |  |
| 609 | Lodām.galva apaļaDN50 |  | gab. | 2 |  |
| 610 | Lodām.galva apaļaDN63 |  | gab. | 1 |  |
| 611 | Lodām.galva plakana DN20 |  | gab. | 3 |  |
| 612 | Lodām.galva plakana DN25 |  | gab. | 3 |  |
| 613 | Lodām.galva plakana DN32 |  | gab. | 3 |  |
| 614 | Lodām.galva plakana DN40 |  | gab. | 2 |  |
| 615 | Lodām.galva plakana DN50 |  | gab. | 2 |  |
| 616 | Lodām.galva plakana DN63 |  | gab. | 1 |  |
| 617 | Lodām.galva plakana DN75 |  | gab. | 1 |  |
| 618 | Lodām.galva plakana DN90 |  | gab. | 1 |  |
| 619 | Lodāmura komp.Apaļais SET P-4a 850W MINI blue |  | komp. | 1 |  |
| 620 | Lodāmura komp.plakans SP-41 650/850W PROFI blue (P-4A) |  | komp. | 1 |  |
| 621 | PPR cauruļu šķēres griešanai līdz 42 diametram |  | gab. | 1 |  |
| 622 | PPR cauruļu griezējs Dn 50 līdz 110 mm |  | gab. | 1 |  |
|  | **Kanalizācijas caurules un veidgabali** |  |  |  |  |
| 623 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 32 mm. gārums 250 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 624 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 32 mm. gārums 500 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 625 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 32 mm. gārums 1000 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 626 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 32 mm. gārums 2000 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 627 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 40 mm. gārums 250 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 628 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 40 mm. gārums 500 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 629 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 40 mm. gārums 1000 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 630 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 40 mm. gārums 2000 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 631 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 50 mm. gārums 250 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 632 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 50 mm. gārums 500 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 633 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 50 mm. gārums 1000 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 634 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 50 mm. gārums 2000 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 635 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 75 mm. gārums 250 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 636 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 75 mm. gārums 500 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 637 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 75 mm. gārums 1000 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 638 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 75 mm. gārums 2000 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 639 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 250 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 640 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 500 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 641 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 1000 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 642 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 2000 mm. |  | gab. | 10 |  |
| 643 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 125 mm. gārums 250 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 644 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 125 mm. gārums 500 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 645 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 125 mm. gārums 1000 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 646 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 125 mm. gārums 2000 mm. |  | gab. | 20 |  |
| 647 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 250 mm. | SN 8 | gab. | 20 |  |
| 648 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 500 mm. | SN 8 | gab. | 20 |  |
| 649 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 1000 mm. | SN 8 | gab. | 20 |  |
| 650 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 2000 mm. | SN 8 | gab. | 10 |  |
| 651 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 160 mm. gārums 500 mm. | SN 8 | gab. | 20 |  |
| 652 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 160 mm. gārums 1000 mm. | SN 8 | gab. | 20 |  |
| 653 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 160 mm. gārums 2000 mm. | SN 8 | gab. | 10 |  |
| 654 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 200 mm. gārums 1000 mm. | SN 8 | gab. | 10 |  |
| 655 | PVCĀrējās kanalizācijas caurule diametrs 200 mm. gārums 2000 mm. | SN 8 | gab. | 10 |  |
| 656 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 250 mm. gārums 1000 mm. | SN 8 | gab. | 10 |  |
| 657 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 250 mm. gārums 2000 mm. | SN 8 | gab. | 10 |  |
| 658 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 315 mm. gārums 2000 mm. | SN 8 | gab. | 5 |  |
| 659 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 400 mm. gārums 2000 mm. | SN 8 | gab. | 5 |  |
| 660 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 500 mm. gārums 2000 mm. | SN 8 | gab. | 5 |  |
| 661 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 500 mm. gārums 6000 mm. | SN 8 | gab. | 5 |  |
| 662 | Dubultsienu caurule MCEM, ar gludu iekš. sienu, iekš.dn 200 mm. L-6000 mm | SN 8 | gab. | 5 |  |
| 663 | Dubultsienu caurule MCEM, ar gludu iekš. sienu, iekš.dn 250 mm. L-6000 mm | SN 8 | gab. | 5 |  |
| 664 | Dubultsienu caurule MCEM, ar gludu iekš. sienu, iekš.dn 300 mm. L-6000 mm | SN 8 | gab. | 5 |  |
| 665 | Dubultsienu caurule MCEM, ar gludu iekš. sienu, iekš.dn 400 mm. L-6000 mm | SN 8 | gab. | 5 |  |
| 666 | Dubultsienu caurule MCEM, ar gludu iekš. sienu, iekš.dn 500 mm. L-6000 mm | SN 8 | gab. | 5 |  |
| 667 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 32 mm. 30° |  | gab. | 20 |  |
| 668 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 32 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 669 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 32 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 670 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 40 mm. 15° |  | gab. | 20 |  |
| 671 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 40 mm. 30° |  | gab. | 20 |  |
| 672 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 40 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 673 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 40 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 674 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 50 mm. 15° |  | gab. | 20 |  |
| 675 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 50 mm. 30° |  | gab. | 20 |  |
| 676 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 50 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 677 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 50 mm. 67° |  | gab. | 20 |  |
| 678 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 50 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 679 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 75 mm. 30° |  | gab. | 20 |  |
| 680 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 75 mm. 45° |  | gab. | 20 |  |
| 681 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 75 mm. 67° |  | gab. | 20 |  |
| 682 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 75 mm. 90° |  | gab. | 20 |  |
| 683 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 15° |  | gab. | 20 |  |
| 684 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 30° |  | gab. | 20 |  |
| 685 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 686 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 67° |  | gab. | 20 |  |
| 687 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 688 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 15° |  | gab. | 20 |  |
| 689 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 30° |  | gab. | 20 |  |
| 690 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 691 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 67° |  | gab. | 20 |  |
| 692 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 693 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 125 mm. 30° |  | gab. | 20 |  |
| 694 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 125 mm. 45° |  | gab. | 20 |  |
| 695 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 125 mm. 67° |  | gab. | 20 |  |
| 696 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 125 mm. 90° |  | gab. | 20 |  |
| 697 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 160 mm. 30° |  | gab. | 10 |  |
| 698 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 160 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 699 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 160 mm. 67° |  | gab. | 10 |  |
| 700 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 160 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 701 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 200 mm. 30° |  | gab. | 10 |  |
| 702 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 200 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 703 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 200 mm. 67° |  | gab. | 10 |  |
| 704 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 250 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 705 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 250 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 706 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 32x32 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 707 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 32x32 mm. 67° |  | gab. | 10 |  |
| 708 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 32x32 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 709 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 40x40 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 710 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 40x40 mm. 67° |  | gab. | 10 |  |
| 711 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 40x40 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 712 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x50 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 713 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x50 mm. 67° |  | gab. | 10 |  |
| 714 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x50 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 715 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x40 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 716 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x40 mm. 67° |  | gab. | 10 |  |
| 717 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x40 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 718 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 75x75 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 719 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 75x75 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 720 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 75x50 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 721 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 75x50 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 722 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x100 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 723 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x100 mm. 67° |  | gab. | 10 |  |
| 724 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x100 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 725 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x75 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 726 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x75 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 727 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x50 mm. 45° |  | gab. | 10 |  |
| 728 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x50 mm. 90° |  | gab. | 10 |  |
| 729 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 100x100 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 730 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 100x100 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 731 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x125 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 732 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x125 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 733 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x100 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 734 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x100 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 735 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x125 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 736 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x125 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 737 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x160 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 738 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x160 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 739 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x125 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 740 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x125 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 741 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x100 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 742 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x100 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 743 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x200 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 744 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x200 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 745 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x160 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 746 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x160 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 747 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x125 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 748 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x125 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 749 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x100 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 750 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x100 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 751 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x250 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 752 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x250 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 753 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x200 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 754 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x200 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 755 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x160 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 756 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x160 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 757 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x100 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 758 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x100 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 759 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 250x250 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 760 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 250x160 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 761 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 250x100 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 762 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 315x315 mm. 45° |  | gab. | 3 |  |
| 763 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 315x250 mm. 45° |  | gab. | 3 |  |
| 764 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 315x200 mm. 45° |  | gab. | 3 |  |
| 765 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 315x160 mm. 45° |  | gab. | 3 |  |
| 766 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 315x100 mm. 45° |  | gab. | 3 |  |
| 767 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 32 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 768 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 40 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 769 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 50 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 770 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 100 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 771 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 100 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 772 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 125 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 773 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 160 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 774 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 200 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 775 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 250 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 776 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 777 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 160 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 778 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 200 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 779 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 250 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 780 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 315 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 781 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 400 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 782 | Polipropilēna kopolimēra aizsarguzmava diametrs 315 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 783 | Polipropilēna kopolimēra aizsarguzmava diametrs 400 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 784 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja diametrs 50x32 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 785 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja diametrs 50x40 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 786 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja diametrs 50x75 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 787 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja diametrs 100x75 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 788 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja diametrs 100x50 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 789 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 100x125 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 790 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 100x160 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 791 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 125x160 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 792 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 200x160 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 793 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 300x250 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 794 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 200x250 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 795 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 160x100 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 796 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 200x100 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 797 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 200x160 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 798 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 250x200 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 799 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 315x200 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 800 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 315x250 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 801 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 400x315 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 802 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 500x315 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 803 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 500x400 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 804 | PVC Iekšējās kanalizācijas revīzija diametrs 50 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 805 | PVC Iekšējās kanalizācijas revīzija diametrs 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 806 | PVC Ārējās kanalizācijas revīzija diametrs 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 807 | PVC Ārējās kanalizācijas revīzija diametrs 125 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 808 | PVC Ārējās kanalizācijas revīzija diametrs 160 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 809 | PVC Ārējās kanalizācijas revīzija diametrs 200 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 810 | PVC Ārējās kanalizācijas revīzija diametrs 250 mm. |  | gab. | 3 |  |
| 811 | PVC Iekšējās kanalizācijas kompensējoša uzmava diametrs 50 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 812 | PVC Iekšējās kanalizācijas kompensējoša uzmava diametrs 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 813 | PVC Ārējās kanalizācijas kompensējoša uzmava diametrs 125 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 814 | PVC Ārējās kanalizācijas kompensējoša uzmava diametrs 160 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 815 | PVC Iekšējās kanalizācijas korķis diametrs 32 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 816 | PVC Iekšējās kanalizācijas korķis diametrs 40 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 817 | PVC Iekšējās kanalizācijas korķis diametrs 50 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 818 | PVC Iekšējās kanalizācijas korķis diametrs 75 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 819 | PVC Iekšējās kanalizācijas korķis diametrs 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 820 | PVC Ārējās kanalizācijas korķis diametrs 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 821 | PVC Ārējās kanalizācijas korķis diametrs 125 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 822 | PVC Ārējās kanalizācijas korķis diametrs 160 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 823 | PVC Ārējās kanalizācijas korķis diametrs 200 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 824 | PVC Ārējās kanalizācijas korķis diametrs 250 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 825 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava remonta diametrs 50 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 826 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava remonta diametrs 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 827 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava remonta diametrs 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 828 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 50x50 mm. 67° |  | gab. | 5 |  |
| 829 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 100x50 mm. 67° |  | gab. | 5 |  |
| 830 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 100x100 mm. 45° |  | gab. | 5 |  |
| 831 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 100x100 mm. 67° |  | gab. | 5 |  |
| 832 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 100x100 mm. 90° |  | gab. | 5 |  |
| 833 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 160x160 mm. 67° |  | gab. | 5 |  |
| 834 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja uz čugunu ar gumiju dn 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 835 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja uz čugunu ar gumiju dn 160 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 836 | Gūmijas pēreja uz čugunu diametrs 50 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 837 | Gūmijas pēreja uz čugunu diametrs 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 838 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 12 (13-19mm) 3/8" |  | gab. | 5 |  |
| 839 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 15 (20-25mm) 1/2" |  | gab. | 5 |  |
| 840 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 20 (25-30mm) 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 841 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 25 (32mm) 1" |  | gab. | 10 |  |
| 842 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 32 (39-46mm) 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 843 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 40 (52mm) 1 1/2" |  | gab. | 5 |  |
| 844 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 50 (60-64mm) 2" |  | gab. | 10 |  |
| 845 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 76 (76mm) 2 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 846 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 89 (87-94mm) 3" |  | gab. | 10 |  |
| 847 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT d100 (100mm) 3 1/2" |  | gab. | 5 |  |
| 848 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT d110 (108-116mm) 4" |  | gab. | 5 |  |
| 849 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT d160 (159-167mm) |  | gab. | 10 |  |
| 850 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 15 (20-25mm) 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 851 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 20 (25-30mm) 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 852 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 25 (32-38mm) 1" |  | gab. | 10 |  |
| 853 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 32 (40mm) 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 854 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 40 (48-53mm) 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 855 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 50 (62mm) 2" |  | gab. | 10 |  |
| 856 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 76 (74-80mm) 2 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 857 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 89 (86-93mm) 3" |  | gab. | 10 |  |
| 858 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas d100 (98-106mm) 3 1/2" |  | gab. | 5 |  |
| 859 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas d160 (159-167mm) 4" |  | gab. | 5 |  |
| 860 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas d110 (108-116mm) |  | gab. | 5 |  |
| 861 | Smēre kanalizācijas savienojumiem 250gr. |  | gab. | 5 |  |
| 862 | Smēre kanalizācijas savienojumiem 500gr. |  | gab. | 5 |  |
| 863 | Rezerves blīve kanalizācijas caurulei diametrs 100 mm. |  | gab. | 5 |  |
| 864 | Rezerves blīve kanalizācijas caurulei diametrs 50 mm. |  | gab. | 5 |  |
|  | **Noslēgarmatūra un veidgabali, PN30 ARCO** |  |  |  |  |
| 865 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 866 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 3/4" |  | gab. | 50 |  |
| 867 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1" |  | gab. | 50 |  |
| 868 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1 1/4" |  | gab. | 50 |  |
| 869 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1 1/2" |  | gab. | 50 |  |
| 870 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 2" |  | gab. | 30 |  |
| 871 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 3" |  | gab. | 10 |  |
| 872 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 4" |  | gab. | 5 |  |
| 873 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 874 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 3/4" |  | gab. | 50 |  |
| 875 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 1" |  | gab. | 30 |  |
| 876 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 877 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 878 | Lodveida ventilisar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 2" |  | gab. | 10 |  |
| 879 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un īso rokturi 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 880 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un īso rokturi 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 881 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un īso rokturi 1" |  | gab. | 20 |  |
| 882 | Lodveida ventilisar iekšējo un ārējo vītni F-M un īso rokturi 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 883 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un īso rokturi 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 884 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un īso rokturi 1" |  | gab. | 20 |  |
| 885 | Lodveida trīsceļu ventīlis 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 886 | Lodveida trīsceļu ventīlis 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 887 | Lodveida trīsceļu ventīlis 1" |  | gab. | 20 |  |
| 888 | Lodveida trīsceļu ventīlis 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 889 | Lodveida trīsceļu ventīlis 1 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 890 | Lodveida ventilis leņķa ar vītn.pag.1/2"+ saskrūve |  | gab. | 20 |  |
| 891 | Lodveida ventilis leņķa ar vītn.pag.3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 892 | Lodveida ventilis leņķa ar vītn.pag. 1" |  | gab. | 20 |  |
| 893 | Lodveida ventilis ar vītnes pagar.1/2"+ saskrūve |  | gab. | 20 |  |
| 894 | Lodveida ventilis ar vītnes pagar.3/4" |  | gab. | 50 |  |
| 895 | Lodveida ventilis ar vītnes pagar.1" |  | gab. | 50 |  |
| 896 | Lodveida ventilis ar vītnes pagar. 1 1/4" |  | gab. | 50 |  |
| 897 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1/2" + atgaisotājs |  | gab. | 20 |  |
| 898 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 3/4" + atgaisotājs |  | gab. | 20 |  |
| 899 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1" + atgaisotājs |  | gab. | 20 |  |
| 900 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un īso rokturi 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 901 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un īso rokturi 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 902 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un īso rokturi 1" |  | gab. | 20 |  |
| 903 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un garo rokturi 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 904 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un garo rokturi 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 905 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un garo rokturi 1" |  | gab. | 20 |  |
| 906 | Dārza lodveida ventilis ar garo rokturi 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 907 | Dārza lodveida ventilis ar garo rokturi 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 908 | Dārza lodveida ventilis ar garo rokturi 1" |  | gab. | 20 |  |
| 909 | Leņķa ventilis 1/2"x3/8" Arm. |  | gab. | 20 |  |
| 910 | Leņķa ventilis 1/2"x1/2 Arm. |  | gab. | 10 |  |
| 911 | Leņķa ventilis 1/2"x3/4" ARM. |  | gab. | 20 |  |
| 912 | Radiatora ventilis siltuma regul. taisns 1/2" ar pieslēguzgriezni |  | gab. | 10 |  |
| 913 | Radiatora ventilis siltuma regul. taisns 3/4" ar pieslēguzgriezni |  | gab. | 20 |  |
| 914 | Radiatora ventilis siltuma regul. taisns 1" ar pieslēguzgriezni |  | gab. | 20 |  |
| 915 | Radiatora ventilis siltuma regul. stūra 1/2" ar pieslēguzgriezni |  | gab. | 20 |  |
| 916 | Radiatora ventilis siltuma regul. stūra 3/4" ar pieslēguzgriezni |  | gab. | 20 |  |
| 917 | Radiatora ventilis siltuma regul. atpakaļgaitas taisns 1/2" ar pieslēguzgriezni |  | gab. | 10 |  |
| 918 | Radiatora ventilis siltuma regul. atpakaļgaitas taisns 3/4" ar pieslēguzgriezni |  | gab. | 20 |  |
| 919 | Radiatora ventilis siltuma regul. atpakaļgaitas taisns 1" ar pieslēguzgriezni |  | gab. | 20 |  |
| 920 | Radiatora ventilis siltuma regul. atpakaļgaitas stūra 1/2" ar pieslēguzgriezni |  | gab. | 10 |  |
| 921 | Radiatora ventilis siltuma regul. atpakaļgaitas stūra 3/4" ar pieslēguzgriezni |  | gab. | 20 |  |
|  | [**Lodveida krāni metināmi**](javascript:open_prod(15914)) |  |  |  |  |
| 922 | Lodveida ventilis metināmais DN20 |  | gab. | 5 |  |
| 923 | Lodveida ventilis metināmais DN25 |  | gab. | 5 |  |
| 924 | Lodveida ventilis metināmais DN32 |  | gab. | 5 |  |
| 925 | Lodveida ventilis metināmais DN40 |  | gab. | 5 |  |
| 926 | Lodveida ventilis metināmais DN50 |  | gab. | 2 |  |
| 927 | Lodveida ventilis metināmais DN65 |  | gab. | 5 |  |
| 928 | Lodveida ventilis metināmais DN80 |  | gab. | 5 |  |
| 929 | Lodveida ventilis metināmais DN100 |  | gab. | 5 |  |
| 930 | Lodveida ventilis metināmais DN125 |  | gab. | 5 |  |
| 931 | Lodveida ventilis metināmais DN150 |  | gab. | 5 |  |
| 932 | Lodveida ventilis metināmais DN200 |  | gab. | 5 |  |
| 933 | Lodveida ventilis DN20 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 934 | Lodveida ventilis DN25 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 935 | Lodveida ventilis DN32 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 936 | Lodveida ventilis DN40 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 937 | Lodveida ventilis DN50 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 938 | Lodveida ventilis DN65 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 939 | Lodveida ventilis DN80 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 940 | Lodveida ventilis DN100 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 941 | Lodveida ventilis metināmais ar reduktoru DN150 |  | gab. | 5 |  |
| 942 | Lodveida ventilis metināmais ar reduktoru DN200 |  | gab. | 5 |  |
| 943 | Lodveida ventilis metināmais ar reduktoru DN300 |  | gab. | 5 |  |
| 944 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN20 |  | gab. | 5 |  |
| 945 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN25 |  | gab. | 5 |  |
| 946 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN32 |  | gab. | 5 |  |
| 947 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN40 |  | gab. | 5 |  |
| 948 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN50 |  | gab. | 5 |  |
| 949 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN65 |  | gab. | 6 |  |
| 950 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN80 |  | gab. | 5 |  |
| 951 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN100 |  | gab. | 5 |  |
| 952 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN125 |  | gab. | 5 |  |
| 953 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN150 |  | gab. | 5 |  |
| 954 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN200 |  | gab. | 5 |  |
| 955 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN20 |  | gab. | 5 |  |
| 956 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN25 |  | gab. | 5 |  |
| 957 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN32 |  | gab. | 5 |  |
| 958 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN40 |  | gab. | 5 |  |
| 959 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN50 |  | gab. | 5 |  |
| 960 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN65 |  | gab. | 5 |  |
| 961 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN80 |  | gab. | 5 |  |
| 962 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN100 |  | gab. | 5 |  |
| 963 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN125 |  | gab. | 5 |  |
| 964 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN150 |  | gab. | 5 |  |
| 965 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN200 |  | gab. | 5 |  |
| 966 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN20 |  | gab. | 5 |  |
| 967 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN25 |  | gab. | 5 |  |
| 968 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN32 |  | gab. | 5 |  |
| 969 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN40 |  | gab. | 5 |  |
| 970 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN50 |  | gab. | 5 |  |
| 971 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN65 |  | gab. | 5 |  |
| 972 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN80 |  | gab. | 5 |  |
| 973 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN100 |  | gab. | 5 |  |
| 974 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN125 |  | gab. | 5 |  |
| 975 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN150 |  | gab. | 5 |  |
| 976 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN200 |  | gab. | 5 |  |
| 977 | Lodveida ventilis gāzei DN15 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 978 | Lodveida ventilis gāzei DN20 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 979 | Lodveida ventilis gāzei DN25 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 980 | Lodveida ventilis gāzei DN32 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 981 | Lodveida ventilis gāzei DN40 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 982 | Lodveida ventilis gāzei DN50 uzmavas |  | gab. | 5 |  |
| 983 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN15 |  | gab. | 5 |  |
| 984 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN20 |  | gab. | 5 |  |
| 985 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN25 |  | gab. | 5 |  |
| 986 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN32 |  | gab. | 5 |  |
| 987 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN40 |  | gab. | 5 |  |
| 988 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN50 |  | gab. | 5 |  |
| 989 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN65 |  | gab. | 5 |  |
| 990 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN80 |  | gab. | 5 |  |
| 991 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN100 |  | gab. | 5 |  |
| 992 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN125 |  | gab. | 5 |  |
| 993 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN150 |  | gab. | 5 |  |
| 994 | Bronzas aizbīdnis DN20 |  | gab. | 5 |  |
| 995 | Bronzas aizbīdnis DN25 |  | gab. | 5 |  |
| 996 | Bronzas aizbīdnis DN32 |  | gab. | 5 |  |
| 997 | Bronzas aizbīdnis DN40 |  | gab. | 5 |  |
| 998 | Bronzas aizbīdnis DN50 |  | gab. | 5 |  |
| 999 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN50 |  | gab. | 5 |  |
| 1000 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN65 |  | gab. | 5 |  |
| 1001 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN80 |  | gab. | 5 |  |
| 1002 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN100 |  | gab. | 5 |  |
| 1003 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN125 |  | gab. | 5 |  |
| 1004 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN150 |  | gab. | 5 |  |
| 1005 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN200 |  | gab. | 5 |  |
| 1006 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN250 |  | gab. | 5 |  |
| 1007 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN300 |  | gab. | 5 |  |
| 1008 | Čuguna aizbīdnis atloku DN65 |  | gab. | 5 |  |
| 1009 | Čuguna aizbīdnis atloku DN80 |  | gab. | 5 |  |
| 1010 | Čuguna aizbīdnis atloku DN100 |  | gab. | 5 |  |
| 1011 | Čuguna aizbīdnis atloku DN125 |  | gab. | 5 |  |
| 1012 | Čuguna aizbīdnis atloku DN150 |  | gab. | 5 |  |
| 1013 | Čuguna aizbīdnis atloku DN200 |  | gab. | 5 |  |
| 1014 | Čuguna aizbīdnis atloku DN250 |  | gab. | 5 |  |
| 1015 | Čuguna aizbīdnis atloku DN300 |  | gab. | 5 |  |
| 1016 | Čuguna aizbīdnis atloku DN350 |  | gab. | 5 |  |
| 1017 | Čuguna aizbīdnis atloku DN400 |  | gab. | 5 |  |
| 1018 | Tērauda aizbīdnis atloku DN80 |  | gab. | 5 |  |
| 1019 | Tērauda aizbīdnis atloku DN100 |  | gab. | 5 |  |
| 1020 | Tērauda aizbīdnis atloku DN125 |  | gab. | 5 |  |
| 1021 | Tērauda aizbīdnis atloku DN150 |  | gab. | 5 |  |
| 1022 | Tērauda aizbīdnis atloku DN200 |  | gab. | 5 |  |
| 1023 | Kondensātlīkums čuguna DN20 |  | gab. | 5 |  |
| 1024 | Kondensātlīkums čuguna DN25 |  | gab. | 5 |  |
| 1025 | Kondensātlīkums čuguna DN32 |  | gab. | 5 |  |
| 1026 | Kondensātlīkums čuguna DN40 |  | gab. | 5 |  |
| 1027 | Kondensātlīkums čuguna DN50 |  | gab. | 5 |  |
| 1028 | Kondensātlīkums tērauda DN15 |  | gab. | 5 |  |
| 1029 | Kondensātlīkums tērauda DN20 |  | gab. | 5 |  |
| 1030 | Kondensātlīkums tērauda DN25 |  | gab. | 5 |  |
| 1031 | Kondensātlīkums tērauda DN32 |  | gab. | 5 |  |
| 1032 | Kondensātlīkums tērauda DN40 |  | gab. | 5 |  |
| 1033 | Kondensātlīkums tērauda DN50 |  | gab. | 5 |  |
| 1034 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 1035 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 1036 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 1" |  | gab. | 10 |  |
| 1037 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 1038 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 1039 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 2" |  | gab. | 10 |  |
|  | **Keramiskā santehnika un rezerves daļas** |  |  |  |  |
| 1040 | Keramiskais tualetes pods ar skalojamo kasti, horizontāls, garantija 8 gadi |  | gab. | 1 |  |
| 1041 | Keramiskais tualetes pods ar skaloj. kasti, horiz,"DUO" 3/6 L., garantija 8 gadi |  | gab. | 1 |  |
| 1042 | Keramiskais tualetes pods ar skalojamo kasti, vertikāls izv., garantija 8 gadi |  | gab. | 1 |  |
| 1043 | Keramiskais tualetes pods bez skal, kastes, horizontāls izvāds 100mm |  | gab. | 1 |  |
| 1044 | Keramiskais tualetes pods bez skal, kastes, vertikāls izvāds 100mm |  | gab. | 1 |  |
| 1045 | Keramiskā izlietne, platums 35cm ar caurumu, Armatūra vai analogs |  | gab. | 5 |  |
| 1046 | Keramiskā izlietne, platums 40cm ar caurumu, Armatūra vai analogs |  | gab. | 5 |  |
| 1047 | Keramiskā izlietne, platums 50cm ar caurumu, Armatūra vai analogs |  | gab. | 5 |  |
| 1048 | Keramiskā izlietne, platums 55cm ar caurumu, Armatūra vai analogs |  | gab. | 5 |  |
| 1049 | Keramiskā izlietne, platums 60cm ar caurumu, Armatūra vai analogs |  | gab. | 5 |  |
| 1050 | WC iebūvējamais rāmis ar pogu un stiprinājumiem ,izmers 400x1100x160 |  | gab. | 5 |  |
| 1051 | Izlietnes iebūvējamais rāmis ar komplektā stiprinājumiem VIKTORIA |  | gab. | 5 |  |
| 1052 | Bidē piekaramais |  | gab. | 5 |  |
| 1053 | Keramiskās izlietnes skapītis, izlietnei 40cm |  | gab. | 2 |  |
| 1054 | Keramiskās izlietnes skapītis, izlietnei 50cm |  | gab. | 2 |  |
| 1055 | Keramiskās izlietnes skapītis, izlietnei 55cm |  | gab. | 2 |  |
| 1056 | Tualetes poda cietais akrila vāks ar nerūsējošā mētala stiprinājumiem |  | gab. | 10 |  |
| 1057 | Tualetes poda vāks ar stiprinājumiem |  | gab. | 10 |  |
| 1058 | Tualetes poda plastm. skalojama kaste , ūdens pievāds no sāniem |  | gab. | 10 |  |
| 1059 | Izplūdes mehānisms skalojamai kastei ar "STOP Kompakt BIS" funkciju pogu |  | gab. | 10 |  |
| 1060 | Izplūdes mehānisms skalojamai kastei ar dubulto pogu (3/6L) |  | gab. | 10 |  |
| 1061 | Ieplūdes mehānisms skalojamai kastei no sāniem Dn 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 1062 | Ieplūdes mehānisms skalojamai kastei no apaksās Dn1/2" vītni |  | gab. | 10 |  |
| 1063 | Ieplūdes mehānisms skalojamai kastei no sāniem Dn 3/8" vītni |  | gab. | 10 |  |
| 1064 | Ieplūdes mehānisms skalojamai kastei no apaksās Dn 3/8" vītni |  | gab. | 20 |  |
| 1065 | Ieplūdes mehānisms skalojamai kastei no sāniem Dn 1/2" bronza vītni |  | gab. | 20 |  |
| 1066 | Nerūsējošā mētala stiprinājumi, skalojamas kastes stiprināšanai pie poda |  | gab. | 10 |  |
| 1067 | Gūmijas blīve starp tualetes podu un skalojamo kasti |  | gab. | 10 |  |
| 1068 | Tualetes poda stiprinājumu komplekts |  | gab. | 10 |  |
|  | **Kapara caurules un lodējamie veidgabali** |  |  |  |  |
| 1069 | Cietā kapara caurule diametrs 12 mm sienas biezums 1,0 mm | 11. | m | 20 |  |
| 1070 | Cietā kapara caurule diametrs 15 mm sienas biezums 1,0 mm | 11. | m | 20 |  |
| 1071 | Cietā kapara caurule diametrs 22 mm sienas biezums 1,0 mm | 11. | m | 20 |  |
| 1072 | Cietā kapara caurule diametrs 28 mm sienas biezums 1,0 mm | 11. | m | 20 |  |
| 1073 | Cietā kapara caurule diametrs 35 mm sienas biezums 1,0 mm | 11. | m | 20 |  |
| 1074 | Cietā kapara caurule diametrs 35 mm sienas biezums 1,5 mm | 12. | m | 20 |  |
| 1075 | Cietā kapara caurule diametrs 42 mm sienas biezums 1,5 mm | 12. | m | 20 |  |
| 1076 | Cietā kapara caurule diametrs 54 mm sienas biezums 1,5 mm | 12. | m | 20 |  |
| 1077 | Mīkstā kapara caurule diametrs 6 mm sienas biezums 1 mm | 14. | m | 20 |  |
| 1078 | Mīkstā kapara caurule diametrs 8 mm sienas biezums 1 mm | 14. | m | 20 |  |
| 1079 | Mīkstā kapara caurule diametrs 10 mm sienas biezums 1 mm | 14. | m | 20 |  |
| 1080 | Mīkstā kapara caurule diametrs 12 mm sienas biezums 1 mm | 14. | m | 20 |  |
| 1081 | Mīkstā kapara caurule diametrs 15 mm sienas biezums 1 mm | 14. | m | 20 |  |
| 1082 | Mīkstā kapara caurule diametrs 18 mm sienas biezums 1 mm | 14. | m | 5 |  |
| 1083 | Mīkstā kapara caurule diametrs 22 mm sienas biezums 1 mm | 14. | m | 5 |  |
| 1084 | Kapara korķis, iekšējais 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1085 | Kapara korķis, iekšējais 18 |  | gab. | 20 |  |
| 1086 | Kapara korķis, iekšējais 22 |  | gab. | 20 |  |
| 1087 | Kapara korķis, iekšējais 28 |  | gab. | 20 |  |
| 1088 | Kapara korķis, iekšējais 35 |  | gab. | 20 |  |
| 1089 | Līkums 90° iekš./iekš. ( garais ) 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1090 | Līkums 90° iekš./iekš. ( garais ) 18 |  | gab. | 20 |  |
| 1091 | Līkums 90° iekš./iekš. ( garais ) 22 |  | gab. | 20 |  |
| 1092 | Līkums 90° iekš./iekš. ( garais ) 28 |  | gab. | 20 |  |
| 1093 | Līkums 90° iekš./iekš. ( garais ) 35 |  | gab. | 20 |  |
| 1094 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( garais ) 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1095 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( garais ) 18 |  | gab. | 20 |  |
| 1096 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( garais ) 22 |  | gab. | 20 |  |
| 1097 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( garais ) 28 |  | gab. | 20 |  |
| 1098 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( garais ) 35 |  | gab. | 20 |  |
| 1099 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( īsais ) 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1100 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( īsais ) 18 |  | gab. | 20 |  |
| 1101 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( īsais ) 22 |  | gab. | 20 |  |
| 1102 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( īsais ) 28 |  | gab. | 20 |  |
| 1103 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( īsais ) 35 |  | gab. | 20 |  |
| 1104 | Līkums 45° iekš./iekš. ( īsais ) 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1105 | Līkums 45° iekš./iekš. ( īsais ) 18 |  | gab. | 20 |  |
| 1106 | Līkums 45° iekš./iekš. ( īsais ) 22 |  | gab. | 20 |  |
| 1107 | Līkums 45° iekš./iekš. ( īsais ) 28 |  | gab. | 20 |  |
| 1108 | Līkums 45° iekš./iekš. ( īsais ) 35 |  | gab. | 20 |  |
| 1109 | Līkums 45° iekš./ārēj. ( īsais ) 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1110 | Līkums 45° iekš./ārēj. ( īsais ) 18 |  | gab. | 20 |  |
| 1111 | Līkums 45° iekš./ārēj. ( īsais ) 22 |  | gab. | 20 |  |
| 1112 | Līkums 45° iekš./ārēj. ( īsais ) 28 |  | gab. | 20 |  |
| 1113 | Līkums 45° iekš./ārēj. ( īsais ) 35 |  | gab. | 20 |  |
| 1114 | Uzmava- Pāreja 18/15 iekš./ārēj. F-M |  | gab. | 20 |  |
| 1115 | Uzmava- Pāreja 22/15 iekš./ārēj. F-M |  | gab. | 20 |  |
| 1116 | Uzmava- Pāreja 22/18 iekš./ārēj. F-M |  | gab. | 20 |  |
| 1117 | Uzmava- Pāreja 28/15 iekš./ārēj. F-M |  | gab. | 20 |  |
| 1118 | Uzmava- Pāreja 28/18 iekš./ārēj. F-M |  | gab. | 20 |  |
| 1119 | Uzmava- Pāreja 28/22 iekš./ārēj. F-M |  | gab. | 20 |  |
| 1120 | Uzmava- Pāreja 35/22 iekš./ārēj. F-M |  | gab. | 20 |  |
| 1121 | Uzmava- Pāreja 35/28 iekš./ārēj. F-M |  | gab. | 20 |  |
| 1122 | Uzmava (Mufe) 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1123 | Uzmava (Mufe) 18 |  | gab. | 20 |  |
| 1124 | Uzmava (Mufe) 22 |  | gab. | 20 |  |
| 1125 | Uzmava (Mufe) 28 |  | gab. | 20 |  |
| 1126 | Uzmava (Mufe) 35 |  | gab. | 20 |  |
| 1127 | Pāreja iekš. vītne 15x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1128 | Pāreja iekš. vītne 15x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1129 | Pāreja iekš. vītne 18x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1130 | Pāreja iekš. vītne 18x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1131 | Pāreja iekš. vītne 22x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1132 | Pāreja iekš. vītne 22x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1133 | Pāreja iekš. vītne 28x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1134 | Pāreja iekš. vītne 28x1 |  | gab. | 20 |  |
| 1135 | Pāreja iekš. vītne 35x1 1/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1136 | Pāreja ārējā vītne 15x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1137 | Pāreja ārējā vītne 15x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1138 | Pāreja ārējā vītne 18x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1139 | Pāreja ārējā vītne 18x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1140 | Pāreja ārējā vītne 22x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1141 | Pāreja ārējā vītne 22x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1142 | Pāreja ārējā vītne 28x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1143 | Pāreja ārējā vītne 28x1 |  | gab. | 20 |  |
| 1144 | Pāreja ārējā vītne 35x1 1/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1145 | Trejgabals 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1146 | Trejgabals 18 |  | gab. | 20 |  |
| 1147 | Trejgabals 22 |  | gab. | 20 |  |
| 1148 | Trejgabals 28 |  | gab. | 20 |  |
| 1149 | Trejgabals 35 |  | gab. | 20 |  |
| 1150 | Trejgabals - Pāreja 18x15x18 |  | gab. | 20 |  |
| 1151 | Trejgabals - Pāreja 22x15x22 |  | gab. | 20 |  |
| 1152 | Trejgabals - Pāreja 22x18x22 |  | gab. | 20 |  |
| 1153 | Trejgabals - Pāreja 28x15x28 |  | gab. | 20 |  |
| 1154 | Trejgabals - Pāreja 28x18x28 |  | gab. | 20 |  |
| 1155 | Trejgabals - Pāreja 28x22x28 |  | gab. | 20 |  |
| 1156 | Trejgabals - Pāreja 35x22x35 |  | gab. | 20 |  |
| 1157 | Trejgabals - Pāreja 35x28x35 |  | gab. | 20 |  |
| 1158 | Līkums iekš. vītne 15x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1159 | Līkums iekš. vītne 15x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1160 | Līkums iekš. vītne 18x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1161 | Līkums iekš. vītne 18x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1162 | Līkums iekš. vītne 22x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1163 | Līkums iekš. vītne 22x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1164 | Līkums iekš. vītne 28x1 |  | gab. | 20 |  |
| 1165 | Līkums ār. vītne 15x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1166 | Līkums ār. vītne 15x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1167 | Līkums ār. vītne 18x1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1168 | Līkums ār. vītne 18x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1169 | Līkums ār. vītne 22x3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1170 | Līkums ār. vītne 28x1 |  | gab. | 20 |  |
|  | **Bronzas veidgabali** |  |  |  |  |
| 1171 | Korķis 1/2 (ārējā vītne) |  | gab. | 5 |  |
| 1172 | Korķis 3/4 (ārējā vītne) |  | gab. | 5 |  |
| 1173 | Korķis 1 (ārējā vītne) |  | gab. | 5 |  |
| 1174 | Korķis 1 1/4 (ārējā vītne) |  | gab. | 5 |  |
| 1175 | Korķis 1 1/2 (ārējā vītne) |  | gab. | 5 |  |
| 1176 | Korķis 2 (ārējā vītne) |  | gab. | 5 |  |
| 1177 | Korķis 1/2 (iekšējā vītne) |  | gab. | 5 |  |
| 1178 | Korķis 3/4 (iekšējā vītne) |  | gab. | 5 |  |
| 1179 | Korķis 1 (iekšējā vītne) |  | gab. | 10 |  |
| 1180 | Korķis 1 1/4 (iekšējā vītne) |  | gab. | 10 |  |
| 1181 | Korķis 1 1/2 (iekšējā vītne) |  | gab. | 10 |  |
| 1182 | Korķis 2 (iekšējā vītne) |  | gab. | 10 |  |
| 1183 | Līkums (iekš./ār. vītne) 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 1184 | Līkums (iekš./ār. vītne) 3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 1185 | Līkums (iekš./ār. vītne) 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1186 | Līkums (iekš./ār. vītne) 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1187 | Līkums (iekš./ār. vītne) 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1188 | Līkums (iekš./ār. vītne) 2 |  | gab. | 10 |  |
| 1189 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 1190 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 1191 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1192 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1193 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1194 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 2 |  | gab. | 10 |  |
| 1195 | Uzmava 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 1196 | Uzmava 3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 1197 | Uzmava 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1198 | Uzmava 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1199 | Uzmava 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1200 | Uzmava 2 |  | gab. | 10 |  |
| 1201 | Mufe- pāreja (iekš. Vītne) 3/4x1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 1202 | Mufe- pāreja (iekš. Vītne) 1x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1203 | Mufe- pāreja (iekš. Vītne) 1x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1204 | Mufe- pāreja (iekš. Vītne) 1 1/4x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1205 | Mufe- pāreja (iekš. Vītne) 1 1/4x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1206 | Nipelis 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 1207 | Nipelis 3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 1208 | Nipelis 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1209 | Nipelis 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1210 | Nipelis 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1211 | Nipelis 2 |  | gab. | 10 |  |
| 1212 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 3/4x1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 1213 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 3/8x1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 1214 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1215 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1216 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/4x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1217 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/4x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1218 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/4x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1219 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/2x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1220 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/2x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1221 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/2x1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1222 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 2x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1223 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 2x1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1224 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 2x1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1225 | Nipelis- pāreja 1/2x3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 1226 | Nipelis- pāreja 1x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1227 | Nipelis- pāreja 1x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1228 | Nipelis- pāreja 1 1/4x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1229 | Nipelis- pāreja 1 1/4x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1230 | Nipelis- pāreja 1 1/4x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1231 | Nipelis- pāreja 1 1/2x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1232 | Nipelis- pāreja 1 1/2x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1233 | Nipelis- pāreja 1 1/2x1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1234 | Nipelis- pāreja 2x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1235 | Nipelis- pāreja 2x1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1236 | Nipelis- pāreja 2x1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1237 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 10mm |  | gab. | 5 |  |
| 1238 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 15mm |  | gab. | 5 |  |
| 1239 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 20mm |  | gab. | 5 |  |
| 1240 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 25mm |  | gab. | 10 |  |
| 1241 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 30mm |  | gab. | 10 |  |
| 1242 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 40mm |  | gab. | 10 |  |
| 1243 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 50mm |  | gab. | 10 |  |
| 1244 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 60mm |  | gab. | 10 |  |
| 1245 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 80mm |  | gab. | 10 |  |
| 1246 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 100mm |  | gab. | 10 |  |
| 1247 | Trejgabals (iekš. vītne) 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 1248 | Trejgabals (iekš. vītne) 3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 1249 | Trejgabals (iekš. vītne) 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1250 | Trejgabals (iekš. vītne) 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1251 | Trejgabals (iekš. vītne) 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1252 | Trejgabals (iekš. vītne) 2 |  | gab. | 10 |  |
| 1253 | Trejgabals ar pāreju (iekš. vītne) 3/4x1/2x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1254 | Trejgabals ar pāreju (iekš. vītne) 1x1/2x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1255 | Trejgabals ar pāreju (iekš. vītne) 1x3/4x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1256 | Trejgabals ar pāreju (iekš. vītne) 1 1/4x1/2x1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1257 | Krusts (iekš. vītne) 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1258 | Krusts (iekš. vītne) 3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1259 | Krusts (iekš. vītne) 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1260 | Saskrūve (iekš. vītne) 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 1261 | Saskrūve (iekš. vītne) 3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 1262 | Saskrūve (iekš. vītne) 1 |  | gab. | 5 |  |
| 1263 | Saskrūve (ār./ iekš. vītne) taisna 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 1264 | Saskrūve (ār./ iekš. vītne) taisna 3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 1265 | Saskrūve (ār./ iekš. vītne) taisna 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1266 | Saskrūve (ār./ iekš. vītne) taisna 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1267 | Saskrūve (ār./ iekš. vītne) taisna 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
|  | **Daudzslāņu caurules un presējmie veidgabali.** |  |  |  |  |
| 1268 | Daudzslāņu caurule dn16 |  | m | 30 |  |
| 1269 | Daudzslāņu caurule dn20 |  | m | 30 |  |
| 1270 | Daudzslāņu caurule dn25 |  | m | 30 |  |
| 1271 | Līkums 90\* 16x16 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1272 | Līkums 90\* 20x20 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1273 | Sienas Līkums 90\* iekš. vītne 16x1/2 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1274 | Līkums ārēj. vītne 90\* 20x1/2 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1275 | Līkums ārēj. vītne 90\* 20x3/4 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1276 | Līkums ārēj. vītne 90\* 25x3/4 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1277 | Līkums iekš. vītne 90\* 16x1/2 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1278 | Līkums iekš. vītne 90\* 16x3/4 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1279 | Līkums iekš. vītne 90\* 20x1/2 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1280 | Līkums iekš. vītne 90\* 20x3/4 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1281 | Līkums iekš. vītne 90\* 25x3/4 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1282 | Presējamā uzmava 16x16 |  | gab. | 10 |  |
| 1283 | Presējamā uzmava 20x20 |  | gab. | 10 |  |
| 1284 | Presējamā uzmava 25x25 |  | gab. | 10 |  |
| 1285 | Uzmava- pāreja reduk. 16x20 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1286 | Uzmava- pāreja reduk. 20x25 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1287 | Pāreja ar arējo vītni 16x1/2 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1288 | Pāreja ar arējo vītni 20x1/2 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1289 | Pāreja ar arējo vītni 20x3/4 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1290 | Pāreja ar arējo vītni 25x3/4 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1291 | Pāreja ar arējo vītni 25x1 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1292 | Pāreja ar iekšējo vītni 16x1/2 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1293 | Pāreja ar iekšējo vītni 16x3/4 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1294 | Pāreja ar iekšējo vītni 20x1/2 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1295 | Pāreja ar iekšējo vītni 20x3/4 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1296 | Pāreja ar iekšējo vītni 25x3/4 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1297 | Pāreja ar iekšējo vītni 25x1 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1298 | Trejgabals 16x16x16 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1299 | Trejgabals 20x20x20 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1300 | Trejgabals 25x25x25 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1301 | Trejgabals ar ārējo vītni 16x1/2x16 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1302 | Trejgabals ar ārējo vītni 20x1/2x20 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1303 | Trejgabals ar ārējo vītni 20x3/4x20 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1304 | Trejgabals ar ārējo vītni 25x3/4x25 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1305 | Trejgabals ar ārējo vītni 25x1x25 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1306 | Trejgabals ar iekšējo vītni 16x1/2x16 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1307 | Trejgabals ar iekšējo vītni 20x1/2x20 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1308 | Trejgabals ar iekšējo vītni 20x3/4x20 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1309 | Trejgabals ar iekšējo vītni 25x3/4x25 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1310 | Trejgabals ar iekšējo vītni 25x1x25 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1311 | Trejgabals pāreja 16x20x16 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1312 | Trejgabals pāreja 20x16x20 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1313 | Trejgabals pāreja 20x25x20 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1314 | Trejgabals pāreja 25x16x25 presējams |  | gab. | 10 |  |
| 1315 | Trejgabals pāreja 25x20x25 presējams |  | gab. | 10 |  |
|  | **Daudzslāņu caurules kompresijas veidgabali ar vītni** |  |  |  |  |
| 1316 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 16x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1317 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 16x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1318 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 20x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1319 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 20x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1320 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 25x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1321 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 25x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1322 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 25x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1323 | Līkums PEX caurulei iekšējā vītne 16x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1324 | Līkums PEX caurulei iekšējā vītne 16x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1325 | Līkums PEX caurulei iekšējā vītne 20x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1326 | Līkums PEX caurulei iekšējā vītne 20x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1327 | Līkums PEX caurulei iekšējā vītne 25x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1328 | Līkums PEX caurulei 16x16 |  | gab. | 10 |  |
| 1329 | Līkums PEX caurulei 20x20 |  | gab. | 10 |  |
| 1330 | Līkums PEX caurulei 25x25 |  | gab. | 10 |  |
| 1331 | Sienas līkums PEX caurulei 16x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1332 | Sienas līkums PEX caurulei 20x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1333 | Savienojums PEX caurulei 16x16 |  | gab. | 10 |  |
| 1334 | Savienojums PEX caurulei 20x20 |  | gab. | 10 |  |
| 1335 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 16x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1336 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 16x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1337 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 20x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1338 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 20x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1339 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 25x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1340 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 25x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1341 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 16x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1342 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 16x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1343 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 20x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1344 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 20x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1345 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 25x1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1346 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 25x3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1347 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 25x1 |  | gab. | 10 |  |
| 1348 | Krusts PEX caurulei 16x16x16x16 |  | gab. | 10 |  |
| 1349 | Krusts PEX caurulei 20x20x20x20 |  | gab. | 10 |  |
| 1350 | Trejgabals PEX caurulei 16x16x16 |  | gab. | 10 |  |
| 1351 | Trejgabals PEX caurulei 20x20x20 |  | gab. | 10 |  |
| 1352 | Trejgabals PEX caurulei 25x25x25 |  | gab. | 10 |  |
| 1353 | Trejgabals PEX caurulei- reducēts 16x20x16 |  | gab. | 10 |  |
| 1354 | Trejgabals PEX caurulei- reducēts 20x16x20 |  | gab. | 10 |  |
| 1355 | Trejgabals PEX caurulei- reducēts 25x16x25 |  | gab. | 10 |  |
| 1356 | Trejgabals PEX caurulei- reducēts 25x20x25 |  | gab. | 10 |  |
| 1357 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei ārējā vītne 16x1/2x16 |  | gab. | 10 |  |
| 1358 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei ārējā vītne 16x3/4x16 |  | gab. | 10 |  |
| 1359 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei ārējā vītne 20x1/2x20 |  | gab. | 10 |  |
| 1360 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei ārējā vītne 20x3/4x20 |  | gab. | 10 |  |
| 1361 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei iekšējā vītne 16x1/2x16 |  | gab. | 10 |  |
| 1362 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei iekšējā vītne 16x3/4x16 |  | gab. | 10 |  |
| 1363 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei iekšējā vītne 20x3/4x20 |  | gab. | 10 |  |
| 1364 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei iekšējā vītne 25x1/2x25 |  | gab. | 10 |  |
| 1365 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei iekšējā vītne 25x1x25 |  | gab. | 10 |  |
|  | **Akmens vates izolācija ar folijas pārklājumu PAROC** |  |  |  |  |
| 1366 | Cauruļizolācija 22/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1367 | Cauruļizolācija 28/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1368 | Cauruļizolācija 35/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1369 | Cauruļizolācija 42/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1370 | Cauruļizolācija 48/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1371 | Cauruļizolācija 60/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1372 | Cauruļizolācija 64/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1373 | Cauruļizolācija 76/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1374 | Cauruļizolācija 89/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1375 | Cauruļizolācija 108/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1376 | Cauruļizolācija 114/30 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1377 | Cauruļizolācija 22/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1378 | Cauruļizolācija 28/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1379 | Cauruļizolācija 35/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1380 | Cauruļizolācija 42/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1381 | Cauruļizolācija 48/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1382 | Cauruļizolācija 60/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1383 | Cauruļizolācija 64/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1384 | Cauruļizolācija 76/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1385 | Cauruļizolācija 89/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1386 | Cauruļizolācija 108/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1387 | Cauruļizolācija 114/40 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1388 | Cauruļizolācija 22/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1389 | Cauruļizolācija 28/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1390 | Cauruļizolācija 35/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1391 | Cauruļizolācija 42/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1392 | Cauruļizolācija 48/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1393 | Cauruļizolācija 60/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1394 | Cauruļizolācija 64/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1395 | Cauruļizolācija 76/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1396 | Cauruļizolācija 89/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1397 | Cauruļizolācija 108/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1398 | Cauruļizolācija 114/50 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1399 | Cauruļizolācija 22/60 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1400 | Cauruļizolācija 28/60 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1401 | Cauruļizolācija 35/60 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1402 | Cauruļizolācija 42/60 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1403 | Cauruļizolācija 48/60 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1404 | Cauruļizolācija 60/60 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1405 | Cauruļizolācija 64/60 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1406 | Cauruļizolācija 76/60 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1407 | Cauruļizolācija 89/60 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1408 | Cauruļizolācija 108/60 | 15. | gab. | 10 |  |
| 1409 | Cauruļizolācija 114/60 | 15. | gab. | 10 |  |
|  | **Polietilēna pelēkā izolācija** |  |  |  |  |
| 1410 | Polietilēna pelēkā izolācija 12/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1411 | Polietilēna pelēkā izolācija 15/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1412 | Polietilēna pelēkā izolācija 18/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1413 | Polietilēna pelēkā izolācija 20/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1414 | Polietilēna pelēkā izolācija 22/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1415 | Polietilēna pelēkā izolācija 25/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1416 | Polietilēna pelēkā izolācija 28/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1417 | Polietilēna pelēkā izolācija 32/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1418 | Polietilēna pelēkā izolācija 35/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1419 | Polietilēna pelēkā izolācija 40/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1420 | Polietilēna pelēkā izolācija 42/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1421 | Polietilēna pelēkā izolācija 49/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1422 | Polietilēna pelēkā izolācija 54/9 | 16. | m | 10 |  |
| 1423 | Polietilēna pelēkā izolācija 60/9 | 16. | m | 20 |  |
| 1424 | Polietilēna pelēkā izolācija 64/9 | 16. | m | 20 |  |
| 1425 | Polietilēna pelēkā izolācija 70/9 | 16. | m | 20 |  |
| 1426 | Polietilēna pelēkā izolācija 76/9 | 16. | m | 20 |  |
| 1427 | Polietilēna pelēkā izolācija 89/9 | 16. | m | 20 |  |
| 1428 | Polietilēna pelēkā izolācija 15/13 | 16. | m | 20 |  |
| 1429 | Polietilēna pelēkā izolācija 18/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1430 | Polietilēna pelēkā izolācija 20/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1431 | Polietilēna pelēkā izolācija 22/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1432 | Polietilēna pelēkā izolācija 25/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1433 | Polietilēna pelēkā izolācija 28/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1434 | Polietilēna pelēkā izolācija 32/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1435 | Polietilēna pelēkā izolācija 35/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1436 | Polietilēna pelēkā izolācija 40/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1437 | Polietilēna pelēkā izolācija 42/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1438 | Polietilēna pelēkā izolācija 48/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1439 | Polietilēna pelēkā izolācija 50/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1440 | Polietilēna pelēkā izolācija 54/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1441 | Polietilēna pelēkā izolācija 60/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1442 | Polietilēna pelēkā izolācija 64/13 | 16. | m | 10 |  |
| 1443 | Polietilēna pelēkā izolācija 70/13 | 16. | m | 20 |  |
| 1444 | Polietilēna pelēkā izolācija 76/13 | 16. | m | 20 |  |
| 1445 | Polietilēna pelēkā izolācija 89/13 | 16. | m | 20 |  |
| 1446 | Polietilēna pelēkā izolācija 110/13 | 16. | m | 20 |  |
| 1447 | Polietilēna pelēkā izolācija 114/13 | 16. | m | 20 |  |
| 1448 | Polietilēna pelēkā izolācija 15/20 | 16. | m | 20 |  |
| 1449 | Polietilēna pelēkā izolācija 18/20 | 16. | m | 20 |  |
| 1450 | Polietilēna pelēkā izolācija 22/20 | 16. | m | 20 |  |
| 1451 | Polietilēna pelēkā izolācija 28/20 | 16. | m | 20 |  |
| 1452 | Polietilēna pelēkā izolācija 35/20 | 16. | m | 20 |  |
| 1453 | Polietilēna pelēkā izolācija 42/20 | 16. | m | 20 |  |
| 1454 | Polietilēna pelēkā izolācija 48/20 | 16. | m | 20 |  |
| 1455 | Polietilēna pelēkā izolācija 54/20 | 16. | m | 20 |  |
| 1456 | Polietilēna pelēkā izolācija 60/20 | 16. | m | 20 |  |
| 1457 | Polietilēna pelēkā izolācija 64/20 | 16. | m | 20 |  |
|  | **Kaučuka melnā izolācija** |  |  |  |  |
| 1458 | Izolācija K-Flex 15/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1459 | Izolācija K-Flex 18/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1460 | Izolācija K-Flex 22/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1461 | Izolācija K-Flex 28/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1462 | Izolācija K-Flex 35/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1463 | Izolācija K-Flex 42/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1464 | Izolācija K-Flex 48/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1465 | Izolācija K-Flex 54/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1466 | Izolācija K-Flex 64/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1467 | Izolācija K-Flex 76/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1468 | Izolācija K-Flex 89/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1469 | Izolācija K-Flex 108/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1470 | Izolācija K-Flex 114/9 | 17. | m | 10 |  |
| 1471 | Izolācija K-Flex 15/13 | 17. | m | 10 |  |
| 1472 | Izolācija K-Flex 18/13 | 17. | m | 10 |  |
| 1473 | Izolācija K-Flex 22/13 | 17. | m | 10 |  |
| 1474 | Izolācija K-Flex 28/13 | 17. | m | 10 |  |
| 1475 | Izolācija K-Flex 35/13 | 17. | m | 10 |  |
| 1476 | Izolācija K-Flex 42/13 | 17. | m | 10 |  |
| 1477 | Izolācija K-Flex 54/13 | 17. | m | 10 |  |
| 1478 | Izolācija K-Flex 64/13 | 17. | m | 10 |  |
| 1479 | Izolācija K-Flex 76/13 | 17. | m | 10 |  |
|  | **Bezvītņu savienojumi tērauda caurulei un remontskavas** |  |  |  |  |
| 1480 | Bezvītņu savienojums pāreja 1/2''F |  | gab. | 5 |  |
| 1481 | Bezvītņu savienojums pāreja 1/2''M |  | gab. | 5 |  |
| 1482 | Bezvītņu savienojums pāreja 3/4''F |  | gab. | 5 |  |
| 1483 | Bezvītņu savienojums pāreja 3/4''M |  | gab. | 5 |  |
| 1484 | Bezvītņu savienojums pāreja 1''F |  | gab. | 5 |  |
| 1485 | Bezvītņu savienojums pāreja 1''M |  | gab. | 5 |  |
| 1486 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/4''F |  | gab. | 5 |  |
| 1487 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/4''M |  | gab. | 5 |  |
| 1488 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/2''F |  | gab. | 5 |  |
| 1489 | Bezvītņu savienojumspāreja 1 1/2''M |  | gab. | 5 |  |
| 1490 | Bezvītņu savienojums pāreja 2'' F |  | gab. | 5 |  |
| 1491 | Bezvītņu savienojums pāreja 2'' M |  | gab. | 5 |  |
| 1492 | Bezvītņu savienojums pāreja 2 1/2'' F |  | gab. | 5 |  |
| 1493 | Bezvītņu savienojums pāreja 2 1/2'' M |  | gab. | 5 |  |
| 1494 | Bezvītņu savienojums uzmava 1/2''x1/2'' |  | gab. | 5 |  |
| 1495 | Bezvītņu savienojums uzmava 3/4''x3/4'' |  | gab. | 5 |  |
| 1496 | Bezvītņu savienojums uzmava 1''x1'' |  | gab. | 5 |  |
| 1497 | Bezvītņu savienojums uzmava 1 1/4''x1 1/4'' |  | gab. | 5 |  |
| 1498 | Bezvītņu savienojums uzmava 1 1/2''x1 1/2'' |  | gab. | 5 |  |
| 1499 | Bezvītņu savienojums uzmava 2''x2'' |  | gab. | 5 |  |
| 1500 | Bezvītņu savienojums uzmava 2 1/2''x2 1/2'' |  | gab. | 5 |  |
| 1501 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 1/2'' |  | gab. | 5 |  |
| 1502 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 3/4'' |  | gab. | 5 |  |
| 1503 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 1'' |  | gab. | 5 |  |
| 1504 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 1 1/4'' |  | gab. | 5 |  |
| 1505 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 1 1/2'' |  | gab. | 5 |  |
| 1506 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 2'' |  | gab. | 5 |  |
| 1507 | Bezvītņu apskava ar vītni 1/2"x1/2"F |  | gab. | 5 |  |
| 1508 | Bezvītņu apskava ar vītni 3/4"x1/2"F |  | gab. | 5 |  |
| 1509 | Bezvītņu apskava ar vītni 1"x1/2"F |  | gab. | 5 |  |
| 1510 | Bezvītņu apskava ar vītni 1"x3/4"F |  | gab. | 5 |  |
| 1511 | Bezvītņu apskava ar vītni 1 1/4"x3/4"F |  | gab. | 5 |  |
| 1512 | Bezvītņu apskava ar vītni 1 1/2"x3/4"F |  | gab. | 5 |  |
| 1513 | Bezvītņu apskava ar vītni 2"x1"F |  | gab. | 5 |  |
| 1514 | Bezvītņu apskava ar vītni 2 1/2"x1"F |  | gab. | 5 |  |
| 1515 | Bezvītņu apskava ar vītni 2 1/2"x1 1/4"F |  | gab. | 5 |  |
| 1516 | Bezvītņu apskava ar vītni 2 1/2"x1 1/2"F |  | gab. | 5 |  |
| 1517 | Bezvītņu remontuzmava 1/2" |  | gab. | 5 |  |
| 1518 | Bezvītņu remontuzmava 3/4" |  | gab. | 5 |  |
| 1519 | Bezvītņu remontuzmava 1" |  | gab. | 5 |  |
| 1520 | Bezvītņu remontuzmava 1 1/4" |  | gab. | 5 |  |
| 1521 | Bezvītņu remontuzmava 1 1/2" |  | gab. | 5 |  |
| 1522 | Bezvītņu remontuzmava 2" |  | gab. | 5 |  |
| 1523 | Bezvītņu remontuzmava 2 1/2" |  | gab. | 5 |  |
| 1524 | Remontskava , D21-25mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1525 | Remontskava , D26-30mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1526 | Remontskava , D33-37mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1527 | Remontskava , D38-42mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1528 | Remontskava , D42-45mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1529 | Remontskava , D48-51mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1530 | Remontskava , D55-58mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1531 | Remontskava , D60-64mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1532 | Remontskava , D69-73mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1533 | Remontskava , D74-80mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1534 | Remontskava , D87-93mm, L=60mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1535 | Remontskava , D21-25mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1536 | Remontskava , D26-30mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1537 | Remontskava , D33-37mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1538 | Remontskava , D42-45mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1539 | Remontskava , D48-51mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1540 | Remontskava , D55-58mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1541 | Remontskava , D60-64mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1542 | Remontskava , D69-73mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1543 | Remontskava , D74-80mm, L=100mm  nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1544 | Remontskava D52-59mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1545 | Remontskava D60-67mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1546 | Remontskava D67-74mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1547 | Remontskava D70-77mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1548 | Remontskava D76-85mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1549 | Remontskava D82-90mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1550 | Remontskava D87-95mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1551 | Remontskava D90-98mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1552 | Remontskava D95-105mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1553 | Remontskava D102-112mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1554 | Remontskava D108-118mm, L=150mm nerūsējoša |  | gab. | 5 |  |
| 1555 | Remontskava D76-85mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1556 | Remontskava D87-95mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1557 | Remontskava D95-105mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1558 | Remontskava D102-112mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1559 | Remontskava D108-118mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1560 | Remontskava D113-123mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1561 | Remontskava D118-128mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1562 | Remontskava D125-135mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1563 | Remontskava D132-144mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1564 | Remontskava D135-145mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1565 | Remontskava D151-161mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1566 | Remontskava D159-170mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1567 | Remontskava D165-176mm, L=200mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1568 | Remontskava D108-118mm, L=250mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1569 | Remontskava D113-123mm, L=250mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1570 | Remontskava D118-128mm, L=250mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1571 | Remontskava D132-144mm, L=250mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1572 | Remontskava D151-161mm, L=250mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1573 | Remontskava D159-170mm, L=250mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1574 | Remontskava D167-177mm, L=250mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1575 | Remontskava D215-225mm, L=250mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1576 | Remontskava D108-118mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1577 | Remontskava D113-123mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1578 | Remontskava D151-161mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1579 | Remontskava D159-170mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1580 | Remontskava D170-182mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1581 | Remontskava D209-220mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1582 | Remontskava D215-225mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1583 | Remontskava D219-230mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1584 | Remontskava D270-280mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1585 | Remontskava D273-284mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1586 | Remontskava D315-326mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1587 | Remontskava D320-330mm, L=300mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1588 | Remontskava D320-330mm, L=400mm nerūsējoša |  | gab. | 3 |  |
| 1589 | Bezvītņu savienojums pāreja 1/2''F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1590 | Bezvītņu savienojums pāreja 1/2''M bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1591 | Bezvītņu savienojums pāreja 3/4''F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1592 | Bezvītņu savienojums pāreja 3/4''M bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1593 | Bezvītņu savienojums pāreja 1''F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1594 | Bezvītņu savienojums pāreja 1''M bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1595 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/4''F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1596 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/4''M bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1597 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/2''F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1598 | Bezvītņu savienojumspāreja 1 1/2''M bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1599 | Bezvītņu savienojums pāreja 2'' F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1600 | Bezvītņu savienojums pāreja 2'' M bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1601 | Bezvītņu apskava ar vītni 1/2"x1/2"F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1602 | Bezvītņu apskava ar vītni 3/4"x1/2"F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1603 | Bezvītņu apskava ar vītni 1"x1/2"F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1604 | Bezvītņu apskava ar vītni 1"x3/4"F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1605 | Bezvītņu apskava ar vītni 1 1/4"x3/4"F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1606 | Bezvītņu apskava ar vītni 1 1/2"x3/4"F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1607 | Bezvītņu apskava ar vītni 2"x1"F bronzas |  | gab. | 3 |  |
| 1608 | Apskava 1/2'' bronza |  | gab. | 3 |  |
| 1609 | Apskava 3/4'' bronza |  | gab. | 3 |  |
| 1610 | Apskava 1'' bronza |  | gab. | 3 |  |
| 1611 | Apskava 1 1/4'' bronza |  | gab. | 3 |  |
| 1612 | Apskava 1 1/2'' bronza |  | gab. | 3 |  |
| 1613 | Apskava 2'' bronza |  | gab. | 3 |  |
|  | **Sifoni un WC savienojumi** |  |  |  |  |
| 1614 | WC pieslēglīkums 22.5\* balts |  | gab. | 5 |  |
| 1615 | WC pieslēglīkums 45\* balts |  | gab. | 5 |  |
| 1616 | WC pieslēglīkums 90\* balts |  | gab. | 5 |  |
| 1617 | WC līkums 75\* balts |  | gab. | 5 |  |
| 1618 | WC pieslēguzmava 150mm balts |  | gab. | 5 |  |
| 1619 | WC pieslēguzmava 250mm balts |  | gab. | 5 |  |
| 1620 | WC pieslēguzmava 400mm balts |  | gab. | 5 |  |
| 1621 | WC pieslēguzmava 155mm ekscentriska balta |  | gab. | 5 |  |
| 1622 | WC līkums 90\* ar atzaru D50 balts |  | gab. | 5 |  |
| 1623 | WC gofrēta caurule D100 FM 250-450 ar gumijas manžeti |  | gab. | 5 |  |
| 1624 | WC gofrēta caurule D110 FM 250-550 |  | gab. | 5 |  |
| 1625 | WC gofrēta caurule D100 FM 320-540 |  | gab. | 5 |  |
| 1626 | WC manžete D90x110 |  | gab. | 5 |  |
| 1627 | WC Manžete ekscent.D90x110 |  | gab. | 5 |  |
| 1628 | WC manžete D110 balta |  | gab. | 5 |  |
| 1629 | WC manžete D110 ekscentriska balta |  | gab. | 5 |  |
| 1630 | WC dekoratīvā rozete D110 balta |  | gab. | 5 |  |
| 1631 | Pudeļsifons D32 plastm. izplūde |  | gab. | 5 |  |
| 1632 | Pudeļsifons D50 plastm. izplūde |  | gab. | 5 |  |
| 1633 | Pudeļsifons D50 virtuves ar gofru, metal. izplūde |  | gab. | 5 |  |
| 1634 | Pudeļsifons D50 virtuves ar gofru, plastm. izplūde |  | gab. | 5 |  |
| 1635 | Sifons 1 1/4''x32 pudeļsifons, ar izplūdi |  | gab. | 5 |  |
| 1636 | Sifons 1 1/4''x32 pudeļsifons, ar izplūdi, ar noteces cauruli, ar rozeti |  | gab. | 5 |  |
| 1637 | Sifons 1 1/4''x32 pudeļsifons, ar izplūdi misiņa hromēts, ar rozeti |  | gab. | 5 |  |
| 1638 | Sifons 1 1/4''x32 pudeļsifons ar veļasmašīnas pieslēgu, ar noteces cauruli |  | gab. | 5 |  |
| 1639 | Sifons 1 1/4''x32 pudeļsifons ar veļasmašīnas pieslēgu, ar noteces cauruli |  | gab. | 5 |  |
| 1640 | Sifons vannai ar gofru, metal. izplūde |  | gab. | 5 |  |
| 1641 | Sifons S-veida 1 1/4"x40 mm caurteces, bez izplūdes |  | gab. | 5 |  |
| 1642 | Sifons S-veida 1 1/4"x50 mm caurteces, bez izplūdes |  | gab. | 5 |  |
| 1643 | Sifons S-veida 1 1/2"x40 mm caurteces, bez izplūdes |  | gab. | 5 |  |
| 1644 | Sifons S-veida 1 1/2"x50 mm caurteces, bez izplūdes |  | gab. | 5 |  |
| 1645 | Pārplūde metāla izlietnei 1 1/2''x70mm |  | gab. | 5 |  |
| 1646 | Izplūde ar korķi 1 1/4x32 plastmasas ar korķi |  | gab. | 5 |  |
| 1647 | Izplūde ar korķi 1 1/4x32 metāla ar korķi |  | gab. | 5 |  |
| 1648 | Izplūde ar korķi 1 1/2x55 plastmasas ar korķi |  | gab. | 5 |  |
| 1649 | Izplūde ar korķi 1 1/2x40 plastmasas ar korķi |  | gab. | 5 |  |
| 1650 | Izplūde ar korķi 1 1/2x55 lielā, plastmasas ar korķi |  | gab. | 5 |  |
| 1651 | Izplūde ar korķi 1 1/2x40 plastmasas ar korķi un ķēdi |  | gab. | 5 |  |
| 1652 | Sifona līkums 32x220x680 |  | gab. | 5 |  |
| 1653 | Sifona līkums 40x220x680 |  | gab. | 5 |  |
| 1654 | Sifona līkums 32x220x680 misiņa hromēts |  | gab. | 5 |  |
| 1655 | Dušas sifons 1 1/2''x40/50 bez izplūdes |  | gab. | 5 |  |
| 1656 | Dušas sifons 1 1/2''x40/50 ar izplūdi un korķi |  | gab. | 5 |  |
| 1657 | Dušas sifons 1 1/2''x40/50 ar sfērisku izplūdi |  | gab. | 5 |  |
| 1658 | Dušas sifons D40/50 izplūde 75mm |  | gab. | 5 |  |
| 1659 | Dušas sifons D40/50 izplūde 90mm |  | gab. | 5 |  |
| 1660 | Vannas sifons standarta vannām ar korķi 1 1/2''x 40/50 |  | gab. | 5 |  |
| 1661 | Vannas sifons standarta vannām ar garo trosi 1 1/2''x 40/50 |  | gab. | 5 |  |
| 1662 | Gofra sifonam 1 1/4''x32 ar plastmasas uzgriezni |  | gab. | 5 |  |
| 1663 | Gofra sifonam 1 1/4''x40/50 ar plastmasas uzgriezni |  | gab. | 5 |  |
| 1664 | Gofra sifonam 1 1/2''x40/50 ar plastmasas uzgriezni |  | gab. | 5 |  |
| 1665 | Gofra sifonam 1 1/4''x32 ar metāla uzgriezni |  | gab. | 5 |  |
| 1666 | Gofra sifonam 1 1/4''x40/50 ar metāla uzgriezni |  | gab. | 5 |  |
| 1667 | Gofra sifonam 1 1/2''x40/50 ar metāla uzgriezni |  | gab. | 5 |  |
| 1668 | Gofra sifonam D32 600mm |  | gab. | 5 |  |
| 1669 | Gofra sifonam D32 900mm |  | gab. | 5 |  |
| 1670 | Gofra sifonam D40/50 600mm |  | gab. | 5 |  |
| 1671 | Gofra sifonam D40/50 900mm |  | gab. | 5 |  |
| 1672 | Sifons veļasmašīnas d32 balts iebūvējams |  | gab. | 5 |  |
| 1673 | Sifons veļasmašīnas d32 hromēts iebūvējams |  | gab. | 5 |  |
| 1674 | Traps vert.DN50 100x100 PVC reste |  | gab. | 5 |  |
| 1675 | Traps vert.DN50 100x100 met.reste |  | gab. | 5 |  |
| 1676 | Traps horiz.DN50 100x100 met.reste |  | gab. | 5 |  |
| 1677 | Traps horiz.DN50 100x100 PVC reste |  | gab. | 5 |  |
| 1678 | Traps vert.DN50 150x150 PVC reste |  | gab. | 5 |  |
| 1679 | Traps horiz.DN50 PVC reste |  | gab. | 5 |  |
| 1680 | Traps horiz.DN50 150x150 met.reste |  | gab. | 5 |  |
| 1681 | Traps vert.DN110 150x150 met.reste |  | gab. | 5 |  |
| 1682 | Traps vert.DN110 150x150 PVC reste |  | gab. | 5 |  |
| 1683 | Traps horiz.DN110 150x150 PVC reste |  | gab. | 5 |  |
|  | **Filtri** |  |  |  |  |
| 1684 | Filtra korpuss 5'' 1/2'' 180\* pieslēgs |  | gab. | 3 |  |
| 1685 | Filtra korpuss 5'' 1/2'' 90\* pieslēgs |  | gab. | 3 |  |
| 1686 | Filtra korpuss 5'' 1/2'' |  | gab. | 3 |  |
| 1687 | Filtra korpuss 5'' 3/4'' |  | gab. | 3 |  |
| 1688 | Filtra korpuss 5'' 1'' |  | gab. | 3 |  |
| 1689 | Filtra korpuss 7'' 1/2'' |  | gab. | 3 |  |
| 1690 | Filtra korpuss 7'' 3/4'' |  | gab. | 3 |  |
| 1691 | Filtra korpuss 7'' 1'' |  | gab. | 3 |  |
| 1692 | Filtra korpuss 10'' 1/2'' |  | gab. | 3 |  |
| 1693 | Filtra korpuss 10'' 3/4'' |  | gab. | 3 |  |
| 1694 | Filtra korpuss 10'' 1'' |  | gab. | 3 |  |
| 1695 | Filtra korpuss Big Blue 10'' 1'' vītne |  | gab. | 3 |  |
| 1696 | Filtra korpuss Big Blue 20'' 1'' vītne |  | gab. | 3 |  |
| 1697 | Filtra korpuss Big Blue 20'' 1 1/2'' vītne |  | gab. | 3 |  |
| 1698 | Veļas mašīnas filtrs 3/4'' ar polifosfāta kristāliem |  | gab. | 3 |  |
| 1699 | Filtra korpuss 10'' 3/4'' karstajam ūdenim |  | gab. | 3 |  |
| 1700 | Filtra korpuss 5'' 1/2'' dubults |  | gab. | 3 |  |
| 1701 | Filtra korpuss 10'' 3/4'' dubults |  | gab. | 3 |  |
| 1702 | Filtra korpuss 10'' 1'' dubults |  | gab. | 3 |  |
| 1703 | Atslēga 5'' korpusiem |  | gab. | 3 |  |
| 1704 | Atslēga 10'' korpusiem |  | gab. | 3 |  |
| 1705 | Stiprinājums filtra korpusam |  | gab. | 3 |  |
| 1706 | Stiprinājums filtra korpusam dubults |  | gab. | 3 |  |
| 1707 | Gumijas blīve 5'' filtra korpusam |  | gab. | 3 |  |
| 1708 | Gumijas blīve 10'' filtra korpusam |  | gab. | 3 |  |
| 1709 | Filtra kārtridžs 5" 20 mikroni, polipropilēna diegs |  | gab. | 3 |  |
| 1710 | Filtra kārtridžs 5" 50 mikroni, polipropilēna diegs |  | gab. | 3 |  |
| 1711 | Filtra kārtridžs 7" 5 mikroni, polipropilēna diegs |  | gab. | 3 |  |
| 1712 | Filtra kārtridžs 7" 10 mikroni, polipropilēna diegs |  | gab. | 3 |  |
| 1713 | Filtra kārtridžs 7" 50 mikroni, polipropilēna diegs |  | gab. | 3 |  |
| 1714 | Filtra kārtridžs 10" 1 mikrons, polipropilēna diegs |  | gab. | 3 |  |
| 1715 | Filtra kārtridžs 10" 5 mikroni, polipropilēna diegs |  | gab. | 3 |  |
| 1716 | Filtra kārtridžs 10" 10 mikroni, polipropilēna diegs |  | gab. | 3 |  |
| 1717 | Filtra kārtridžs 10'' 20 mikroni, polipropilēna diegs |  | gab. | 3 |  |
| 1718 | Filtra kārtridžs 10" 50 mikroni, polipropilēna diegs |  | gab. | 3 |  |
| 1719 | Filtra kārtridžs 10" 5 mikroni, polipropilēna diegs Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1720 | Filtra kārtridžs 10'' 20 mikroni, polipropilēna diegs Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1721 | Filtra kārtridžs 20" 5 mikroni, polipropilēna diegs Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1722 | Filtra kārtridžs 20" 20 mikroni, polipropilēna diegs Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1723 | Filtra kārtridžs 10" 10 mikroni, poliestera skalojams |  | gab. | 3 |  |
| 1724 | Filtra kārtridžs 10'' 20 mikroni, poliestera skalojams |  | gab. | 3 |  |
| 1725 | Filtra kārtridžs 10" 5 mikroni, poliestera skalojams Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1726 | Filtra kārtridžs 10'' 20 mikroni, poliestera skalojams Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1727 | Filtra kārtridžs 20" 5 mikroni, poliestera skalojams Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1728 | Filtra kārtridžs 20" 20 mikroni, poliestera skalojams Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1729 | Filtra kārtridžs 10" 50 mikroni, neilona siets skalojams |  | gab. | 3 |  |
| 1730 | Filtra kārtridžs 10" 100 mikroni, neilona siets skalojams |  | gab. | 3 |  |
| 1731 | Filtra kārtridžs 10" 150 mikroni, neilona siets skalojams |  | gab. | 3 |  |
| 1732 | Filtra kārtridžs 5" bloka aktivēta ogle |  | gab. | 3 |  |
| 1733 | Filtra kārtridžs 10" bloka aktivēta ogle |  | gab. | 3 |  |
| 1734 | Filtra kārtridžs 10" bloka aktivēta ogle Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1735 | Filtra kārtridžs 20" bloka aktivēta ogle Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1736 | Filtra kārtridžs 5" ūdens mīkstināšanai |  | gab. | 3 |  |
| 1737 | Filtra kārtridžs 10" ūdens mīkstināšanai |  | gab. | 3 |  |
| 1738 | Filtra kārtridžs 20" ūdens mīkstināšanai Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1739 | Filtra kārtridžs 5" ūdens atdzelzošanai |  | gab. | 3 |  |
| 1740 | Filtra kārtridžs 10" ūdens atdzelzošanai Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1741 | Filtra kārtridžs 20" ūdens atdzelzošanai Big Blue |  | gab. | 3 |  |
| 1742 | Filtra kārtridžs 5" aktīvo ogli un polipropilēna šķiedru |  | gab. | 3 |  |
| 1743 | Filtra kārtridžs 10" aktīvo ogli un polipropilēna šķiedru |  | gab. | 3 |  |
| 1744 | Filtra kārtridžs 5" aktīvā agle ar jonīta sveķiem un polipropilēna šķiedru |  | gab. | 3 |  |
| 1745 | Filtra kārtridžs 10" aktīvā agle ar jonīta sveķiem un polipropilēna šķiedru |  | gab. | 3 |  |
| 1746 | Filtra kārtridžs 5" aktīvā ogle ar sudrabu un polipropilēna šķiedru |  | gab. | 3 |  |
| 1747 | Filtra kārtridžs 10" aktīvā ogle ar sudrabu un polipropilēna šķiedru |  | gab. | 3 |  |
| 1748 | Filtra kārtridžs 5" aktīvā agle ar sudrabu, jonīta sveķiem un polipropilēna šķiedru |  | gab. | 3 |  |
| 1749 | Filtra kārtridžs 10" aktīvā agle ar sudrabu, jonīta sveķiem un polipropilēna šķiedru |  | gab. | 3 |  |
| 1750 | Filtra kārtridžs 5" polifosfāta sāļiem un polipropilēnu šķiedru |  | gab. | 3 |  |
| 1751 | Filtra kārtridžs 10" polifosfāta sāļiem un polipropilēnu šķiedru |  | gab. | 3 |  |
| 1752 | Filtra kolba 5" aktīvā ogle |  | gab. | 3 |  |
| 1753 | Filtra kolba 5" aktīvā ogle ar sudrabu |  | gab. | 3 |  |
| 1754 | Filtra kolba 5" aktīvā ogle ar jonītu |  | gab. | 3 |  |
| 1755 | Filtra kolba 5" polifosfāta kristāli |  | gab. | 3 |  |
| 1756 | Filtra kolba 10" aktīvā ogle |  | gab. | 3 |  |
| 1757 | Filtra kolba 10" aktīvā ogle ar sudrabu |  | gab. | 3 |  |
| 1758 | Filtra kolba 10" aktīvā ogle ar jonītu |  | gab. | 3 |  |
| 1759 | Filtra kolba 10" polifosfāta kristāli |  | gab. | 3 |  |
| 1760 | Filtra kārtridžs 10" karstajam ūdenim |  | gab. | 3 |  |
| 1761 | Filtra kārtridžs 10" karstajam ūdenim, polipropilēna šķiedras |  | gab. | 3 |  |
| 1762 | Filtra kārtridžs 10" 5 mikroni, poliestera skalojams, karstajam ūdenim |  | gab. | 3 |  |
| 1763 | Filtra kārtridžs 20" 5 mikroni, poliestera skalojams, karstajam ūdenim |  | gab. | 3 |  |
| 1764 | Filtra kārtridžs 10'' 5 mikroni, poliestera skalojams Big Blue, karstajam ūdenim |  | gab. | 3 |  |
| 1765 | Katjona jonīts 400g |  | gab. | 3 |  |
| 1766 | Polifosfāta kristāli 400g |  | gab. | 3 |  |
| 1767 | Aktīvā ogle 400g |  | gab. | 3 |  |
| 1768 | Aktīvā ogle ar jonizātoru 400g |  | gab. | 3 |  |
| 1769 | Aktīvā ogle ar sudrabu 400g |  | gab. | 3 |  |
| 1770 | Kālija permanganāts 2.5kg |  | gab. | 3 |  |
| 1771 | Hlora tablete |  | gab. | 3 |  |
| 1772 | Filtru sāls 25kg |  | gab. | 3 |  |
| 1773 | Mehāniskais bronzas filtrs DN15 |  | gab. | 3 |  |
| 1774 | Mehāniskais bronzas filtrs DN20 |  | gab. | 3 |  |
| 1775 | Mehāniskais bronzas filtrs DN25 |  | gab. | 3 |  |
| 1776 | Mehāniskais bronzas filtrs DN32 |  | gab. | 3 |  |
| 1777 | Mehāniskais bronzas filtrs DN40 |  | gab. | 3 |  |
| 1778 | Mehāniskais bronzas filtrs DN50 |  | gab. | 3 |  |
| 1779 | Mehāniskais bronzas filtrs DN65 |  | gab. | 3 |  |
| 1780 | Mehāniskais bronzas filtrs DN80 |  | gab. | 3 |  |
| 1781 | Čuguna mehāniskais filtrs DN20 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1782 | Čuguna mehāniskais filtrs DN25 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1783 | Čuguna mehāniskais filtrs DN32 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1784 | Čuguna mehāniskais filtrs DN40 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1785 | Čuguna mehāniskais filtrs DN50 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1786 | Čuguna mehāniskais filtrs DN65 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1787 | Čuguna mehāniskais filtrs DN80 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1788 | Čuguna mehāniskais filtrs DN100 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1789 | Čuguna mehāniskais filtrs DN125 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1790 | Čuguna mehāniskais filtrs DN150 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1791 | Čuguna mehāniskais filtrs DN200 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1792 | Čuguna mehāniskais filtrs DN250 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1793 | Čuguna mehāniskais filtrs DN300 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1794 | Čuguna mehāniskais filtrs DN350 PN16 ar atlokiem |  | gab. | 3 |  |
| 1795 | Atloku (flanču) kompensators DN40 |  | gab. | 3 |  |
| 1796 | Atloku (flanču) kompensators DN50 |  | gab. | 3 |  |
| 1797 | Atloku (flanču) kompensators DN65 |  | gab. | 3 |  |
| 1798 | Atloku (flanču) kompensators DN80 |  | gab. | 3 |  |
| 1799 | Atloku (flanču) kompensators DN100 |  | gab. | 3 |  |
| 1800 | Atloku (flanču) kompensators DN125 |  | gab. | 3 |  |
| 1801 | Atloku (flanču) kompensators DN150 |  | gab. | 3 |  |
| 1802 | Atloku (flanču) kompensators DN200 |  | gab. | 3 |  |
|  | **Lokanie pievadi** |  |  |  |  |
| 1803 | Lok. pievads veļas mašīnai 1.0 m ievad. |  | gab. | 3 |  |
| 1804 | Lok. pievads veļas mašīnai 1.0 m izv. |  | gab. | 3 |  |
| 1805 | Lok. pievads veļas mašīnai 1.5 m ievad. |  | gab. | 3 |  |
| 1806 | Lok. Pievads veļas mašīnai 1.5 m izv. |  | gab. | 3 |  |
| 1807 | Lok. Pievads veļas mašīnai 2 m izv. |  | gab. | 3 |  |
| 1808 | Lok. pievads veļas mašīnai 2 m ievad. |  | gab. | 3 |  |
| 1809 | Lok. Pievads veļas mašīnai 2.5 m izv. |  | gab. | 3 |  |
| 1810 | Lok. Pievads veļas mašīnai. 2.5 m ievad. |  | gab. | 3 |  |
| 1811 | Lok. Pievads veļas mašīnai 3 m ievad. |  | gab. | 3 |  |
| 1812 | Lok. Pievads veļas mašīnai 3 m izv. |  | gab. | 3 |  |
| 1813 | Lok. Pievads veļas mašīnai 3.5 m. Ievad. |  | gab. | 3 |  |
| 1814 | Lok. Pievads veļas mašīnai 3.5 m. Izv. |  | gab. | 3 |  |
| 1815 | Lok. Pievads veļas mašīnai 4 m ievad. |  | gab. | 3 |  |
| 1816 | Lok. Pievads veļas mašīnai 4 m izv. |  | gab. | 3 |  |
| 1817 | Lok. Pievads veļas mašīnai 5 m izv. |  | gab. | 3 |  |
| 1818 | Lok. Pievads veļas mašīnai 5 m ievad. |  | gab. | 3 |  |
| 1819 | Nerūs. pievads 30 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1820 | Nerūs. pievads 30 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1821 | Nerūs. pievads 40 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1822 | Nerūs. pievads 40 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1823 | Nerūs. pievads 50 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1824 | Nerūs. pievads 50 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1825 | Nerūs. pievads 60 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1826 | Nerūs. pievads 60 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1827 | Nerūs. pievads 70 cm ie/ie |  | gab. | 5 |  |
| 1828 | Nerūs. pievads 70 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1829 | Nerūs. pievads 80 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1830 | Nerūs. pievads 80 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1831 | Nerūs. pievads 90 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1832 | Nerūs. pievads 100 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1833 | Nerūs. pievads 100 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1834 | Nerūs. pievads 120 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1835 | Nerūs. pievads 120 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1836 | Nerūs. pievads 150 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1837 | Nerūs. pievads 150 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1838 | Nerūs. pievads 200 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1839 | Nerūs. pievads 200 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1840 | Nerūs. pievads 300 cm ie/ie. |  | gab. | 5 |  |
| 1841 | Nerūs. pievads 300 cm ie /ār. |  | gab. | 5 |  |
| 1842 | Lokanais sav.FF1/2"x3/8" 50cm |  | gab. | 10 |  |
| 1843 | Lokanais sav.FF3/8"x3/8" 50cm |  | gab. | 10 |  |
| 1844 | Lokanais sav.FF3/4"x1/2" 50cm |  | gab. | 10 |  |
| 1845 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 30cm |  | gab. | 10 |  |
| 1846 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 30cm (pagarin.) |  | gab. | 10 |  |
| 1847 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 40cm |  | gab. | 10 |  |
| 1848 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 40cm (pagarin.) |  | gab. | 10 |  |
| 1849 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 50cm |  | gab. | 10 |  |
| 1850 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 50cm (pagarin.) |  | gab. | 10 |  |
| 1851 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 60cm |  | gab. | 10 |  |
| 1852 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 60cm (pagarin.) |  | gab. | 10 |  |
| 1853 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 80cm |  | gab. | 10 |  |
| 1854 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 80cm (pagarin.) |  | gab. | 10 |  |
|  | **Melnā Tērauda caurules** |  |  |  |  |
| 1855 | Melnā tērauda caurule DN15 (21.3 x 2.8) |  | m | 12 |  |
| 1856 | Melnā tērauda caurule DN20 (26.9 x 2.8) |  | m | 12 |  |
| 1857 | Melnā tērauda caurule DN25 (33.7 x 3.2) |  | m | 12 |  |
| 1858 | Melnā tērauda caurule DN32 (42.4 x 3.2) |  | m | 12 |  |
| 1859 | Melnā tērauda caurule DN40 (48.3 x 3.5) |  | m | 12 |  |
| 1860 | Melnā tērauda caurule DN50 (60.3 x 3.5) |  | m | 12 |  |
| 1861 | Melnā tērauda caurule DN65 (76.3 x 3.5) |  | m | 12 |  |
| 1862 | Melnā tērauda caurule DN80 (88.9 x 4.0) |  | m | 12 |  |
| 1863 | Melnā tērauda caurule 4" (114,3 x 3.6mm) |  | m | 12 |  |
| 1864 | Melnā tērauda caurule DN159 (159.3 x 4.5) |  | m | 6 |  |
|  | **Cinkotas tērauda caurules** |  |  |  |  |
| 1865 | Cinkota tērauda caurule DN15 (21.3 x 2.8) |  | m | 12 |  |
| 1866 | Cinkota tērauda caurule DN20 (26.9 x 2.8) |  | m | 12 |  |
| 1867 | Cinkota tērauda caurule DN25 (33.7 x 3.2) |  | m | 12 |  |
| 1868 | Cinkota tērauda caurule DN32 (42.4 x 3.2) |  | m | 12 |  |
| 1869 | Cinkota tērauda caurule DN40 (48.3 x 3.5) |  | m | 12 |  |
| 1870 | Cinkota tērauda caurule DN50 (60.3 x 3.5) |  | m | 12 |  |
| 1871 | Cinkota tērauda caurule DN65 (76.3 x 3.5) |  | m | 12 |  |
| 1872 | Cinkota tērauda caurule DN80 (88.6 x 4.0) |  | m | 12 |  |
| 1873 | Cinkota tērauda caurule DN100 (114.0 x 3.6) |  | m | 6 |  |
|  | **Melnā tērauda vītnes** |  |  |  |  |
| 1874 | Melna garā vītne 15 |  | gab. | 10 |  |
| 1875 | Melna garā vītne 20 |  | gab. | 10 |  |
| 1876 | Melna garā vītne 25 |  | gab. | 10 |  |
| 1877 | Melna garā vītne 32 |  | gab. | 10 |  |
| 1878 | Melna garā vītne 40 |  | gab. | 10 |  |
| 1879 | Melna garā vītne 50 |  | gab. | 10 |  |
| 1880 | Melna garā vītne 76 |  | gab. | 10 |  |
| 1881 | Melna garā vītne 89 |  | gab. | 10 |  |
| 1882 | Melna garā vītne 108 |  | gab. | 10 |  |
| 1883 | Melna īsā vītne 15 |  | gab. | 10 |  |
| 1884 | Melna īsā vītne 20 |  | gab. | 10 |  |
| 1885 | Melna īsā vītne 25 |  | gab. | 10 |  |
| 1886 | Melna īsā vītne 32 |  | gab. | 10 |  |
| 1887 | Melna īsā vītne 40 |  | gab. | 10 |  |
| 1888 | Melna īsā vītne 50 |  | gab. | 20 |  |
| 1889 | Melna īsā vītne 76 |  | gab. | 20 |  |
| 1890 | Melna īsā vītne 89 |  | gab. | 20 |  |
| 1891 | Melna īsā vītne 114 |  | gab. | 20 |  |
| 1892 | Melna vītne ar vienu vītni 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1893 | Melna vītne ar vienu vītni 20 |  | gab. | 20 |  |
| 1894 | Melna vītne ar vienu vītni 25 |  | gab. | 20 |  |
| 1895 | Melna vītne ar vienu vītni 32 |  | gab. | 20 |  |
| 1896 | Melna vītne ar vienu vītni 40 |  | gab. | 20 |  |
| 1897 | Melna vītne ar vienu vītni 50 |  | gab. | 20 |  |
| 1898 | Melna vītne ar vienu vītni 76 |  | gab. | 20 |  |
| 1899 | Melna vītne ar vienu vītni 89 |  | gab. | 20 |  |
| 1900 | Melna vītne ar vienu vītni 114 |  | gab. | 20 |  |
|  | **Cinkota tērauda vītnes** |  |  |  |  |
| 1901 | Cinkota garā vītne 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1902 | Cinkota garā vītne 20 |  | gab. | 20 |  |
| 1903 | Cinkota garā vītne 25 |  | gab. | 20 |  |
| 1904 | Cinkota garā vītne 32 |  | gab. | 20 |  |
| 1905 | Cinkota garā vītne 40 |  | gab. | 20 |  |
| 1906 | Cinkota garā vītne 50 |  | gab. | 20 |  |
| 1907 | Cinkota īsā vītne 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1908 | Cinkota īsā vītne 20 |  | gab. | 20 |  |
| 1909 | Cinkota īsā vītne. 25 |  | gab. | 20 |  |
| 1910 | Cinkota īsā vītne 32 |  | gab. | 20 |  |
| 1911 | Cinkota īsā vītne 40 |  | gab. | 20 |  |
| 1912 | Cinkota īsā vītne 50 |  | gab. | 20 |  |
| 1913 | Cinkota īsā vītne 76 |  | gab. | 20 |  |
| 1914 | Cinkota īsā vītne 89 |  | gab. | 20 |  |
| 1915 | Cinkota īsā vītne 114 |  | gab. | 20 |  |
| 1916 | Cinkota vītne ar vienu vītni 15 |  | gab. | 20 |  |
| 1917 | Cinkota vītne ar vienu vītni 20 |  | gab. | 20 |  |
| 1918 | Cinkota vītne ar vienu vītni 25 |  | gab. | 20 |  |
| 1919 | Cinkota vītne ar vienu vītni 32 |  | gab. | 20 |  |
| 1920 | Cinkota vītne ar vienu vītni 40 |  | gab. | 20 |  |
| 1921 | Cinkota vītne ar vienu vītni 50 |  | gab. | 20 |  |
| 1922 | Cinkota vītne ar vienu vītni 76 |  | gab. | 20 |  |
| 1923 | Cinkota vītne ar vienu vītni 89 |  | gab. | 20 |  |
| 1924 | Cinkota vītne ar vienu vītni 114 |  | gab. | 20 |  |
|  | **Čuguna veidgabali** |  |  |  |  |
| 1925 | Čuguna Korķis ār. Vītne 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1926 | Čuguna Korķis ār. Vītne 3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1927 | Čuguna Korķis ār. Vītne 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1928 | Čuguna Korķis ār. Vītne 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1929 | Čuguna Korķis ār. Vītne 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1930 | Čuguna Korķis ār. Vītne 2 |  | gab. | 10 |  |
| 1931 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1932 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1933 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1934 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1935 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 2 |  | gab. | 10 |  |
| 1936 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 2 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1937 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 3 |  | gab. | 10 |  |
| 1938 | Čuguna Kontūrgrieznis 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1939 | Čuguna Kontūrgrieznis 3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1940 | Čuguna Kontūrgrieznis 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1941 | Čuguna Kontūrgrieznis 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1942 | Čuguna Kontūrgrieznis 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1943 | Čuguna Kontūrgrieznis 2 |  | gab. | 10 |  |
| 1944 | Čuguna Kontūrgrieznis 2 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1945 | Čuguna Kontūrgrieznis 3 |  | gab. | 10 |  |
| 1946 | Čuguna Līkums ie-ie 1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1947 | Čuguna Līkums ie-ie 3/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1948 | Čuguna Līkums ie-ie 1 |  | gab. | 20 |  |
| 1949 | Čuguna Līkums ie-ie 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1950 | Čuguna Līkums ie-ie 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1951 | Čuguna Līkums ie-ie 2 |  | gab. | 10 |  |
| 1952 | Čuguna Līkums ie-ie 2 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1953 | Čuguna Līkums ie-ie 3 |  | gab. | 10 |  |
| 1954 | Čuguna Līkums ie-ār 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1955 | Čuguna Līkums ie-ār 3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1956 | Čuguna Līkums ie-ār 1 |  | gab. | 10 |  |
| 1957 | Čuguna Līkums ie-ār 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 1958 | Čuguna Līkums ie-ār 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1959 | Čuguna Līkums ie-ār 2 |  | gab. | 10 |  |
| 1960 | Čuguna Līkums ie-ār 2 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 1961 | Čuguna Līkums ie-ār 3 |  | gab. | 10 |  |
| 1962 | Čuguna Līkums reducēts 3/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 1963 | Čuguna Līkums reducēts 1" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 1964 | Čuguna Līkums reducēts 1" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 1965 | Čuguna Līkums reducēts 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 1966 | Čuguna Līkums reducēts 1 1/4 - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 1967 | Čuguna Līkums reducēts 1 1/4" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 1968 | Čuguna Līkums reducēts 1 1/2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 1969 | Čuguna Līkums reducēts 1 1/2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 1970 | Čuguna Līkums reducēts 2" - 1"1/4 |  | gab. | 20 |  |
| 1971 | Čuguna Līkums reducēts 2" - 1"1/2 |  | gab. | 20 |  |
| 1972 | Čuguna Trejgabals 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 1973 | Čuguna Trejgabals 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 1974 | Čuguna Trejgabals 1" |  | gab. | 10 |  |
| 1975 | Čuguna Trejgabals 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 1976 | Čuguna Trejgabals 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 1977 | Čuguna Trejgabals 2" |  | gab. | 10 |  |
| 1978 | Čuguna Trejgabals 2 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 1979 | Čuguna Trejgabals 3" |  | gab. | 10 |  |
| 1980 | Čuguna Trejgabals reducēts 3/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 1981 | Čuguna Trejgabals reducēts 1" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 1982 | Čuguna Trejgabals reducēts 1" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 1983 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 1984 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/4" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 1985 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/4" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 1986 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 1987 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 1988 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 1989 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 1990 | Čuguna Trejgabals reducēts 2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 1991 | Čuguna Trejgabals reducēts 2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 1992 | Čuguna Trejgabals reducēts 2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 1993 | Čuguna Trejgabals reducēts 2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 1994 | Čuguna Trejgabals reducēts 2" - 1 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 1995 | Čuguna Trejgabals reducēts 2 1/2" - 2" |  | gab. | 20 |  |
| 1996 | Čuguna Trejgabals reducēts 3" - 2" |  | gab. | 20 |  |
| 1997 | Čuguna Krusts 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 1998 | Čuguna Krusts 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 1999 | Čuguna Krusts 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2000 | Čuguna Krusts 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2001 | Čuguna Krusts 1 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2002 | Čuguna Krusts 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2003 | Čuguna Mufe 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2004 | Čuguna Mufe 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2005 | Čuguna Mufe 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2006 | Čuguna Mufe 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2007 | Čuguna Mufe 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2008 | Čuguna Mufe 2" |  | gab. | 10 |  |
| 2009 | Čuguna Mufe 2 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2010 | Čuguna Mufe 3" |  | gab. | 10 |  |
| 2011 | Čuguna Nipelis ā/ā 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2012 | Čuguna Nipelis ā/ā 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2013 | Čuguna Nipelis ā/ā 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2014 | Čuguna Nipelis ā/ā 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2015 | Čuguna Nipelis ā/ā 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2016 | Čuguna Nipelis ā/ā 2" |  | gab. | 10 |  |
| 2017 | Čuguna Mufe reducēta 3/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2018 | Čuguna Mufe reducēta 1" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2019 | Čuguna Mufe reducēta 1" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2020 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2021 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/4" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2022 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/4" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2023 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2024 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2025 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2026 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2027 | Čuguna Mufe reducēta 2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2028 | Čuguna Mufe reducēta 2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2029 | Čuguna Mufe reducēta 2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2030 | Čuguna Mufe reducēta 2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2031 | Čuguna Mufe reducēta 2" - 1 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2032 | Čuguna Mufe reducēta 2 1/2" - 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2033 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 3/4" - 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2034 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2035 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2036 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2037 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2038 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2039 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2040 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2041 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2042 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2043 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2044 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2045 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2046 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2047 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2048 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 3/4" - 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2049 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2050 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2051 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2052 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2053 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2054 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2055 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2056 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2057 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2058 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2059 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2060 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2061 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2062 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2" - 1 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2063 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2 1/2" - 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2064 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 3" - 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2065 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2066 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2067 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2068 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2069 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2070 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2071 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 2 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2072 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 3" |  | gab. | 20 |  |
| 2073 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2074 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2075 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2076 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2077 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2078 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2079 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 2 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2080 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 3" |  | gab. | 20 |  |
| 2081 | Gumijas blīves saskrūvei 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2082 | Gumijas blīves saskrūvei 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2083 | Gumijas blīves saskrūvei 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2084 | Gumijas blīves saskrūvei 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2085 | Gumijas blīves saskrūvei 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2086 | Gumijas blīves saskrūvei 2" |  | gab. | 10 |  |
| 2087 | Gumijas blīves saskrūvei 2 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2088 | Čuguna sūkņu saskrūve 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2089 | Čuguna sūkņu saskrūve 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2090 | Čuguna sūkņu saskrūve 1 1/4" - 2" |  | gab. | 10 |  |
| 2091 | Čuguna korķis radiatoram kreisā vītne 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2092 | Čuguna korķis radiatoram kreisā vītne 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2093 | Čuguna korķis radiatoram kreisā vītne 1 1/4" - 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2094 | Čuguna korķis radiatoram labā vītne 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2095 | Čuguna korķis radiatoram labā vītne 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2096 | Čuguna korķis radiatoram labā vītne 1 1/4" - 3/4" |  | gab. | 10 |  |
|  | **Cinkotie veidgabali** |  |  |  |  |
| 2097 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2098 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 2099 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 1 |  | gab. | 10 |  |
| 2100 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 2101 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2102 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 2 |  | gab. | 10 |  |
| 2103 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 2 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2104 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 3 |  | gab. | 10 |  |
| 2105 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2106 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 2107 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 1 |  | gab. | 10 |  |
| 2108 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 2109 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2110 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 2 |  | gab. | 10 |  |
| 2111 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 2 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2112 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 3 |  | gab. | 10 |  |
| 2113 | Cinkotais Kontūrgrieznis 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2114 | Cinkotais Kontūrgrieznis 3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 2115 | Cinkotais Kontūrgrieznis 1 |  | gab. | 10 |  |
| 2116 | Cinkotais Kontūrgrieznis 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 2117 | Cinkotais Kontūrgrieznis 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2118 | Cinkotais Kontūrgrieznis 2 |  | gab. | 10 |  |
| 2119 | Cinkotais Kontūrgrieznis 2 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2120 | Cinkotais Kontūrgrieznis 3 |  | gab. | 10 |  |
| 2121 | Cinkotais Līkums ie-ie 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2122 | Cinkotais Līkums ie-ie 3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 2123 | Cinkotais Līkums ie-ie 1 |  | gab. | 10 |  |
| 2124 | Cinkotais Līkums ie-ie 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 2125 | Cinkotais Līkums ie-ie 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2126 | Cinkotais Līkums ie-ie 2 |  | gab. | 10 |  |
| 2127 | Cinkotais Līkums ie-ie 2 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2128 | Cinkotais Līkums ie-ie 3 |  | gab. | 10 |  |
| 2129 | Cinkotais Līkums ie-ār 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2130 | Cinkotais Līkums ie-ār 3/4 |  | gab. | 10 |  |
| 2131 | Cinkotais Līkums ie-ār 1 |  | gab. | 10 |  |
| 2132 | Cinkotais Līkums ie-ār 1 1/4 |  | gab. | 10 |  |
| 2133 | Cinkotais Līkums ie-ār 1 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2134 | Cinkotais Līkums ie-ār 2 |  | gab. | 10 |  |
| 2135 | Cinkotais Līkums ie-ār 2 1/2 |  | gab. | 10 |  |
| 2136 | Cinkotais Līkums ie-ār 3 |  | gab. | 10 |  |
| 2137 | Cinkotais Līkums reducēts 3/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2138 | Cinkotais Līkums reducēts 1" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2139 | Cinkotais Līkums reducēts 1" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2140 | Cinkotais Līkums reducēts 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2141 | Cinkotais Līkums reducēts 1 1/4 - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2142 | Cinkotais Līkums reducēts 1 1/4" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2143 | Cinkotais Līkums reducēts 1 1/2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2144 | Cinkotais Līkums reducēts 1 1/2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2145 | Cinkotais Trejgabals 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2146 | Cinkotais Trejgabals 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2147 | Cinkotais Trejgabals 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2148 | Cinkotais Trejgabals 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2149 | Cinkotais Trejgabals 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2150 | Cinkotais Trejgabals 2" |  | gab. | 10 |  |
| 2151 | Cinkotais Trejgabals 2 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2152 | Cinkotais Trejgabals 3" |  | gab. | 10 |  |
| 2153 | Cinkotais Trejgabals reducēts 3/4" - 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2154 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1" - 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2155 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1" - 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2156 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2157 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/4" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2158 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/4" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2159 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2160 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2161 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2162 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2163 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2164 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2165 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2166 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2167 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2" - 1 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2168 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2 1/2" - 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2169 | Cinkotais Trejgabals reducēts 3" - 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2170 | Cinkotais Krusts 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2171 | Cinkotais Krusts 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2172 | Cinkotais Krusts 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2173 | Cinkotais Krusts 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2174 | Cinkotais Krusts 1 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2175 | Cinkotais Krusts 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2176 | Cinkotais Mufe 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2177 | Cinkotais Mufe 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2178 | Cinkotais Mufe 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2179 | Cinkotais Mufe 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2180 | Cinkotais Mufe 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2181 | Cinkotais Mufe 2" |  | gab. | 10 |  |
| 2182 | Cinkotais Mufe 2 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2183 | Cinkotais Mufe 3" |  | gab. | 10 |  |
| 2184 | Cinkotais Nipelis ā/ā 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2185 | Cinkotais Nipelis ā/ā 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2186 | Cinkotais Nipelis ā/ā 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2187 | Cinkotais Nipelis ā/ā 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2188 | Cinkotais Nipelis ā/ā 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2189 | Cinkotais Nipelis ā/ā 2" |  | gab. | 10 |  |
| 2190 | Cinkotais Nipelis ā/ā 2 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2191 | Cinkotais Nipelis ā/ā 3" |  | gab. | 10 |  |
| 2192 | Cinkotais Mufe reducēta 3/4" - 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2193 | Cinkotais Mufe reducēta 1" - 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2194 | Cinkotais Mufe reducēta 1" - 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2195 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2196 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/4" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2197 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/4" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2198 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2199 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2200 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2201 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2202 | Cinkotais Mufe reducēta 2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2203 | Cinkotais Mufe reducēta 2" - 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2204 | Cinkotais Mufe reducēta 2" - 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2205 | Cinkotais Mufe reducēta 2" - 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2206 | Cinkotais Mufe reducēta 2" - 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2207 | Cinkotais Mufe reducēta 2 1/2" - 2" |  | gab. | 10 |  |
| 2208 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 3/4" - 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2209 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1" - 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2210 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1" - 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2211 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2212 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2213 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2214 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2215 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2216 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2217 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2218 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2219 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2220 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2221 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2222 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2223 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 3/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2224 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2225 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2226 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2227 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2228 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2229 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2230 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2231 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2232 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2233 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2" - 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2234 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2" - 3/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2235 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2" - 1" |  | gab. | 20 |  |
| 2236 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2" - 1 1/4" |  | gab. | 20 |  |
| 2237 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2" - 1 1/2" |  | gab. | 20 |  |
| 2238 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2 1/2" - 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2239 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 3" - 2" |  | gab. | 20 |  |
| 2240 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2241 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2242 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2243 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2244 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2245 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 2" |  | gab. | 10 |  |
| 2246 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 2 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2247 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 3" |  | gab. | 10 |  |
| 2248 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2249 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 3/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2250 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 1" |  | gab. | 10 |  |
| 2251 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 1 1/4" |  | gab. | 10 |  |
| 2252 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 1 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2253 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 2" |  | gab. | 10 |  |
| 2254 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 2 1/2" |  | gab. | 10 |  |
| 2255 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 3" |  | gab. | 10 |  |
|  | **PE ūdensvada Caurules un PE veidgabali** |  |  |  |  |
| 2256 | Caurule HAKA PE80 20\*2,3 PN12,5 |  | m | 20 |  |
| 2257 | Caurule HAKA PE80 25\*2,3 PN12,5 |  | m | 20 |  |
| 2258 | Caurule HAKA PE80 32\*3,0 PN12,5 |  | m | 20 |  |
| 2259 | Caurule HAKA PE80 40\*3,7 PN12,5 |  | m | 20 |  |
| 2260 | Caurule HAKA PE80 50\*4,6 PN12,5 |  | m | 20 |  |
| 2261 | Caurule HAKA PE80 63\*4,7 PN10 |  | m | 20 |  |
| 2262 | Caurule HAKA PE80 110\*8,16 PN10 |  | m | 20 |  |
| 2263 | PE Apskava-atzars 20x1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2264 | PE Apskava-atzars 25X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2265 | PE Apskava-atzars 25X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2266 | PE Apskava-atzars 32X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2267 | PE Apskava-atzars 32X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2268 | PE Apskava-atzars 40X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2269 | PE Apskava-atzars 40X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2270 | PE Apskava-atzars 40X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2271 | PE Apskava-atzars 50X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2272 | PE Apskava-atzars 50X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2273 | PE Apskava-atzars 50X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2274 | PE Apskava-atzars 63X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2275 | PE Apskava-atzars 63X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2276 | PE Apskava-atzars 63X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2277 | PE Apskava-atzars 75X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2278 | PE Apskava-atzars 75X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2279 | PE Apskava-atzars 75X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2280 | PE Apskava-atzars 75X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2281 | PE Apskava-atzars 90x1 |  | gab. | 5 |  |
| 2282 | PE Apskava-atzars 90x1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2283 | PE Apskava-atzars 90x2 |  | gab. | 5 |  |
| 2284 | PE Apskava-atzars 110X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2285 | PE Apskava-atzars 110X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2286 | PE Apskava-atzars 110X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2287 | PE Apskava-atzars 125X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2288 | PE Apskava-atzars 125X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2289 | PE Apskava-atzars 125X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2290 | PE Korķis 20 |  | gab. | 5 |  |
| 2291 | PE Korķis 25 |  | gab. | 5 |  |
| 2292 | PE Korķis 32 |  | gab. | 5 |  |
| 2293 | PE Korķis 40 |  | gab. | 5 |  |
| 2294 | PE Korķis 50 |  | gab. | 5 |  |
| 2295 | PE Korķis 63 |  | gab. | 5 |  |
| 2296 | PE Korķis 75 |  | gab. | 5 |  |
| 2297 | PE Korķis 90 |  | gab. | 5 |  |
| 2298 | PE Korķis 110 |  | gab. | 5 |  |
| 2299 | PE Līkums 20 |  | gab. | 5 |  |
| 2300 | PE Līkums 25 |  | gab. | 5 |  |
| 2301 | PE Līkums 32 |  | gab. | 5 |  |
| 2302 | PE Līkums 40 |  | gab. | 5 |  |
| 2303 | PE Līkums 50 |  | gab. | 5 |  |
| 2304 | PE Līkums 63 |  | gab. | 5 |  |
| 2305 | PE Līkums 75 |  | gab. | 5 |  |
| 2306 | PE Līkums 90 |  | gab. | 5 |  |
| 2307 | PE Līkums 110 |  | gab. | 5 |  |
| 2308 | PE līkums ār. vītne 20X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2309 | PE līkums ār. vītne 20X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2310 | PE līkums ār. vītne 25X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2311 | PE līkums ār. vītne 25X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2312 | PE līkums ār. vītne 25X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2313 | PE līkums ār. vītne 32X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2314 | PE līkums ār. vītne 32X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2315 | PE līkums ār. vītne 32X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2316 | PE līkums ār. vītne 40X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2317 | PE līkums ār. vītne 40X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2318 | PE līkums ār. vītne 40X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2319 | PE līkums ār. vītne 50X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2320 | PE līkums ār. vītne 50X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2321 | PE līkums ār. vītne 50X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2322 | PE līkums ār. vītne 63X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2323 | PE līkums ie. Vītne 20X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2324 | PE līkums ie. Vītne 20X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2325 | PE līkums ie. Vītne 25X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2326 | PE līkums ie. Vītne 25X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2327 | PE līkums ie. Vītne 25X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2328 | PE līkums ie. Vītne 32X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2329 | PE līkums ie. Vītne 32X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2330 | PE līkums ie. Vītne 32X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2331 | PE līkums ie. Vītne 40X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2332 | PE līkums ie. Vītne 40X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2333 | PE līkums ie. Vītne 40X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2334 | PE līkums ie. Vītne 50X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2335 | PE līkums ie. Vītne 50X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2336 | PE līkums ie. Vītne 50X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2337 | PE līkums ie. Vītne 63X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2338 | PE Mufe 20 |  | gab. | 5 |  |
| 2339 | PE Mufe 25 |  | gab. | 5 |  |
| 2340 | PE Mufe 32 |  | gab. | 5 |  |
| 2341 | PE Mufe 40 |  | gab. | 5 |  |
| 2342 | PE Mufe 50 |  | gab. | 5 |  |
| 2343 | PE Mufe 63 |  | gab. | 5 |  |
| 2344 | PE Mufe 75 |  | gab. | 5 |  |
| 2345 | PE Mufe 90 |  | gab. | 5 |  |
| 2346 | PE Mufe 110 |  | gab. | 5 |  |
| 2347 | PE Mufe-Pāreja 25x20 |  | gab. | 5 |  |
| 2348 | PE Mufe-Pāreja 32x25 |  | gab. | 5 |  |
| 2349 | PE Mufe-Pāreja 40x25 |  | gab. | 5 |  |
| 2350 | PE Mufe-Pāreja 40x32 |  | gab. | 5 |  |
| 2351 | PE Mufe-Pāreja 50x25 |  | gab. | 5 |  |
| 2352 | PE Mufe-Pāreja 50x32 |  | gab. | 5 |  |
| 2353 | PE Mufe-Pāreja 50x40 |  | gab. | 5 |  |
| 2354 | PE Mufe-Pāreja 63x32 |  | gab. | 5 |  |
| 2355 | PE Mufe-Pāreja 63x40 |  | gab. | 5 |  |
| 2356 | PE Mufe-Pāreja 63x50 |  | gab. | 5 |  |
| 2357 | PE Mufe ār. Vītne 20X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2358 | PE Mufe ār. Vītne 20X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2359 | PE Mufe ār. Vītne 20X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2360 | PE Mufe ār. Vītne 25X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2361 | PE Mufe ār. Vītne 25X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2362 | PE Mufe ār. Vītne 25X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2363 | PE Mufe ār. Vītne 32X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2364 | PE Mufe ār. Vītne 32X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2365 | PE Mufe ār. Vītne 32X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2366 | PE Mufe ār. Vītne 40X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2367 | PE Mufe ār. Vītne 40X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2368 | PE Mufe ār. Vītne 40X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2369 | PE Mufe ār. Vītne 40X 2 |  | gab. | 5 |  |
| 2370 | PE Mufe ār. Vītne 50X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2371 | PE Mufe ār. Vītne 50X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2372 | PE Mufe ār. Vītne 50X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2373 | PE Mufe ār. Vītne 63X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2374 | PE Mufe ie. Vītne 20X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2375 | PE Mufe ie. Vītne 20X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2376 | PE Mufe ie. Vītne 20X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2377 | PE Mufe ie. Vītne 25X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2378 | PE Mufe ie. Vītne 25X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2379 | PE Mufe ie. Vītne 25X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2380 | PE Mufe ie. Vītne 32X1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2381 | PE Mufe ie. Vītne 32X3/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2382 | PE Mufe ie. Vītne 32X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2383 | PE Mufe ie. Vītne 32X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2384 | PE Mufe ie. Vītne 40X1 |  | gab. | 5 |  |
| 2385 | PE Mufe ie. Vītne 40X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2386 | PE Mufe ie. Vītne 40X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2387 | PE Mufe ie. Vītne 50X1 1/4 |  | gab. | 5 |  |
| 2388 | PE Mufe ie. Vītne 50X1 1/2 |  | gab. | 5 |  |
| 2389 | PE Mufe ie. Vītne 50X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2390 | PE Mufe ie. Vītne 63X2 |  | gab. | 5 |  |
| 2391 | PE Trejgabals 20 |  | gab. | 5 |  |
| 2392 | PE Trejgabals 25 |  | gab. | 5 |  |
| 2393 | PE Trejgabals 32 |  | gab. | 5 |  |
| 2394 | PE Trejgabals 40 |  | gab. | 5 |  |
| 2395 | PE Trejgabals 50 |  | gab. | 5 |  |
| 2396 | PE Trejgabals 63 |  | gab. | 5 |  |
| 2397 | PE Trejgabals 75 |  | gab. | 5 |  |
| 2398 | PE Trejgabals 90 |  | gab. | 5 |  |
| 2399 | PE Trejgabals 110 |  | gab. | 5 |  |
| 2400 | PE Trejgabals redukcijas 25X20X25 |  | gab. | 5 |  |
| 2401 | PE Trejgabals redukcijas 32X25X32 |  | gab. | 5 |  |
| 2402 | PE Trejgabals redukcijas 40X32X40 |  | gab. | 5 |  |
| 2403 | PE Trejgabals redukcijas 50X32X50 |  | gab. | 5 |  |
| 2404 | PE Trejgabals redukcijas 50X40X50 |  | gab. | 5 |  |
| 2405 | PE Trejgabals redukcijas 63X50X63 |  | gab. | 5 |  |
| 2406 | PE Trejgabals ār. Vītne 20X1/2X20 |  | gab. | 5 |  |
| 2407 | PE Trejgabals ār. Vītne 20X3/4X20 |  | gab. | 5 |  |
| 2408 | PE Trejgabals ār. Vītne 25X1/2X25 |  | gab. | 5 |  |
| 2409 | PE Trejgabals ār. Vītne 25X3/4X25 |  | gab. | 5 |  |
| 2410 | PE Trejgabals ār. Vītne 25X1X25 |  | gab. | 5 |  |
| 2411 | PE Trejgabals ār. Vītne 32X3/4X32 |  | gab. | 5 |  |
| 2412 | PE Trejgabals ār. Vītne 32X1X32 |  | gab. | 5 |  |
| 2413 | PE Trejgabals ār. Vītne 32X1 1/4X32 |  | gab. | 5 |  |
| 2414 | PE Trejgabals ār. Vītne 40X1X40 |  | gab. | 5 |  |
| 2415 | PE Trejgabals ār. Vītne 40X1 1/4X40 |  | gab. | 5 |  |
| 2416 | PE Trejgabals ār. Vītne 40X1 1/2X40 |  | gab. | 5 |  |
| 2417 | PE Trejgabals ār. Vītne 50X1 1/4X50 |  | gab. | 5 |  |
| 2418 | PE Trejgabals ār. Vītne 50X1 1/2X50 |  | gab. | 5 |  |
| 2419 | PE Trejgabals ār. Vītne 50X2X50 |  | gab. | 5 |  |
| 2420 | PE Trejgabals ār. Vītne 63X2X63 |  | gab. | 5 |  |
| 2421 | PE Trejgabals ie. Vītne 20X1/2X20 |  | gab. | 5 |  |
| 2422 | PE Trejgabals ie. Vītne 20X3/4X20 |  | gab. | 5 |  |
| 2423 | PE Trejgabals ie. Vītne 25X1/2X25 |  | gab. | 5 |  |
| 2424 | PE Trejgabals ie. Vītne 25X3/4X25 |  | gab. | 5 |  |
| 2425 | PE Trejgabals ie. Vītne 25X1X25 |  | gab. | 5 |  |
| 2426 | PE Trejgabals ie. Vītne 32X3/4X32 |  | gab. | 5 |  |
| 2427 | PE Trejgabals ie. Vītne 32X1X32 |  | gab. | 5 |  |
| 2428 | PE Trejgabals ie. Vītne 40X1X40 |  | gab. | 5 |  |
| 2429 | PE Trejgabals ie. Vītne 40X1 1/4X40 |  | gab. | 5 |  |
| 2430 | PE Trejgabals ie. Vītne 40X1 1/2X40 |  | gab. | 5 |  |
| 2431 | PE Trejgabals ie. Vītne 50X1 1/4X50 |  | gab. | 5 |  |
| 2432 | PE Trejgabals ie. Vītne 50X1 1/2X50 |  | gab. | 5 |  |
| 2433 | PE Trejgabals ie. Vītne 50X2X50 |  | gab. | 5 |  |
| 2434 | PE Trejgabals ie. Vītne 63X2X63 |  | gab. | 5 |  |
|  | **Griezripa armēta tēraudam un akmen.** |  |  |  |  |
| 2435 | Griezējdisks 115x1.0x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2436 | Griezējdisks 115x1.2x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2437 | Griezējdisks 115x1.6x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2438 | Griezējdisks 125x1.2x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2439 | Griezējdisks 125x1.6x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2440 | Griezējdisks 125x2.0x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2441 | Griezējdisks 150x1.6x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2442 | Griezējdisks 150x2.0x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2443 | Griezējdisks 150x2.5x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2444 | Griezējdisks 180x2.0x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2445 | Griezējdisks 230x2.5x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2446 | Griezējdisks 230x2.0x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2447 | Griezējdisks 300x3.0x22 met. |  | gab | 10 |  |
| 2448 | Griezējdisks 300x3.0x32 met. |  | gab | 5 |  |
| 2449 | Griežripa arm. 115x2.0x22 akmen. |  | gab | 5 |  |
| 2450 | Griežripa arm. 115x2.5x22 akmen. |  | gab | 5 |  |
| 2451 | Griežripa arm. 125x2.0x22 akmen. |  | gab | 5 |  |
| 2452 | Griežripa arm. 125x2.5x22 akmen. |  | gab | 5 |  |
| 2453 | Griežripa arm. 150x2.0x22 akmen. |  | gab | 5 |  |
| 2454 | Griežripa arm. 180x2.5x22 akmen. |  | gab | 5 |  |
| 2455 | Griežripa arm. 230x2.5x22 akmen. |  | gab | 5 |  |
|  | **Sūkņi** |  |  |  |  |
| 2456 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 50-60 F 240 1x230V PN6/10 |  | gab. | 1 |  |
| 2457 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 25-80 180 1x230V PN6/10 |  | gab. | 1 |  |
| 2458 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 32-40 F 220 1x230V PN6/10 |  | gab. | 1 |  |
| 2459 | Apkures cirkulācijas sūknis ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H |  | gab. | 1 |  |
| 2460 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UP15-14B PM |  | gab. | 2 |  |
| 2461 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis ALPHA2 L 25-40 180 1x230V 50Hz 6H |  | gab. | 2 |  |
| 2462 | Cirkulācijas sūknis ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H AUTOadapt, A klase |  | gab. | 3 |  |
| 2463 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 65-120 F 340 1x230V PN6/10 |  | gab. | 1 |  |
| 2464 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 50-120 F 280 1x230V PN6/10 |  | gab. | 1 |  |
| 2465 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 40-100 F 220 1x230V PN6/10 |  | gab. | 1 |  |
| 2466 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 40-80 F N 220 1x230V PN6/10 |  | gab. | 1 |  |
| 2467 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 25-100 180 1x230V PN6/10 |  | gab. | 1 |  |
| 2468 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 25-80 180 1x230V |  | gab. | 1 |  |
| 2469 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 25-100 180 1x230V |  | gab. | 1 |  |
| 2470 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 25-120 180 1x230V |  | gab. | 1 |  |
| 2471 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 32-100 180 1x230V |  | gab. | 1 |  |
| 2472 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 32-120F 1x230V |  | gab. | 1 |  |
| 2473 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 40-100F 1x230V |  | gab. | 1 |  |
| 2474 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 40-120F 1x230V |  | gab. | 1 |  |
| 2475 | Dzilūrbuma sūknis 6SDN 12/19 with Franklin Electric motor 7,5kW |  | gab. | 1 |  |
| 2476 | Dzilūrbuma sūknis SQE 3- 95 1.68KW 200-240V 50/60HZ |  | gab. | 1 |  |
| 2477 | Dzilūrbuma sūknis SQE 2- 55 0.70kW 200-240V 50/60Hz |  | gab. | 1 |  |
| 2478 | Iegremdējamais sūknis XSP14-7/1.1ID 220V |  | gab. | 2 |  |
| 2479 | Iegremdējamais sūknis XSP14-7/1.1ID 220V |  | gab. | 2 |  |
| 2480 | Ūdensapgades automats AUTOJSW/1B-E-24Hltr. Izp.trauks |  | gab. | 2 |  |
| 2481 | Ūdensapgades automats VJ10A - 80Hltr. Izpl. Trauks |  | gab. | 2 |  |
|  | **Jaucējkrāni un rezerves daļas** |  |  |  |  |
| 2482 | Aerators ar iekš.vītni M22x1 |  | gab. | 10 |  |
| 2483 | Aerators ar ārējo vītni M24x1 |  | gab. | 10 |  |
| 2484 | Aerators ar ārējo vītni M28x1 |  | gab. | 5 |  |
| 2485 | Dušas galva VESTA |  | gab. | 5 |  |
| 2486 | Dušas galva ar rokturi BLIST |  | gab. | 5 |  |
| 2487 | Dušas galva ar rokturi, turēt. šarnīru |  | gab. | 5 |  |
| 2488 | Dušas pievads (konuss) L-1200mm / šlutene dub. pinuma |  | gab. | 5 |  |
| 2489 | Dušas pievads plastm., L-1600mm |  | gab. | 10 |  |
| 2490 | Dušas rokturis ECHO |  | gab. | 10 |  |
| 2491 | Dušas stienis BLIST |  | gab. | 10 |  |
| 2492 | Dušas stienis JUPITER, ziepains |  | gab. | 10 |  |
| 2493 | Dušas stienis stacionārais 130cm |  | gab. | 10 |  |
| 2494 | Galva-sietiņš dušas stangai D90 |  | gab. | 10 |  |
| 2495 | Izteka S-typ D3/4, izm. 18/250/114mm ( maisytajam ) |  | gab. | 10 |  |
| 2496 | Izteka U-typs D3/4, izm. 18/160/46mm (sienas maisītājam) |  | gab. | 10 |  |
| 2497 | Izteka U-typs D3/4, izm. 18/250/46mm (sienas maisītājam) |  | gab. | 10 |  |
| 2498 | Jaucējkrāna kasete 35mm, Kartridžs 35mm zemais |  | gab. | 10 |  |
| 2499 | Jaucējkrāna kasete 35mm, Kartridžs 35mm augstais |  | gab. | 10 |  |
| 2500 | Jaucējkrāna kasete 40mm, Kartridžs 40mm zemais |  | gab. | 10 |  |
| 2501 | Jaucējkrāna kasete 40mm, Kartridžs 40mm augstais |  | gab. | 10 |  |
| 2502 | Jaucejkrana stiprinājums M8, viend. virtuves izlietnei |  | gab. | 10 |  |
| 2503 | Jaucējkrāns dušas ar dušas pievadu un dušas galva, garantija 5 gadi |  | gab. | 10 |  |
| 2504 | Jaucējkrāns izietnes A , izteka L-220mm , garantija 5 gadi |  | gab. | 10 |  |
| 2505 | Jaucējkrāns izlienes B, izteka L-150mm , garantija 5 gadi |  | gab. | 10 |  |
| 2506 | Jaucējkrāns izlietnei kasete D40, izteka 150mm, garantija 5 gadi |  | gab. | 10 |  |
| 2507 | Jaucējkrāns izlietnei kasete D40, izteka 210mm, garantija 5 gadi |  | gab. | 10 |  |
| 2508 | Virtuves izlietnes maisitajs no sienas , S-200 |  | gab. | 5 |  |
| 2509 | Jaucējkrāns virt. izlietnes ar diviem roktūriem, izteka no aukšas |  | gab. | 10 |  |
| 2510 | Jaucējkrāns izlietnes ar diviem roktūriem, no sienas, izteka U- 220mm |  | gab. | 10 |  |
| 2511 | Jaucējkrāns vannas F ar dušas pievadu, Izteka L-350mm |  | gab. | 10 |  |
| 2512 | Jaucējkrāns vannas ar diviem roktūriem, no sienas, izteka S-350mm |  | gab. | 10 |  |
| 2513 | Notece izlietnei Klik- Klak 11/4" D65, liela |  | gab. | 10 |  |
| 2514 | Krāna rokturis hromēts/balts |  | gab. | 5 |  |
| 2515 | Virtuves izl. jaucējkrāns R-6 Globo (vienam ūd.) |  | gab. | 5 |  |
| 2516 | Virtuves izl. jaucējkrānskrāns R-9 GLOBO (vienam ūd.) |  | gab. | 5 |  |
| 2517 | Ventilis jaucējkrānam 3/8 UNIVERSAL (zvaigznīte 8x24) |  | gab. | 5 |  |
| 2518 | Ventilis jaucējkrānam 1/2 UNIVERSAL zvaigznite (8x24) |  | gab. | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piezīmes (tehniskās prasības):** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Darba spiediens ne mazāk kā 6bar; Darba temperatūra ne mazāk kā 110° C. | |  |  |  |  |
|  | Garantijas laiks ne mazāk kā 10 gadi. Balta krāsa. Pieslēgums 1/2" vītnes. | |  |  |  |  |
| 2. | Darba spiediens ne mazāk kā 6bar; Darba temperatūra ne mazāk kā 99° C. Garantijas laiks ne mazāk kā 10 gadi. Balta krāsa. | | | | | |
|  | Pieslēgums 1/2" vītnes. Paredzēti montāžai šaurām un augstām sienām. Četras apakšējās un divas augšējās savienojuma atveres. | | | | | |
| 3. | Vertikālā slodze -200kg, atraušanas slodze -35kg.Tipiem: 11,22,33 |  |  |  |  |  |
| 4. | Vertikālā slodze -120kg, atraušanas slodze -60kg.Tipiem: 11,22,33 |  |  |  |  |  |
| 5. | Vertikālā slodze -180kg, atraušanas slodze -35kg.Tipiem: 11,22,33 |  |  |  |  |  |
| 6. | Darba spiediens ne mazāk kā 10bar; Darba temperatūra ne mazāk kā 110° C. Kv 0,74; 236 l/min Garantijas laiks ne mazāk kā 2. gadi. | | | | | |
| 7. | Darba spiediens ne mazāk kā 10bar; Darba temperatūra ne mazāk kā 110° C. Kv 0,79; 251 l/min Garantijas laiks ne mazāk kā 2. gadi. | | | | | |
| 8. | Ar šķidruma termoelementu. Regulēšanas temp. 0-28° C. Aizsardzība pret aizsalšanu. | | |  |  |  |
| 9. | Ar iebūvētiem ventiļiem. Komplektā ar pieslēguzgriežniem. Darba spiediens ne mazāk kā 10bar; Darba temperatūra ne mazāk kā 110° C. | | | | | |
|  | Garantijas laiks ne mazāk kā 2. gadi. |  |  |  |  |  |
| 10. | Montēšanas laikā nav nepieciešams noņemt augšējo slāni ar alumīniju |  |  |  |  |  |
| 11. | Sieniņas biezums ne mazāk kā 1mm, caurules garums ne mazāk kā 2,5m/gab. Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi. | | | | |  |
| 12. | Sieniņas biezums ne mazāk kā 1,5mm, caurules garums ne mazāk kā 2,5m/gab. Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi. | | | | |  |
| 13. | Sieniņas biezums ne mazāk kā 2mm, caurules garums ne mazāk kā 2,5m/gab. Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi. | | | | |  |
| 14. | Sieniņas biezums ne mazāk kā 1mm. Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi. | |  |  |  |  |
| 15. | Iekš. diam./ izolācijas biezums, pastiprināts alumīnija folijas pārklājums ar garenšuvē iestrādātu līmlenti, cauruļizolācijas garums 1,2m. | | | | | |
| 16. | Iekš. diam./ izolācijas biezums, polietilēna pelēkā pret kondensāta izolācija, cauruļizolācijas garums 2m. | | | | |  |
| 17. | Iekš. diam./ izolācijas biezums, kaučuka melnā izolācija, siltuma un skaņas izolācijai, cauruļizolācijas garums 2m. | | | | |  |

2. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/99)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma ''Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām'' (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/99) nolikumu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pretendenta nosaukums) apstiprinām, ka piekrītam atklāta konkursa noteikumiem, un piedāvājam piegādāt ieslodzījuma vietām sekojošas Preces par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Materiālu nosaukums | | | | Mērvienība | Vienību skaits | Preces vienas vienības **līgumcena, EUR** bez PVN | **Līgumcena** EUR, (bez PVN) par visu norādīto vienību skaitu |
|  | **Radiatori** | | | |  |  |  |  |
| 1 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 2 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 3 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 4 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 5 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 6 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 7 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 8 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 9 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 10 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 11 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 12 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 13 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x500x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 14 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 15 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 16 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 17 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 18 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 19 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 20 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 21 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 22 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 23 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 24 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 25 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 26 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 500x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 27 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 28 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 29 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 30 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 31 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 32 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 33 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 34 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 35 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 36 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 37 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 400x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 38 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 39 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 40 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 41 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 42 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 43 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 44 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 45 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 46 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 47 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 48 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 49 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 50 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 400x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 51 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 52 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 53 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 54 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 55 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 56 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 57 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 58 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 59 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 60 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 61 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 62 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 63 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11 300x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 64 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 65 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 66 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 67 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 68 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 69 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 70 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 71 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 72 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 73 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 74 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 75 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 76 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 77 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22 300x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 78 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 79 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 80 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 81 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 82 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 83 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 84 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 85 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 86 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 87 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 88 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 89 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 90 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x450x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 91 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 92 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 93 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 94 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 95 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 96 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 97 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 98 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 99 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 100 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 101 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 102 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x450x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 103 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 104 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 105 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 106 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 107 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 108 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 109 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 110 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 111 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 112 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 113 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 114 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 115 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x550x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 116 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 117 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 118 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 119 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 120 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 121 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 122 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 123 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 124 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 125 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 126 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 127 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x550x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 128 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 129 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 130 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 131 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 132 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 133 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 134 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 135 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 136 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 137 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 138 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 139 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 140 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x600x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 141 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 142 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 143 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 144 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 145 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 146 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 147 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 148 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 149 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 150 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 151 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 152 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 153 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 154 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 155 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x600x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 156 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 157 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 158 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 159 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 160 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 161 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 162 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 163 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 164 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 165 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 166 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 167 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 168 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 11x900x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 169 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 170 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 171 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 172 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 173 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 174 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 175 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 176 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 177 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 178 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 179 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 180 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 181 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 182 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 22x900x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 183 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 184 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 185 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 186 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 187 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 188 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 189 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 190 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 191 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 192 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 193 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 194 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 195 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 196 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 197 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x450x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 198 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 199 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 200 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 201 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 202 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 203 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 204 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 205 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 206 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 207 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 208 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 1 |  |  |
| 209 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 210 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 211 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 212 | Sānu pieslēguma tērauda radiators 33x500x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 213 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 214 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 215 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 216 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 217 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 218 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 219 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 220 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 221 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 222 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 223 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 224 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 225 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 226 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x500x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 227 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 228 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 229 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 230 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 231 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 232 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 233 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 234 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 235 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 236 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 237 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 238 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 239 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 240 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x500x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 241 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 242 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 243 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 244 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 245 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 246 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 247 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 248 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 249 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 250 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 251 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 252 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 253 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 254 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 255 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x400x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 256 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 257 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 258 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 259 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 260 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 261 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 262 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 263 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 264 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 265 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 266 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 267 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 268 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 269 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x400x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 270 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 271 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 272 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 273 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 274 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 275 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 276 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 277 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 278 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 279 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 280 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 281 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 282 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x300x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 283 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 284 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 285 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 286 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 287 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 288 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 289 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 290 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 291 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 292 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 293 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 294 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 295 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 296 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 297 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 298 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x300x3000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 299 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 300 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 301 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 302 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 303 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 304 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 305 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 306 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 307 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 308 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 309 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 310 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 311 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 312 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x600x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 313 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 314 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 315 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 316 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 317 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 318 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 319 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 320 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 321 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 322 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 323 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 324 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 325 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 326 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 327 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x600x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 328 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 329 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 330 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 331 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 332 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 333 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 334 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 335 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 336 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 337 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 338 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 339 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 340 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 341 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 11x900x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 342 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 343 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 344 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 345 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 346 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 347 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 348 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 349 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 350 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 351 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 352 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 22x900x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 353 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 354 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x500 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 355 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 356 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 357 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 358 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 359 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 360 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1100 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 361 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 362 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 363 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 364 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 365 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 366 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x2300 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 367 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33x500x2600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 368 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 369 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x700 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 370 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 371 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x900 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 372 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x1000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 373 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x1200 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 374 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x1400 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 375 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x1600 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 376 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x1800 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 377 | Apakšas pieslēguma tērauda radiators 33 600x2000 (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 2 |  |  |
| 378 | Radiators Vertikāls Tips 21 1800x300 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 379 | Radiators Vertikāls Tips 21 1800x450 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 380 | Radiators Vertikāls Tips 21 1800x600 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 381 | Radiators Vertikāls Tips 21 1800x750 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 382 | Radiators Vertikāls Tips 21 1950x300 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 383 | Radiators Vertikāls Tips 21 1950x450 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 384 | Radiators Vertikāls Tips 21 1950x600 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 385 | Radiators Vertikāls Tips 21 1950x750 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 386 | Radiators Vertikāls Tips 21 2100x300 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 387 | Radiators Vertikāls Tips 21 2100x450 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 388 | Radiators Vertikāls Tips 21 2100x600 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 389 | Radiators Vertikāls Tips 21 2100x750 Decor FARO (kompl. ar stiprin.) | | | | gab. | 4 |  |  |
| 390 | Radiatora grīdas kronšt.11-33 univers. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 391 | Radiatora termostatiskais ventilis taisns 1/2" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 392 | Radiatora termostatiskais ventilis stūra 1/2" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 393 | Radiatora termostatiskais ventilis aksiāls 1/2" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 30 |  |  |
| 394 | Radiatora termostatiskais ventilis taisns 3/4" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 30 |  |  |
| 395 | Radiatora termostatiskais ventilis stūra 3/4" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 30 |  |  |
| 396 | Termogalva termoventiļiem | | | | gab. | 20 |  |  |
| 397 | Radiatora atpakaļgaitas ventilis taisns 1/2" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 398 | Radiatora atpakaļgaitas ventilis stūra 1/2" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 399 | Radiatora atpakaļgaitas ventilis taisns 3/4" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 30 |  |  |
| 400 | Radiatora atpakaļgaitas ventilis stūra 3/4" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 30 |  |  |
| 401 | H-pieslēgums apakš. Piesl. Radiatoram taisns | | | | gab. | 30 |  |  |
| 402 | H-pieslēgums apakš. Piesl. Radiatoram stūra | | | | gab. | 30 |  |  |
|  | **Ūdens sildītāji** | | | |  |  |  |  |
| 403 | Ūdens sildītājs ARISTON 10L/5g. virs izlietnes vai analogs | | | | gab. | 2 |  |  |
| 404 | Ūdens sildītājs ARISTON 10L/5g. zem izlietnes vai analogs | | | | gab. | 2 |  |  |
| 405 | Elektrisks ūdens sildītājs ARISTON 15L/5g. virs izlietnes vai analogs | | | | gab. | 2 |  |  |
| 406 | Elektrisks ūdens sildītājs ARISTON 15L/5g. zem izlietnes vai analogs | | | | gab. | 2 |  |  |
| 407 | Elektrisks ūdens sildītājs ARISTON 30L/5g. zem izlietnes vai analogs | | | | gab. | 2 |  |  |
| 408 | Elektrisks ūdens sildītājs 50L vertikāls piekaramais Ariston vai analogs | | | | gab. | 1 |  |  |
| 409 | Elektrisks ūdens sildītājs 80L vertikāls piekaramais Ariston vai analogs | | | | gab. | 1 |  |  |
| 410 | Elektrisks ūdens sildītājs 100L vertikāls piekaramais Ariston vai analogs | | | | gab. | 1 |  |  |
| 411 | Elektrisks ūdens sildītājs 150L vertikāls piekaramais Ariston vai analogs | | | | gab. | 2 |  |  |
| 412 | Elektrisks ūdens sildītājs 200L vertikāls Ariston vai analogs | | | | gab. | 2 |  |  |
| 413 | Kombinēts ūdens sildītājs 80L vertikāls Ariston vai analogs | | | | gab. | 2 |  |  |
| 414 | Kombinēts ūdens sildītājs 100L vertikāls Ariston vai analogs | | | | gab. | 2 |  |  |
| 415 | Kombinēts ūdens sildītājs 150L vertikāls Ariston vai analogs | | | | gab. | 2 |  |  |
| 416 | Kombinēts ūdens sildītājs 200L vertikāls Ariston vai analogs | | | | gab. | 1 |  |  |
| 417 | Sildelemets ūdens silditājām 1 1/4" vītne 3 kW | | | | gab. | 3 |  |  |
| 418 | Sildelemets ūdens silditājām 1 1/2" vītne 3 kW | | | | gab. | 3 |  |  |
| 419 | Sildelements 1500W SE 5R 100 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 420 | Sildelements 1200W SE 5R 80 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 421 | Sildelemets ūdens silditājām 30 L 1500W | | | | gab. | 3 |  |  |
| 422 | Sildelements 1200W ar vītni | | | | gab. | 3 |  |  |
| 423 | Sildelements 1500W ar vītni | | | | gab. | 3 |  |  |
| 424 | Magnija anods 10-15 L | | | | gab. | 3 |  |  |
| 425 | Magnija anods 30 L ūdens sildītājajam | | | | gab. | 3 |  |  |
| 426 | Magnija anods D5 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 427 | Magnija anods D8 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 428 | Magnija anods 150L | | | | gab. | 3 |  |  |
| 429 | Magnija anods 200-400 L ūdens sildītājajam | | | | gab. | 3 |  |  |
| 430 | Termoregulators 10-30L | | | | gab. | 3 |  |  |
| 431 | Termoregulators SE-10R | | | | gab. | 3 |  |  |
| 432 | Termoregulators 150-200L ūdens sildītājiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 433 | Boilera pretvārsts 1/2" | | | | gab. | 3 |  |  |
| 434 | Blīve sildelementiem, gumijas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 435 | Termometrs ūdens sildītājam | | | | gab. | 3 |  |  |
| 436 | Flancis ar blīvi ūdens sildītājem | | | | gab. | 3 |  |  |
|  | **PPR kausējamas caurules un veidgabali T3S SYSTEM** | | | |  |  |  |  |
| 437 | PPR Caurule diametrs 16mm. PN20 | | | | m | 100 |  |  |
| 438 | PPR Caurule diametrs 20mm. PN20 PP RCT | | | | m | 100 |  |  |
| 439 | PPR Caurule diametrs 25mm. PN20 PP RCT | | | | m | 100 |  |  |
| 440 | PPR Caurule diametrs 32mm. PN20 PP RCT | | | | m | 100 |  |  |
| 441 | PPR Caurule diametrs 40mm. PN20 PP RCT | | | | m | 100 |  |  |
| 442 | PPR Caurule diametrs 50mm. PN20 PP RCT | | | | m | 100 |  |  |
| 443 | PPR Caurule diametrs 63mm. PN20 PP RCT | | | | m | 60 |  |  |
| 444 | PPR Caurule diametrs 75mm. PN20 PP RCT | | | | m | 40 |  |  |
| 445 | PPR Caurule diametrs 90mm. PN20 PP RCT | | | | m | 20 |  |  |
| 446 | PPR Caurule diametrs 110mm. PN20 PP RCT | | | | m | 16 |  |  |
| 447 | PPR Caurule diametrs 20mm. PN25 ar šķiedru Fibre | | | | m | 60 |  |  |
| 448 | PPR Caurule diametrs 25mm. PN25 ar šķiedru Fibre | | | | m | 60 |  |  |
| 449 | PPR Caurule diametrs 32mm. PN25 ar šķiedru Fibre | | | | m | 60 |  |  |
| 450 | PPR Caurule diametrs 40mm. PN25 ar šķiedru Fibre | | | | m | 80 |  |  |
| 451 | PPR Caurule diametrs 50mm. PN25 ar šķiedru Fibre | | | | m | 60 |  |  |
| 452 | PPR Caurule diametrs 63mm. PN25 ar šķiedru Fibre | | | | m | 40 |  |  |
| 453 | PPR Līkums diametrs 16mm 90gr. | | | | gab. | 40 |  |  |
| 454 | PPR Līkums diametrs 20mm 90gr. | | | | gab. | 40 |  |  |
| 455 | PPR Līkums diametrs 25mm 90gr. | | | | gab. | 40 |  |  |
| 456 | PPR Līkums diametrs 32mm 90gr. | | | | gab. | 40 |  |  |
| 457 | PPR Līkums diametrs 40mm 90gr. | | | | gab. | 40 |  |  |
| 458 | PPR Līkums diametrs 50mm 90gr. | | | | gab. | 40 |  |  |
| 459 | PPR Līkums diametrs 63mm 90gr. | | | | gab. | 30 |  |  |
| 460 | PPR Līkums diametrs 75mm 90gr. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 461 | PPR Līkums diametrs 90mm 90gr. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 462 | PPR Līkums diametrs 110mm 90gr. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 463 | PPR Līkums diametrs 16mm 45gr. | | | | gab. | 30 |  |  |
| 464 | PPR Līkums diametrs 20mm 45gr. | | | | gab. | 30 |  |  |
| 465 | PPR Līkums diametrs 25mm 45gr. | | | | gab. | 30 |  |  |
| 466 | PPR Līkums diametrs 32mm 45gr. | | | | gab. | 30 |  |  |
| 467 | PPR Līkums diametrs 40mm 45gr. | | | | gab. | 30 |  |  |
| 468 | PPR Līkums diametrs 50mm 45gr. | | | | gab. | 30 |  |  |
| 469 | PPR Līkums diametrs 63mm 45gr. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 470 | PPR Līkums diametrs 75mm 45gr. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 471 | PPR trejgabals diametrs 16mm | | | | gab. | 40 |  |  |
| 472 | PPR trejgabals diametrs 20mm | | | | gab. | 40 |  |  |
| 473 | PPR trejgabals diametrs 25mm | | | | gab. | 40 |  |  |
| 474 | PPR trejgabals diametrs 32mm | | | | gab. | 40 |  |  |
| 475 | PPR trejgabals diametrs 40mm | | | | gab. | 40 |  |  |
| 476 | PPR trejgabals diametrs 50mm | | | | gab. | 30 |  |  |
| 477 | PPR trejgabals diametrs 63mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 478 | PPR trejgabals diametrs 75mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 479 | PPR trejgabals diametrs 90mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 480 | PPR trejgabals diametrs 110mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 481 | PPR trejgabals diametrs 20x16x20mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 482 | PPR trejgabals diametrs 20x20x16mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 483 | PPR trejgabals diametrs 16x20x16mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 484 | PPR trejgabals diametrs 25x20x25mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 485 | PPR trejgabals diametrs 25x20x25mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 486 | PPR trejgabals diametrs 32x20x32mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 487 | PPR trejgabals diametrs 32x25x32mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 488 | PPR trejgabals diametrs 40x32x40mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 489 | PPR trejgabals diametrs 40x25x40mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 490 | PPR trejgabals diametrs 40x20x40mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 491 | PPR trejgabals diametrs 50x20x50mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 492 | PPR trejgabals diametrs 50x25x50mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 493 | PPR trejgabals diametrs 50x32x50mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 494 | PPR trejgabals diametrs 50x40x50mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 495 | PPR trejgabals diametrs 63x32x63mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 496 | PPR trejgabals diametrs 63x40x63mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 497 | PPR trejgabals diametrs 63x50x63mm | | | | gab. | 20 |  |  |
| 498 | PPR mufe diametrs 20mm | | | | gab. | 30 |  |  |
| 499 | PPR mufe diametrs 25mm | | | | gab. | 30 |  |  |
| 500 | PPR mufe diametrs 32mm | | | | gab. | 30 |  |  |
| 501 | PPR mufe diametrs 40mm | | | | gab. | 30 |  |  |
| 502 | PPR mufe diametrs 50mm | | | | gab. | 30 |  |  |
| 503 | PPR mufe diametrs 63mm | | | | gab. | 30 |  |  |
| 504 | PPR mufe diametrs 75mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 505 | PPR mufe diametrs 90mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 506 | PPR mufe diametrs 110mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 507 | PPR pāreja diametrs 16x1/2" ar ārējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 508 | PPR pāreja diametrs 20x1/2" ar ārējo vītni | | | | gab. | 40 |  |  |
| 509 | PPR pāreja diametrs 20x3/4" ar ārējo vītni | | | | gab. | 40 |  |  |
| 510 | PPR pāreja diametrs 25x1/2" ar ārējo vītni | | | | gab. | 40 |  |  |
| 511 | PPR pāreja diametrs 25x3/4" ar ārējo vītni | | | | gab. | 40 |  |  |
| 512 | PPR pāreja diametrs 32x1" ar ārējo vītni | | | | gab. | 40 |  |  |
| 513 | PPR pāreja diametrs 40x1 1/4" ar ārējo vītni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 514 | PPR pāreja diametrs 50x1 1/2" ar ārējo vītni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 515 | PPR pāreja diametrs 63x2" ar ārējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 516 | PPR pāreja diametrs 75x2 1/2" ar ārējo vītni | | | | gab. | 5 |  |  |
| 517 | PPR pāreja diametrs 16x1/2" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 518 | PPR pāreja diametrs 20x1/2" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 30 |  |  |
| 519 | PPR pāreja diametrs 20x3/4" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 30 |  |  |
| 520 | PPR pāreja diametrs 25x1/2" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 30 |  |  |
| 521 | PPR pāreja diametrs 25x3/4" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 30 |  |  |
| 522 | PPR pāreja diametrs 32x1" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 523 | PPR pāreja diametrs 40x1 1/4" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 524 | PPR pāreja diametrs 50x1 1/2" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 525 | PPR pāreja diametrs 63x2" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 5 |  |  |
| 526 | PPR līkums diametrs 20x1/2" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 527 | PPR līkums diametrs 20x3/4" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 528 | PPR līkums diametrs 25x3/4" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 529 | PPR līkums diametrs 25x1/2" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 530 | PPR līkums diametrs 32x1" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 5 |  |  |
| 531 | PPR līkums diametrs 20x1/2" ar ārējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 532 | PPR līkums diametrs 20x3/4" ar ārējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 533 | PPR līkums diametrs 25x3/4" ar ārējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 534 | PPR līkums diametrs 25x1/2" ar ārējo vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 535 | PPR līkums diametrs 32x1" ar ārējo vītni | | | | gab. | 5 |  |  |
| 536 | PPR līkums ar sienas stiprinājumu diametrs 20x1/2" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 100 |  |  |
| 537 | PPR līkums ar sienas stiprinājumu diametrs 25x1/2" ar iekšējo vītni | | | | gab. | 50 |  |  |
| 538 | PPR mufe pāreja diametrs 25x20mm ie/ie | | | | gab. | 50 |  |  |
| 539 | PPR mufe pāreja diametrs 32x20mm ie/ie | | | | gab. | 50 |  |  |
| 540 | PPR mufe pāreja diametrs 32x25mm ie/ie | | | | gab. | 50 |  |  |
| 541 | PPR mufe reducēta diametrs 20x16mm ie/ār | | | | gab. | 10 |  |  |
| 542 | PPR mufe reducēta diametrs 25x20mm ie/ār | | | | gab. | 50 |  |  |
| 543 | PPR mufe reducēta diametrs 32x20mm ie/ār | | | | gab. | 50 |  |  |
| 544 | PPR mufe reducēta diametrs 32x25mm ie/ār | | | | gab. | 50 |  |  |
| 545 | PPR mufe reducēta diametrs 40x20mm ie/ār | | | | gab. | 30 |  |  |
| 546 | PPR mufe reducēta diametrs 40x25mm ie/ār | | | | gab. | 30 |  |  |
| 547 | PPR mufe reducēta diametrs 40x32mm ie/ār | | | | gab. | 30 |  |  |
| 548 | PPR mufe reducēta diametrs 50x32mm ie/ār | | | | gab. | 20 |  |  |
| 549 | PPR mufe reducēta diametrs 50x40mm ie/ār | | | | gab. | 20 |  |  |
| 550 | PPR mufe reducēta diametrs 63x32mm ie/ār | | | | gab. | 10 |  |  |
| 551 | PPR mufe reducēta diametrs 63x40mm ie/ār | | | | gab. | 10 |  |  |
| 552 | PPR mufe reducēta diametrs 63x50mm ie/ār | | | | gab. | 10 |  |  |
| 553 | PPR mufe reducēta diametrs 75x63mm ie/ār | | | | gab. | 5 |  |  |
| 554 | PPR mufe reducēta diametrs 90x75mm ie/ār | | | | gab. | 3 |  |  |
| 555 | PPR mufe reducēta diametrs 110x90mm ie/ār | | | | gab. | 2 |  |  |
| 556 | Kompensacijas cilpa diametrs 20mm PN20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 557 | Kompensacijas cilpa diametrs 25mm PN20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 558 | Kompensacijas cilpa diametrs 32mm PN20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 559 | Kompensacijas cilpa diametrs 40mm PN20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 560 | PPR apeja diametrs 16mm PN20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 561 | PPR apeja diametrs 20mm PN20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 562 | PPR apeja diametrs 25mm PN20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 563 | PPR apeja diametrs 32mm PN20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 564 | PPR apeja diametrs 40mm PN20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 565 | Ventilis diametrs 20mm PN20 | | | | gab. | 30 |  |  |
| 566 | Ventilis diametrs 25mm PN20 | | | | gab. | 30 |  |  |
| 567 | Ventilis diametrs 32mm PN20 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 568 | Ventilis diametrs 40mm PN20 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 569 | Ventilis diametrs 50mm PN20 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 570 | Ventilis radiatoriem taisns 20x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 571 | Ventilis radiatoriem stūra 20x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 572 | Ventilis lodv. zemapmetuma DN20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 573 | PPR ventilis ar atgaisotāju dn 20mm PN20 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 574 | PPR saskrūve diametrs 20x1/2" ie. | | | | gab. | 30 |  |  |
| 575 | PPR saskrūve diametrs 25x3/4" ie. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 576 | PPR saskrūve diametrs 32x1" ie. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 577 | PPR saskrūve diametrs 20x1/2" ār. | | | | gab. | 30 |  |  |
| 578 | PPR saskrūve diametrs 25x3/4" ār. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 579 | PPR saskrūve diametrs 32x1" ār. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 580 | PPR pārejas trejgabals ar iekšējo vītni diametrs 20x3/4"x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 581 | PPR pārejas trejgabals ar iekšējo vītni diametrs 25x3/4"x25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 582 | PPR pārejas trejgabals ar iekšējo vītni diametrs 20x1/2"x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 583 | PPR pārejas trejgabals ar iekšējo vītni diametrs 25x1/2"x25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 584 | PPR pārejas trejgabals ar iekšējo vītni diametrs 32x1"x32 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 585 | PPR pārejas trejgabals ar ārejo vītni diametrs 20x1/2"x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 586 | PPR pārejas trejgabals ar ārejo vītni diametrs 20x3/4"x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 587 | PPR pārejas trejgabals ar ārejo vītni diametrs 25x1/2"x24 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 588 | PPR pārejas trejgabals ar ārejo vītni diametrs 25x3/4"x25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 589 | PPR pārejas trejgabals ar ārejo vītni diametrs 32x1"x32 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 590 | PPR korķis diametrs 16 mm. ie. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 591 | PPR korķis diametrs 20 mm. ie. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 592 | PPR korķis diametrs 25 mm. ie. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 593 | PPR korķis diametrs 32 mm. ie. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 594 | PPR korķis diametrs 40 mm. ie. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 595 | PPR korķis diametrs 50 mm. ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 596 | PPR korķis diametrs 63 mm. ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 597 | PPR cauruļu stiprinājums diametrs 20 mm. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 598 | PPR cauruļu stiprinājums diametrs 25 mm. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 599 | PPR cauruļu stiprinājums diametrs 32 mm. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 600 | PPR cauruļu stiprinājums diametrs 40 mm. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 601 | PPR cauruļu stiprinājums dubultais diametrs 20 mm. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 602 | PPR cauruļu stiprinājums dubultais diametrs 25 mm. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 603 | PPR cauruļu stiprinājums dubultais diametrs 32 mm. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 604 | PPR cauruļu stiprinājums dubultais diametrs 40 mm. | | | | gab. | 50 |  |  |
| 605 | Lodām.galva apaļaDN20 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 606 | Lodām.galva apaļaDN25 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 607 | Lodām.galva apaļaDN32 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 608 | Lodām.galva apaļaDN40 | | | | gab. | 2 |  |  |
| 609 | Lodām.galva apaļaDN50 | | | | gab. | 2 |  |  |
| 610 | Lodām.galva apaļaDN63 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 611 | Lodām.galva plakana DN20 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 612 | Lodām.galva plakana DN25 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 613 | Lodām.galva plakana DN32 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 614 | Lodām.galva plakana DN40 | | | | gab. | 2 |  |  |
| 615 | Lodām.galva plakana DN50 | | | | gab. | 2 |  |  |
| 616 | Lodām.galva plakana DN63 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 617 | Lodām.galva plakana DN75 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 618 | Lodām.galva plakana DN90 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 619 | Lodāmura komp.Apaļais SET P-4a 850W MINI blue | | | | komp. | 1 |  |  |
| 620 | Lodāmura komp.plakans SP-41 650/850W PROFI blue (P-4A) | | | | komp. | 1 |  |  |
| 621 | PPR cauruļu šķēres griešanai līdz 42 diametram | | | | gab. | 1 |  |  |
| 622 | PPR cauruļu griezējs Dn 50 līdz 110 mm | | | | gab. | 1 |  |  |
|  | **Kanalizācijas caurules un veidgabali** | | | |  |  |  |  |
| 623 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 32 mm. gārums 250 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 624 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 32 mm. gārums 500 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 625 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 32 mm. gārums 1000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 626 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 32 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 627 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 40 mm. gārums 250 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 628 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 40 mm. gārums 500 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 629 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 40 mm. gārums 1000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 630 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 40 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 631 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 50 mm. gārums 250 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 632 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 50 mm. gārums 500 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 633 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 50 mm. gārums 1000 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 634 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 50 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 635 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 75 mm. gārums 250 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 636 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 75 mm. gārums 500 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 637 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 75 mm. gārums 1000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 638 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 75 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 639 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 250 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 640 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 500 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 641 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 1000 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 642 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 643 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 125 mm. gārums 250 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 644 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 125 mm. gārums 500 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 645 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 125 mm. gārums 1000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 646 | PP Iekšējās kanalizācijas caurule diametrs 125 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 647 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 250 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 648 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 500 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 649 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 1000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 650 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 100 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 651 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 160 mm. gārums 500 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 652 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 160 mm. gārums 1000 mm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 653 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 160 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 654 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 200 mm. gārums 1000 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 655 | PVCĀrējās kanalizācijas caurule diametrs 200 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 656 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 250 mm. gārums 1000 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 657 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 250 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 658 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 315 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 659 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 400 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 660 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 500 mm. gārums 2000 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 661 | PVC Ārējās kanalizācijas caurule diametrs 500 mm. gārums 6000 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 662 | Dubultsienu caurule MCEM, ar gludu iekš. sienu, iekš.dn 200 mm. L-6000 mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 663 | Dubultsienu caurule MCEM, ar gludu iekš. sienu, iekš.dn 250 mm. L-6000 mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 664 | Dubultsienu caurule MCEM, ar gludu iekš. sienu, iekš.dn 300 mm. L-6000 mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 665 | Dubultsienu caurule MCEM, ar gludu iekš. sienu, iekš.dn 400 mm. L-6000 mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 666 | Dubultsienu caurule MCEM, ar gludu iekš. sienu, iekš.dn 500 mm. L-6000 mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 667 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 32 mm. 30° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 668 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 32 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 669 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 32 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 670 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 40 mm. 15° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 671 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 40 mm. 30° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 672 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 40 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 673 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 40 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 674 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 50 mm. 15° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 675 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 50 mm. 30° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 676 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 50 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 677 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 50 mm. 67° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 678 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 50 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 679 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 75 mm. 30° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 680 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 75 mm. 45° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 681 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 75 mm. 67° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 682 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 75 mm. 90° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 683 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 15° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 684 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 30° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 685 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 686 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 67° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 687 | PVC Iekšējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 688 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 15° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 689 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 30° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 690 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 691 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 67° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 692 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 100 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 693 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 125 mm. 30° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 694 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 125 mm. 45° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 695 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 125 mm. 67° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 696 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 125 mm. 90° | | | | gab. | 20 |  |  |
| 697 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 160 mm. 30° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 698 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 160 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 699 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 160 mm. 67° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 700 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 160 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 701 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 200 mm. 30° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 702 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 200 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 703 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 200 mm. 67° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 704 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 250 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 705 | PVC Ārējās kanalizācijas līkums diametrs 250 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 706 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 32x32 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 707 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 32x32 mm. 67° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 708 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 32x32 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 709 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 40x40 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 710 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 40x40 mm. 67° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 711 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 40x40 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 712 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x50 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 713 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x50 mm. 67° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 714 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x50 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 715 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x40 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 716 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x40 mm. 67° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 717 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 50x40 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 718 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 75x75 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 719 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 75x75 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 720 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 75x50 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 721 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 75x50 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 722 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x100 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 723 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x100 mm. 67° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 724 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x100 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 725 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x75 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 726 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x75 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 727 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x50 mm. 45° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 728 | PVC Iekšējās kanalizācijas atzars diametrs 100x50 mm. 90° | | | | gab. | 10 |  |  |
| 729 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 100x100 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 730 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 100x100 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 731 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x125 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 732 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x125 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 733 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x100 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 734 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x100 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 735 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x125 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 736 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 125x125 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 737 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x160 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 738 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x160 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 739 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x125 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 740 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x125 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 741 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x100 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 742 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 160x100 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 743 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x200 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 744 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x200 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 745 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x160 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 746 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x160 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 747 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x125 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 748 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x125 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 749 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x100 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 750 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 200x100 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 751 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x250 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 752 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x250 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 753 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x200 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 754 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x200 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 755 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x160 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 756 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x160 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 757 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x100 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 758 | PVC Ārējās kanalizācijas atzars diametrs 250x100 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 759 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 250x250 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 760 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 250x160 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 761 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 250x100 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 762 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 315x315 mm. 45° | | | | gab. | 3 |  |  |
| 763 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 315x250 mm. 45° | | | | gab. | 3 |  |  |
| 764 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 315x200 mm. 45° | | | | gab. | 3 |  |  |
| 765 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 315x160 mm. 45° | | | | gab. | 3 |  |  |
| 766 | Polipropilēna kopolimēra atzars diametrs 315x100 mm. 45° | | | | gab. | 3 |  |  |
| 767 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 32 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 768 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 40 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 769 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 50 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 770 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 100 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 771 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 100 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 772 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 125 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 773 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 160 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 774 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 200 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 775 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava diametrs 250 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 776 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 777 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 160 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 778 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 200 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 779 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 250 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 780 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 315 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 781 | Polipropilēna kopolimēra dubultuzmava diametrs 400 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 782 | Polipropilēna kopolimēra aizsarguzmava diametrs 315 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 783 | Polipropilēna kopolimēra aizsarguzmava diametrs 400 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 784 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja diametrs 50x32 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 785 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja diametrs 50x40 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 786 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja diametrs 50x75 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 787 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja diametrs 100x75 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 788 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja diametrs 100x50 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 789 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 100x125 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 790 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 100x160 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 791 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 125x160 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 792 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 200x160 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 793 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 300x250 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 794 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja diametrs 200x250 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 795 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 160x100 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 796 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 200x100 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 797 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 200x160 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 798 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 250x200 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 799 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 315x200 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 800 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 315x250 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 801 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 400x315 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 802 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 500x315 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 803 | Polipropilēna kopolimēra pēreja diametrs 500x400 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 804 | PVC Iekšējās kanalizācijas revīzija diametrs 50 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 805 | PVC Iekšējās kanalizācijas revīzija diametrs 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 806 | PVC Ārējās kanalizācijas revīzija diametrs 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 807 | PVC Ārējās kanalizācijas revīzija diametrs 125 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 808 | PVC Ārējās kanalizācijas revīzija diametrs 160 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 809 | PVC Ārējās kanalizācijas revīzija diametrs 200 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 810 | PVC Ārējās kanalizācijas revīzija diametrs 250 mm. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 811 | PVC Iekšējās kanalizācijas kompensējoša uzmava diametrs 50 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 812 | PVC Iekšējās kanalizācijas kompensējoša uzmava diametrs 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 813 | PVC Ārējās kanalizācijas kompensējoša uzmava diametrs 125 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 814 | PVC Ārējās kanalizācijas kompensējoša uzmava diametrs 160 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 815 | PVC Iekšējās kanalizācijas korķis diametrs 32 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 816 | PVC Iekšējās kanalizācijas korķis diametrs 40 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 817 | PVC Iekšējās kanalizācijas korķis diametrs 50 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 818 | PVC Iekšējās kanalizācijas korķis diametrs 75 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 819 | PVC Iekšējās kanalizācijas korķis diametrs 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 820 | PVC Ārējās kanalizācijas korķis diametrs 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 821 | PVC Ārējās kanalizācijas korķis diametrs 125 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 822 | PVC Ārējās kanalizācijas korķis diametrs 160 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 823 | PVC Ārējās kanalizācijas korķis diametrs 200 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 824 | PVC Ārējās kanalizācijas korķis diametrs 250 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 825 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava remonta diametrs 50 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 826 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultuzmava remonta diametrs 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 827 | PVC Ārējās kanalizācijas dubultuzmava remonta diametrs 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 828 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 50x50 mm. 67° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 829 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 100x50 mm. 67° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 830 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 100x100 mm. 45° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 831 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 100x100 mm. 67° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 832 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 100x100 mm. 90° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 833 | PVC Iekšējās kanalizācijas dubultatzars (krusts) diametrs 160x160 mm. 67° | | | | gab. | 5 |  |  |
| 834 | PVC Iekšējās kanalizācijas pēreja uz čugunu ar gumiju dn 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 835 | PVC Ārējās kanalizācijas pēreja uz čugunu ar gumiju dn 160 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 836 | Gūmijas pēreja uz čugunu diametrs 50 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 837 | Gūmijas pēreja uz čugunu diametrs 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 838 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 12 (13-19mm) 3/8" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 839 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 15 (20-25mm) 1/2" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 840 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 20 (25-30mm) 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 841 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 25 (32mm) 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 842 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 32 (39-46mm) 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 843 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 40 (52mm) 1 1/2" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 844 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 50 (60-64mm) 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 845 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 76 (76mm) 2 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 846 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT 89 (87-94mm) 3" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 847 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT d100 (100mm) 3 1/2" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 848 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT d110 (108-116mm) 4" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 849 | Cauruļu stiprinājums metāla ar gūmiju GT d160 (159-167mm) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 850 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 15 (20-25mm) 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 851 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 20 (25-30mm) 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 852 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 25 (32-38mm) 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 853 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 32 (40mm) 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 854 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 40 (48-53mm) 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 855 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 50 (62mm) 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 856 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 76 (74-80mm) 2 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 857 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas 89 (86-93mm) 3" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 858 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas d100 (98-106mm) 3 1/2" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 859 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas d160 (159-167mm) 4" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 860 | Cauruļu stiprinājums metāla bez gūmijas d110 (108-116mm) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 861 | Smēre kanalizācijas savienojumiem 250gr. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 862 | Smēre kanalizācijas savienojumiem 500gr. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 863 | Rezerves blīve kanalizācijas caurulei diametrs 100 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 864 | Rezerves blīve kanalizācijas caurulei diametrs 50 mm. | | | | gab. | 5 |  |  |
|  | **Noslēgarmatūra un veidgabali, PN30 ARCO** | | | |  |  |  |  |
| 865 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 866 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 3/4" | | | | gab. | 50 |  |  |
| 867 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1" | | | | gab. | 50 |  |  |
| 868 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1 1/4" | | | | gab. | 50 |  |  |
| 869 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1 1/2" | | | | gab. | 50 |  |  |
| 870 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 2" | | | | gab. | 30 |  |  |
| 871 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 3" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 872 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 4" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 873 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 874 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 3/4" | | | | gab. | 50 |  |  |
| 875 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 1" | | | | gab. | 30 |  |  |
| 876 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 877 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 878 | Lodveida ventilisar iekšējo un ārējo vītni F-M un garo rokturi 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 879 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un īso rokturi 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 880 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un īso rokturi 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 881 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un īso rokturi 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 882 | Lodveida ventilisar iekšējo un ārējo vītni F-M un īso rokturi 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 883 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un īso rokturi 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 884 | Lodveida ventilis ar iekšējo un ārējo vītni F-M un īso rokturi 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 885 | Lodveida trīsceļu ventīlis 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 886 | Lodveida trīsceļu ventīlis 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 887 | Lodveida trīsceļu ventīlis 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 888 | Lodveida trīsceļu ventīlis 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 889 | Lodveida trīsceļu ventīlis 1 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 890 | Lodveida ventilis leņķa ar vītn.pag.1/2"+ saskrūve | | | | gab. | 20 |  |  |
| 891 | Lodveida ventilis leņķa ar vītn.pag.3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 892 | Lodveida ventilis leņķa ar vītn.pag. 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 893 | Lodveida ventilis ar vītnes pagar.1/2"+ saskrūve | | | | gab. | 20 |  |  |
| 894 | Lodveida ventilis ar vītnes pagar.3/4" | | | | gab. | 50 |  |  |
| 895 | Lodveida ventilis ar vītnes pagar.1" | | | | gab. | 50 |  |  |
| 896 | Lodveida ventilis ar vītnes pagar. 1 1/4" | | | | gab. | 50 |  |  |
| 897 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1/2" + atgaisotājs | | | | gab. | 20 |  |  |
| 898 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 3/4" + atgaisotājs | | | | gab. | 20 |  |  |
| 899 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi 1" + atgaisotājs | | | | gab. | 20 |  |  |
| 900 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un īso rokturi 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 901 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un īso rokturi 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 902 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un īso rokturi 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 903 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un garo rokturi 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 904 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un garo rokturi 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 905 | Lodveida ventilis ar ārējām vītnem M-M un garo rokturi 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 906 | Dārza lodveida ventilis ar garo rokturi 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 907 | Dārza lodveida ventilis ar garo rokturi 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 908 | Dārza lodveida ventilis ar garo rokturi 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 909 | Leņķa ventilis 1/2"x3/8" Arm. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 910 | Leņķa ventilis 1/2"x1/2 Arm. | | | | gab. | 10 |  |  |
| 911 | Leņķa ventilis 1/2"x3/4" ARM. | | | | gab. | 20 |  |  |
| 912 | Radiatora ventilis siltuma regul. taisns 1/2" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 913 | Radiatora ventilis siltuma regul. taisns 3/4" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 914 | Radiatora ventilis siltuma regul. taisns 1" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 915 | Radiatora ventilis siltuma regul. stūra 1/2" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 916 | Radiatora ventilis siltuma regul. stūra 3/4" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 917 | Radiatora ventilis siltuma regul. atpakaļgaitas taisns 1/2" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 918 | Radiatora ventilis siltuma regul. atpakaļgaitas taisns 3/4" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 919 | Radiatora ventilis siltuma regul. atpakaļgaitas taisns 1" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 920 | Radiatora ventilis siltuma regul. atpakaļgaitas stūra 1/2" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 921 | Radiatora ventilis siltuma regul. atpakaļgaitas stūra 3/4" ar pieslēguzgriezni | | | | gab. | 20 |  |  |
|  | [**Lodveida krāni metināmi**](javascript:open_prod(15914)) | | | |  |  |  |  |
| 922 | Lodveida ventilis metināmais DN20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 923 | Lodveida ventilis metināmais DN25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 924 | Lodveida ventilis metināmais DN32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 925 | Lodveida ventilis metināmais DN40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 926 | Lodveida ventilis metināmais DN50 | | | | gab. | 2 |  |  |
| 927 | Lodveida ventilis metināmais DN65 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 928 | Lodveida ventilis metināmais DN80 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 929 | Lodveida ventilis metināmais DN100 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 930 | Lodveida ventilis metināmais DN125 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 931 | Lodveida ventilis metināmais DN150 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 932 | Lodveida ventilis metināmais DN200 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 933 | Lodveida ventilis DN20 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 934 | Lodveida ventilis DN25 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 935 | Lodveida ventilis DN32 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 936 | Lodveida ventilis DN40 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 937 | Lodveida ventilis DN50 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 938 | Lodveida ventilis DN65 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 939 | Lodveida ventilis DN80 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 940 | Lodveida ventilis DN100 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 941 | Lodveida ventilis metināmais ar reduktoru DN150 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 942 | Lodveida ventilis metināmais ar reduktoru DN200 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 943 | Lodveida ventilis metināmais ar reduktoru DN300 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 944 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 945 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 946 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 947 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 948 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 949 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN65 | | | | gab. | 6 |  |  |
| 950 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN80 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 951 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN100 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 952 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN125 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 953 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN150 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 954 | Lodveida ventilis ar atlokiem DN200 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 955 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 956 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 957 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 958 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 959 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 960 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN65 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 961 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN80 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 962 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN100 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 963 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN125 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 964 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN150 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 965 | Lodveida ventilis ar atlokiem gāzei DN200 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 966 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 967 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 968 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 969 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 970 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 971 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN65 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 972 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN80 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 973 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN100 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 974 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN125 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 975 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN150 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 976 | Lodveida ventilis metināmais gāzei DN200 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 977 | Lodveida ventilis gāzei DN15 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 978 | Lodveida ventilis gāzei DN20 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 979 | Lodveida ventilis gāzei DN25 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 980 | Lodveida ventilis gāzei DN32 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 981 | Lodveida ventilis gāzei DN40 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 982 | Lodveida ventilis gāzei DN50 uzmavas | | | | gab. | 5 |  |  |
| 983 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN15 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 984 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 985 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 986 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 987 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 988 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 989 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN65 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 990 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN80 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 991 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN100 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 992 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN125 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 993 | Lodveida ventilis metināmais pazemes montažai DN150 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 994 | Bronzas aizbīdnis DN20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 995 | Bronzas aizbīdnis DN25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 996 | Bronzas aizbīdnis DN32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 997 | Bronzas aizbīdnis DN40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 998 | Bronzas aizbīdnis DN50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 999 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1000 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN65 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1001 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN80 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1002 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN100 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1003 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN125 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1004 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN150 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1005 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN200 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1006 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN250 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1007 | Puspagrieziena vārsts "BUTTERFLY" DN300 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1008 | Čuguna aizbīdnis atloku DN65 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1009 | Čuguna aizbīdnis atloku DN80 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1010 | Čuguna aizbīdnis atloku DN100 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1011 | Čuguna aizbīdnis atloku DN125 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1012 | Čuguna aizbīdnis atloku DN150 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1013 | Čuguna aizbīdnis atloku DN200 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1014 | Čuguna aizbīdnis atloku DN250 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1015 | Čuguna aizbīdnis atloku DN300 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1016 | Čuguna aizbīdnis atloku DN350 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1017 | Čuguna aizbīdnis atloku DN400 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1018 | Tērauda aizbīdnis atloku DN80 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1019 | Tērauda aizbīdnis atloku DN100 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1020 | Tērauda aizbīdnis atloku DN125 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1021 | Tērauda aizbīdnis atloku DN150 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1022 | Tērauda aizbīdnis atloku DN200 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1023 | Kondensātlīkums čuguna DN20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1024 | Kondensātlīkums čuguna DN25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1025 | Kondensātlīkums čuguna DN32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1026 | Kondensātlīkums čuguna DN40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1027 | Kondensātlīkums čuguna DN50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1028 | Kondensātlīkums tērauda DN15 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1029 | Kondensātlīkums tērauda DN20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1030 | Kondensātlīkums tērauda DN25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1031 | Kondensātlīkums tērauda DN32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1032 | Kondensātlīkums tērauda DN40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1033 | Kondensātlīkums tērauda DN50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1034 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1035 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1036 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1037 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1038 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1039 | Lodveida ventilis ar iekšējām vītnem F-F un garo rokturi gāzei 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
|  | **Keramiskā santehnika un rezerves daļas** | | | |  |  |  |  |
| 1040 | Keramiskais tualetes pods ar skalojamo kasti, horizontāls, garantija 8 gadi | | | | gab. | 1 |  |  |
| 1041 | Keramiskais tualetes pods ar skaloj. kasti, horiz,"DUO" 3/6 L., garantija 8 gadi | | | | gab. | 1 |  |  |
| 1042 | Keramiskais tualetes pods ar skalojamo kasti, vertikāls izv., garantija 8 gadi | | | | gab. | 1 |  |  |
| 1043 | Keramiskais tualetes pods bez skal, kastes, horizontāls izvāds 100mm | | | | gab. | 1 |  |  |
| 1044 | Keramiskais tualetes pods bez skal, kastes, vertikāls izvāds 100mm | | | | gab. | 1 |  |  |
| 1045 | Keramiskā izlietne, platums 35cm ar caurumu, Armatūra vai analogs | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1046 | Keramiskā izlietne, platums 40cm ar caurumu, Armatūra vai analogs | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1047 | Keramiskā izlietne, platums 50cm ar caurumu, Armatūra vai analogs | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1048 | Keramiskā izlietne, platums 55cm ar caurumu, Armatūra vai analogs | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1049 | Keramiskā izlietne, platums 60cm ar caurumu, Armatūra vai analogs | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1050 | WC iebūvējamais rāmis ar pogu un stiprinājumiem ,izmers 400x1100x160 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1051 | Izlietnes iebūvējamais rāmis ar komplektā stiprinājumiem VIKTORIA | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1052 | Bidē piekaramais | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1053 | Keramiskās izlietnes skapītis, izlietnei 40cm | | | | gab. | 2 |  |  |
| 1054 | Keramiskās izlietnes skapītis, izlietnei 50cm | | | | gab. | 2 |  |  |
| 1055 | Keramiskās izlietnes skapītis, izlietnei 55cm | | | | gab. | 2 |  |  |
| 1056 | Tualetes poda cietais akrila vāks ar nerūsējošā mētala stiprinājumiem | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1057 | Tualetes poda vāks ar stiprinājumiem | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1058 | Tualetes poda plastm. skalojama kaste , ūdens pievāds no sāniem | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1059 | Izplūdes mehānisms skalojamai kastei ar "STOP Kompakt BIS" funkciju pogu | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1060 | Izplūdes mehānisms skalojamai kastei ar dubulto pogu (3/6L) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1061 | Ieplūdes mehānisms skalojamai kastei no sāniem Dn 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1062 | Ieplūdes mehānisms skalojamai kastei no apaksās Dn1/2" vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1063 | Ieplūdes mehānisms skalojamai kastei no sāniem Dn 3/8" vītni | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1064 | Ieplūdes mehānisms skalojamai kastei no apaksās Dn 3/8" vītni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1065 | Ieplūdes mehānisms skalojamai kastei no sāniem Dn 1/2" bronza vītni | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1066 | Nerūsējošā mētala stiprinājumi, skalojamas kastes stiprināšanai pie poda | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1067 | Gūmijas blīve starp tualetes podu un skalojamo kasti | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1068 | Tualetes poda stiprinājumu komplekts | | | | gab. | 10 |  |  |
|  | **Kapara caurules un lodējamie veidgabali** | | | |  |  |  |  |
| 1069 | Cietā kapara caurule diametrs 12 mm sienas biezums 1,0 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1070 | Cietā kapara caurule diametrs 15 mm sienas biezums 1,0 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1071 | Cietā kapara caurule diametrs 22 mm sienas biezums 1,0 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1072 | Cietā kapara caurule diametrs 28 mm sienas biezums 1,0 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1073 | Cietā kapara caurule diametrs 35 mm sienas biezums 1,0 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1074 | Cietā kapara caurule diametrs 35 mm sienas biezums 1,5 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1075 | Cietā kapara caurule diametrs 42 mm sienas biezums 1,5 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1076 | Cietā kapara caurule diametrs 54 mm sienas biezums 1,5 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1077 | Mīkstā kapara caurule diametrs 6 mm sienas biezums 1 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1078 | Mīkstā kapara caurule diametrs 8 mm sienas biezums 1 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1079 | Mīkstā kapara caurule diametrs 10 mm sienas biezums 1 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1080 | Mīkstā kapara caurule diametrs 12 mm sienas biezums 1 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1081 | Mīkstā kapara caurule diametrs 15 mm sienas biezums 1 mm | | | | m | 20 |  |  |
| 1082 | Mīkstā kapara caurule diametrs 18 mm sienas biezums 1 mm | | | | m | 5 |  |  |
| 1083 | Mīkstā kapara caurule diametrs 22 mm sienas biezums 1 mm | | | | m | 5 |  |  |
| 1084 | Kapara korķis, iekšējais 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1085 | Kapara korķis, iekšējais 18 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1086 | Kapara korķis, iekšējais 22 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1087 | Kapara korķis, iekšējais 28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1088 | Kapara korķis, iekšējais 35 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1089 | Līkums 90° iekš./iekš. ( garais ) 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1090 | Līkums 90° iekš./iekš. ( garais ) 18 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1091 | Līkums 90° iekš./iekš. ( garais ) 22 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1092 | Līkums 90° iekš./iekš. ( garais ) 28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1093 | Līkums 90° iekš./iekš. ( garais ) 35 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1094 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( garais ) 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1095 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( garais ) 18 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1096 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( garais ) 22 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1097 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( garais ) 28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1098 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( garais ) 35 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1099 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( īsais ) 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1100 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( īsais ) 18 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1101 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( īsais ) 22 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1102 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( īsais ) 28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1103 | Līkums 90° iekš./ārēj. ( īsais ) 35 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1104 | Līkums 45° iekš./iekš. ( īsais ) 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1105 | Līkums 45° iekš./iekš. ( īsais ) 18 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1106 | Līkums 45° iekš./iekš. ( īsais ) 22 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1107 | Līkums 45° iekš./iekš. ( īsais ) 28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1108 | Līkums 45° iekš./iekš. ( īsais ) 35 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1109 | Līkums 45° iekš./ārēj. ( īsais ) 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1110 | Līkums 45° iekš./ārēj. ( īsais ) 18 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1111 | Līkums 45° iekš./ārēj. ( īsais ) 22 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1112 | Līkums 45° iekš./ārēj. ( īsais ) 28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1113 | Līkums 45° iekš./ārēj. ( īsais ) 35 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1114 | Uzmava- Pāreja 18/15 iekš./ārēj. F-M | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1115 | Uzmava- Pāreja 22/15 iekš./ārēj. F-M | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1116 | Uzmava- Pāreja 22/18 iekš./ārēj. F-M | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1117 | Uzmava- Pāreja 28/15 iekš./ārēj. F-M | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1118 | Uzmava- Pāreja 28/18 iekš./ārēj. F-M | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1119 | Uzmava- Pāreja 28/22 iekš./ārēj. F-M | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1120 | Uzmava- Pāreja 35/22 iekš./ārēj. F-M | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1121 | Uzmava- Pāreja 35/28 iekš./ārēj. F-M | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1122 | Uzmava (Mufe) 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1123 | Uzmava (Mufe) 18 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1124 | Uzmava (Mufe) 22 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1125 | Uzmava (Mufe) 28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1126 | Uzmava (Mufe) 35 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1127 | Pāreja iekš. vītne 15x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1128 | Pāreja iekš. vītne 15x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1129 | Pāreja iekš. vītne 18x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1130 | Pāreja iekš. vītne 18x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1131 | Pāreja iekš. vītne 22x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1132 | Pāreja iekš. vītne 22x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1133 | Pāreja iekš. vītne 28x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1134 | Pāreja iekš. vītne 28x1 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1135 | Pāreja iekš. vītne 35x1 1/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1136 | Pāreja ārējā vītne 15x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1137 | Pāreja ārējā vītne 15x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1138 | Pāreja ārējā vītne 18x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1139 | Pāreja ārējā vītne 18x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1140 | Pāreja ārējā vītne 22x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1141 | Pāreja ārējā vītne 22x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1142 | Pāreja ārējā vītne 28x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1143 | Pāreja ārējā vītne 28x1 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1144 | Pāreja ārējā vītne 35x1 1/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1145 | Trejgabals 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1146 | Trejgabals 18 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1147 | Trejgabals 22 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1148 | Trejgabals 28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1149 | Trejgabals 35 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1150 | Trejgabals - Pāreja 18x15x18 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1151 | Trejgabals - Pāreja 22x15x22 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1152 | Trejgabals - Pāreja 22x18x22 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1153 | Trejgabals - Pāreja 28x15x28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1154 | Trejgabals - Pāreja 28x18x28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1155 | Trejgabals - Pāreja 28x22x28 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1156 | Trejgabals - Pāreja 35x22x35 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1157 | Trejgabals - Pāreja 35x28x35 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1158 | Līkums iekš. vītne 15x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1159 | Līkums iekš. vītne 15x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1160 | Līkums iekš. vītne 18x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1161 | Līkums iekš. vītne 18x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1162 | Līkums iekš. vītne 22x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1163 | Līkums iekš. vītne 22x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1164 | Līkums iekš. vītne 28x1 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1165 | Līkums ār. vītne 15x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1166 | Līkums ār. vītne 15x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1167 | Līkums ār. vītne 18x1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1168 | Līkums ār. vītne 18x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1169 | Līkums ār. vītne 22x3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1170 | Līkums ār. vītne 28x1 | | | | gab. | 20 |  |  |
|  | **Bronzas veidgabali** | | | |  |  |  |  |
| 1171 | Korķis 1/2 (ārējā vītne) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1172 | Korķis 3/4 (ārējā vītne) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1173 | Korķis 1 (ārējā vītne) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1174 | Korķis 1 1/4 (ārējā vītne) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1175 | Korķis 1 1/2 (ārējā vītne) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1176 | Korķis 2 (ārējā vītne) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1177 | Korķis 1/2 (iekšējā vītne) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1178 | Korķis 3/4 (iekšējā vītne) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1179 | Korķis 1 (iekšējā vītne) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1180 | Korķis 1 1/4 (iekšējā vītne) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1181 | Korķis 1 1/2 (iekšējā vītne) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1182 | Korķis 2 (iekšējā vītne) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1183 | Līkums (iekš./ār. vītne) 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1184 | Līkums (iekš./ār. vītne) 3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1185 | Līkums (iekš./ār. vītne) 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1186 | Līkums (iekš./ār. vītne) 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1187 | Līkums (iekš./ār. vītne) 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1188 | Līkums (iekš./ār. vītne) 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1189 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1190 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1191 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1192 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1193 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1194 | Līkums (iekš./iekš. vītne) 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1195 | Uzmava 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1196 | Uzmava 3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1197 | Uzmava 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1198 | Uzmava 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1199 | Uzmava 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1200 | Uzmava 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1201 | Mufe- pāreja (iekš. Vītne) 3/4x1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1202 | Mufe- pāreja (iekš. Vītne) 1x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1203 | Mufe- pāreja (iekš. Vītne) 1x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1204 | Mufe- pāreja (iekš. Vītne) 1 1/4x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1205 | Mufe- pāreja (iekš. Vītne) 1 1/4x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1206 | Nipelis 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1207 | Nipelis 3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1208 | Nipelis 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1209 | Nipelis 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1210 | Nipelis 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1211 | Nipelis 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1212 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 3/4x1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1213 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 3/8x1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1214 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1215 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1216 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/4x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1217 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/4x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1218 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/4x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1219 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/2x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1220 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/2x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1221 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 1 1/2x1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1222 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 2x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1223 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 2x1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1224 | Pāreja (ār./ iekš. Vitne) 2x1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1225 | Nipelis- pāreja 1/2x3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1226 | Nipelis- pāreja 1x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1227 | Nipelis- pāreja 1x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1228 | Nipelis- pāreja 1 1/4x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1229 | Nipelis- pāreja 1 1/4x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1230 | Nipelis- pāreja 1 1/4x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1231 | Nipelis- pāreja 1 1/2x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1232 | Nipelis- pāreja 1 1/2x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1233 | Nipelis- pāreja 1 1/2x1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1234 | Nipelis- pāreja 2x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1235 | Nipelis- pāreja 2x1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1236 | Nipelis- pāreja 2x1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1237 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 10mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1238 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 15mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1239 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 20mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1240 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 25mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1241 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 30mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1242 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 40mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1243 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 50mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1244 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 60mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1245 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 80mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1246 | Vītnes pagarinātājs i/ā 1/2 - 100mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1247 | Trejgabals (iekš. vītne) 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1248 | Trejgabals (iekš. vītne) 3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1249 | Trejgabals (iekš. vītne) 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1250 | Trejgabals (iekš. vītne) 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1251 | Trejgabals (iekš. vītne) 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1252 | Trejgabals (iekš. vītne) 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1253 | Trejgabals ar pāreju (iekš. vītne) 3/4x1/2x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1254 | Trejgabals ar pāreju (iekš. vītne) 1x1/2x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1255 | Trejgabals ar pāreju (iekš. vītne) 1x3/4x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1256 | Trejgabals ar pāreju (iekš. vītne) 1 1/4x1/2x1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1257 | Krusts (iekš. vītne) 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1258 | Krusts (iekš. vītne) 3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1259 | Krusts (iekš. vītne) 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1260 | Saskrūve (iekš. vītne) 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1261 | Saskrūve (iekš. vītne) 3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1262 | Saskrūve (iekš. vītne) 1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1263 | Saskrūve (ār./ iekš. vītne) taisna 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1264 | Saskrūve (ār./ iekš. vītne) taisna 3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1265 | Saskrūve (ār./ iekš. vītne) taisna 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1266 | Saskrūve (ār./ iekš. vītne) taisna 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1267 | Saskrūve (ār./ iekš. vītne) taisna 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
|  | **Daudzslāņu caurules un presējmie veidgabali.** | | | |  |  |  |  |
| 1268 | Daudzslāņu caurule dn16 | | | | m | 30 |  |  |
| 1269 | Daudzslāņu caurule dn20 | | | | m | 30 |  |  |
| 1270 | Daudzslāņu caurule dn25 | | | | m | 30 |  |  |
| 1271 | Līkums 90\* 16x16 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1272 | Līkums 90\* 20x20 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1273 | Sienas Līkums 90\* iekš. vītne 16x1/2 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1274 | Līkums ārēj. vītne 90\* 20x1/2 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1275 | Līkums ārēj. vītne 90\* 20x3/4 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1276 | Līkums ārēj. vītne 90\* 25x3/4 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1277 | Līkums iekš. vītne 90\* 16x1/2 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1278 | Līkums iekš. vītne 90\* 16x3/4 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1279 | Līkums iekš. vītne 90\* 20x1/2 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1280 | Līkums iekš. vītne 90\* 20x3/4 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1281 | Līkums iekš. vītne 90\* 25x3/4 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1282 | Presējamā uzmava 16x16 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1283 | Presējamā uzmava 20x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1284 | Presējamā uzmava 25x25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1285 | Uzmava- pāreja reduk. 16x20 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1286 | Uzmava- pāreja reduk. 20x25 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1287 | Pāreja ar arējo vītni 16x1/2 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1288 | Pāreja ar arējo vītni 20x1/2 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1289 | Pāreja ar arējo vītni 20x3/4 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1290 | Pāreja ar arējo vītni 25x3/4 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1291 | Pāreja ar arējo vītni 25x1 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1292 | Pāreja ar iekšējo vītni 16x1/2 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1293 | Pāreja ar iekšējo vītni 16x3/4 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1294 | Pāreja ar iekšējo vītni 20x1/2 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1295 | Pāreja ar iekšējo vītni 20x3/4 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1296 | Pāreja ar iekšējo vītni 25x3/4 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1297 | Pāreja ar iekšējo vītni 25x1 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1298 | Trejgabals 16x16x16 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1299 | Trejgabals 20x20x20 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1300 | Trejgabals 25x25x25 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1301 | Trejgabals ar ārējo vītni 16x1/2x16 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1302 | Trejgabals ar ārējo vītni 20x1/2x20 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1303 | Trejgabals ar ārējo vītni 20x3/4x20 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1304 | Trejgabals ar ārējo vītni 25x3/4x25 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1305 | Trejgabals ar ārējo vītni 25x1x25 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1306 | Trejgabals ar iekšējo vītni 16x1/2x16 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1307 | Trejgabals ar iekšējo vītni 20x1/2x20 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1308 | Trejgabals ar iekšējo vītni 20x3/4x20 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1309 | Trejgabals ar iekšējo vītni 25x3/4x25 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1310 | Trejgabals ar iekšējo vītni 25x1x25 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1311 | Trejgabals pāreja 16x20x16 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1312 | Trejgabals pāreja 20x16x20 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1313 | Trejgabals pāreja 20x25x20 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1314 | Trejgabals pāreja 25x16x25 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1315 | Trejgabals pāreja 25x20x25 presējams | | | | gab. | 10 |  |  |
|  | **Daudzslāņu caurules kompresijas veidgabali ar vītni** | | | |  |  |  |  |
| 1316 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 16x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1317 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 16x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1318 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 20x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1319 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 20x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1320 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 25x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1321 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 25x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1322 | Līkums PEX caurulei ārējā vītne 25x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1323 | Līkums PEX caurulei iekšējā vītne 16x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1324 | Līkums PEX caurulei iekšējā vītne 16x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1325 | Līkums PEX caurulei iekšējā vītne 20x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1326 | Līkums PEX caurulei iekšējā vītne 20x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1327 | Līkums PEX caurulei iekšējā vītne 25x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1328 | Līkums PEX caurulei 16x16 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1329 | Līkums PEX caurulei 20x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1330 | Līkums PEX caurulei 25x25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1331 | Sienas līkums PEX caurulei 16x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1332 | Sienas līkums PEX caurulei 20x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1333 | Savienojums PEX caurulei 16x16 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1334 | Savienojums PEX caurulei 20x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1335 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 16x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1336 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 16x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1337 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 20x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1338 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 20x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1339 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 25x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1340 | Pāreja PEX caurulei ārējā vītne 25x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1341 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 16x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1342 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 16x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1343 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 20x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1344 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 20x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1345 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 25x1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1346 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 25x3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1347 | Pāreja PEX caurulei iekšējā vītne 25x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1348 | Krusts PEX caurulei 16x16x16x16 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1349 | Krusts PEX caurulei 20x20x20x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1350 | Trejgabals PEX caurulei 16x16x16 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1351 | Trejgabals PEX caurulei 20x20x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1352 | Trejgabals PEX caurulei 25x25x25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1353 | Trejgabals PEX caurulei- reducēts 16x20x16 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1354 | Trejgabals PEX caurulei- reducēts 20x16x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1355 | Trejgabals PEX caurulei- reducēts 25x16x25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1356 | Trejgabals PEX caurulei- reducēts 25x20x25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1357 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei ārējā vītne 16x1/2x16 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1358 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei ārējā vītne 16x3/4x16 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1359 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei ārējā vītne 20x1/2x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1360 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei ārējā vītne 20x3/4x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1361 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei iekšējā vītne 16x1/2x16 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1362 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei iekšējā vītne 16x3/4x16 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1363 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei iekšējā vītne 20x3/4x20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1364 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei iekšējā vītne 25x1/2x25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1365 | Trejgabals ar pāreju PEX caurulei iekšējā vītne 25x1x25 | | | | gab. | 10 |  |  |
|  | **Akmens vates izolācija ar folijas pārklājumu PAROC** | | | |  |  |  |  |
| 1366 | Cauruļizolācija 22/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1367 | Cauruļizolācija 28/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1368 | Cauruļizolācija 35/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1369 | Cauruļizolācija 42/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1370 | Cauruļizolācija 48/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1371 | Cauruļizolācija 60/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1372 | Cauruļizolācija 64/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1373 | Cauruļizolācija 76/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1374 | Cauruļizolācija 89/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1375 | Cauruļizolācija 108/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1376 | Cauruļizolācija 114/30 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1377 | Cauruļizolācija 22/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1378 | Cauruļizolācija 28/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1379 | Cauruļizolācija 35/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1380 | Cauruļizolācija 42/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1381 | Cauruļizolācija 48/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1382 | Cauruļizolācija 60/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1383 | Cauruļizolācija 64/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1384 | Cauruļizolācija 76/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1385 | Cauruļizolācija 89/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1386 | Cauruļizolācija 108/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1387 | Cauruļizolācija 114/40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1388 | Cauruļizolācija 22/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1389 | Cauruļizolācija 28/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1390 | Cauruļizolācija 35/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1391 | Cauruļizolācija 42/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1392 | Cauruļizolācija 48/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1393 | Cauruļizolācija 60/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1394 | Cauruļizolācija 64/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1395 | Cauruļizolācija 76/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1396 | Cauruļizolācija 89/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1397 | Cauruļizolācija 108/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1398 | Cauruļizolācija 114/50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1399 | Cauruļizolācija 22/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1400 | Cauruļizolācija 28/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1401 | Cauruļizolācija 35/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1402 | Cauruļizolācija 42/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1403 | Cauruļizolācija 48/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1404 | Cauruļizolācija 60/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1405 | Cauruļizolācija 64/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1406 | Cauruļizolācija 76/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1407 | Cauruļizolācija 89/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1408 | Cauruļizolācija 108/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1409 | Cauruļizolācija 114/60 | | | | gab. | 10 |  |  |
|  | **Polietilēna pelēkā izolācija** | | | |  |  |  |  |
| 1410 | Polietilēna pelēkā izolācija 12/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1411 | Polietilēna pelēkā izolācija 15/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1412 | Polietilēna pelēkā izolācija 18/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1413 | Polietilēna pelēkā izolācija 20/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1414 | Polietilēna pelēkā izolācija 22/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1415 | Polietilēna pelēkā izolācija 25/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1416 | Polietilēna pelēkā izolācija 28/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1417 | Polietilēna pelēkā izolācija 32/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1418 | Polietilēna pelēkā izolācija 35/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1419 | Polietilēna pelēkā izolācija 40/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1420 | Polietilēna pelēkā izolācija 42/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1421 | Polietilēna pelēkā izolācija 49/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1422 | Polietilēna pelēkā izolācija 54/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1423 | Polietilēna pelēkā izolācija 60/9 | | | | m | 20 |  |  |
| 1424 | Polietilēna pelēkā izolācija 64/9 | | | | m | 20 |  |  |
| 1425 | Polietilēna pelēkā izolācija 70/9 | | | | m | 20 |  |  |
| 1426 | Polietilēna pelēkā izolācija 76/9 | | | | m | 20 |  |  |
| 1427 | Polietilēna pelēkā izolācija 89/9 | | | | m | 20 |  |  |
| 1428 | Polietilēna pelēkā izolācija 15/13 | | | | m | 20 |  |  |
| 1429 | Polietilēna pelēkā izolācija 18/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1430 | Polietilēna pelēkā izolācija 20/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1431 | Polietilēna pelēkā izolācija 22/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1432 | Polietilēna pelēkā izolācija 25/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1433 | Polietilēna pelēkā izolācija 28/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1434 | Polietilēna pelēkā izolācija 32/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1435 | Polietilēna pelēkā izolācija 35/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1436 | Polietilēna pelēkā izolācija 40/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1437 | Polietilēna pelēkā izolācija 42/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1438 | Polietilēna pelēkā izolācija 48/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1439 | Polietilēna pelēkā izolācija 50/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1440 | Polietilēna pelēkā izolācija 54/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1441 | Polietilēna pelēkā izolācija 60/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1442 | Polietilēna pelēkā izolācija 64/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1443 | Polietilēna pelēkā izolācija 70/13 | | | | m | 20 |  |  |
| 1444 | Polietilēna pelēkā izolācija 76/13 | | | | m | 20 |  |  |
| 1445 | Polietilēna pelēkā izolācija 89/13 | | | | m | 20 |  |  |
| 1446 | Polietilēna pelēkā izolācija 110/13 | | | | m | 20 |  |  |
| 1447 | Polietilēna pelēkā izolācija 114/13 | | | | m | 20 |  |  |
| 1448 | Polietilēna pelēkā izolācija 15/20 | | | | m | 20 |  |  |
| 1449 | Polietilēna pelēkā izolācija 18/20 | | | | m | 20 |  |  |
| 1450 | Polietilēna pelēkā izolācija 22/20 | | | | m | 20 |  |  |
| 1451 | Polietilēna pelēkā izolācija 28/20 | | | | m | 20 |  |  |
| 1452 | Polietilēna pelēkā izolācija 35/20 | | | | m | 20 |  |  |
| 1453 | Polietilēna pelēkā izolācija 42/20 | | | | m | 20 |  |  |
| 1454 | Polietilēna pelēkā izolācija 48/20 | | | | m | 20 |  |  |
| 1455 | Polietilēna pelēkā izolācija 54/20 | | | | m | 20 |  |  |
| 1456 | Polietilēna pelēkā izolācija 60/20 | | | | m | 20 |  |  |
| 1457 | Polietilēna pelēkā izolācija 64/20 | | | | m | 20 |  |  |
|  | **Kaučuka melnā izolācija** | | | |  |  |  |  |
| 1458 | Izolācija K-Flex 15/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1459 | Izolācija K-Flex 18/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1460 | Izolācija K-Flex 22/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1461 | Izolācija K-Flex 28/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1462 | Izolācija K-Flex 35/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1463 | Izolācija K-Flex 42/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1464 | Izolācija K-Flex 48/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1465 | Izolācija K-Flex 54/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1466 | Izolācija K-Flex 64/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1467 | Izolācija K-Flex 76/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1468 | Izolācija K-Flex 89/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1469 | Izolācija K-Flex 108/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1470 | Izolācija K-Flex 114/9 | | | | m | 10 |  |  |
| 1471 | Izolācija K-Flex 15/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1472 | Izolācija K-Flex 18/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1473 | Izolācija K-Flex 22/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1474 | Izolācija K-Flex 28/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1475 | Izolācija K-Flex 35/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1476 | Izolācija K-Flex 42/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1477 | Izolācija K-Flex 54/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1478 | Izolācija K-Flex 64/13 | | | | m | 10 |  |  |
| 1479 | Izolācija K-Flex 76/13 | | | | m | 10 |  |  |
|  | **Bezvītņu savienojumi tērauda caurulei un remontskavas** | | | |  |  |  |  |
| 1480 | Bezvītņu savienojums pāreja 1/2''F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1481 | Bezvītņu savienojums pāreja 1/2''M | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1482 | Bezvītņu savienojums pāreja 3/4''F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1483 | Bezvītņu savienojums pāreja 3/4''M | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1484 | Bezvītņu savienojums pāreja 1''F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1485 | Bezvītņu savienojums pāreja 1''M | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1486 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/4''F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1487 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/4''M | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1488 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/2''F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1489 | Bezvītņu savienojumspāreja 1 1/2''M | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1490 | Bezvītņu savienojums pāreja 2'' F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1491 | Bezvītņu savienojums pāreja 2'' M | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1492 | Bezvītņu savienojums pāreja 2 1/2'' F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1493 | Bezvītņu savienojums pāreja 2 1/2'' M | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1494 | Bezvītņu savienojums uzmava 1/2''x1/2'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1495 | Bezvītņu savienojums uzmava 3/4''x3/4'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1496 | Bezvītņu savienojums uzmava 1''x1'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1497 | Bezvītņu savienojums uzmava 1 1/4''x1 1/4'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1498 | Bezvītņu savienojums uzmava 1 1/2''x1 1/2'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1499 | Bezvītņu savienojums uzmava 2''x2'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1500 | Bezvītņu savienojums uzmava 2 1/2''x2 1/2'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1501 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 1/2'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1502 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 3/4'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1503 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 1'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1504 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 1 1/4'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1505 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 1 1/2'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1506 | Bezvītņu trejgabals ar iekšējo vītni 2'' | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1507 | Bezvītņu apskava ar vītni 1/2"x1/2"F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1508 | Bezvītņu apskava ar vītni 3/4"x1/2"F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1509 | Bezvītņu apskava ar vītni 1"x1/2"F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1510 | Bezvītņu apskava ar vītni 1"x3/4"F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1511 | Bezvītņu apskava ar vītni 1 1/4"x3/4"F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1512 | Bezvītņu apskava ar vītni 1 1/2"x3/4"F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1513 | Bezvītņu apskava ar vītni 2"x1"F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1514 | Bezvītņu apskava ar vītni 2 1/2"x1"F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1515 | Bezvītņu apskava ar vītni 2 1/2"x1 1/4"F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1516 | Bezvītņu apskava ar vītni 2 1/2"x1 1/2"F | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1517 | Bezvītņu remontuzmava 1/2" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1518 | Bezvītņu remontuzmava 3/4" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1519 | Bezvītņu remontuzmava 1" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1520 | Bezvītņu remontuzmava 1 1/4" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1521 | Bezvītņu remontuzmava 1 1/2" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1522 | Bezvītņu remontuzmava 2" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1523 | Bezvītņu remontuzmava 2 1/2" | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1524 | Remontskava , D21-25mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1525 | Remontskava , D26-30mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1526 | Remontskava , D33-37mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1527 | Remontskava , D38-42mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1528 | Remontskava , D42-45mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1529 | Remontskava , D48-51mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1530 | Remontskava , D55-58mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1531 | Remontskava , D60-64mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1532 | Remontskava , D69-73mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1533 | Remontskava , D74-80mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1534 | Remontskava , D87-93mm, L=60mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1535 | Remontskava , D21-25mm, L=100mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1536 | Remontskava , D26-30mm, L=100mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1537 | Remontskava , D33-37mm, L=100mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1538 | Remontskava , D42-45mm, L=100mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1539 | Remontskava , D48-51mm, L=100mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1540 | Remontskava , D55-58mm, L=100mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1541 | Remontskava , D60-64mm, L=100mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1542 | Remontskava , D69-73mm, L=100mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1543 | Remontskava , D74-80mm, L=100mm  nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1544 | Remontskava D52-59mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1545 | Remontskava D60-67mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1546 | Remontskava D67-74mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1547 | Remontskava D70-77mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1548 | Remontskava D76-85mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1549 | Remontskava D82-90mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1550 | Remontskava D87-95mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1551 | Remontskava D90-98mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1552 | Remontskava D95-105mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1553 | Remontskava D102-112mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1554 | Remontskava D108-118mm, L=150mm nerūsējoša | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1555 | Remontskava D76-85mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1556 | Remontskava D87-95mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1557 | Remontskava D95-105mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1558 | Remontskava D102-112mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1559 | Remontskava D108-118mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1560 | Remontskava D113-123mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1561 | Remontskava D118-128mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1562 | Remontskava D125-135mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1563 | Remontskava D132-144mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1564 | Remontskava D135-145mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1565 | Remontskava D151-161mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1566 | Remontskava D159-170mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1567 | Remontskava D165-176mm, L=200mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1568 | Remontskava D108-118mm, L=250mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1569 | Remontskava D113-123mm, L=250mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1570 | Remontskava D118-128mm, L=250mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1571 | Remontskava D132-144mm, L=250mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1572 | Remontskava D151-161mm, L=250mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1573 | Remontskava D159-170mm, L=250mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1574 | Remontskava D167-177mm, L=250mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1575 | Remontskava D215-225mm, L=250mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1576 | Remontskava D108-118mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1577 | Remontskava D113-123mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1578 | Remontskava D151-161mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1579 | Remontskava D159-170mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1580 | Remontskava D170-182mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1581 | Remontskava D209-220mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1582 | Remontskava D215-225mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1583 | Remontskava D219-230mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1584 | Remontskava D270-280mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1585 | Remontskava D273-284mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1586 | Remontskava D315-326mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1587 | Remontskava D320-330mm, L=300mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1588 | Remontskava D320-330mm, L=400mm nerūsējoša | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1589 | Bezvītņu savienojums pāreja 1/2''F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1590 | Bezvītņu savienojums pāreja 1/2''M bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1591 | Bezvītņu savienojums pāreja 3/4''F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1592 | Bezvītņu savienojums pāreja 3/4''M bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1593 | Bezvītņu savienojums pāreja 1''F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1594 | Bezvītņu savienojums pāreja 1''M bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1595 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/4''F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1596 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/4''M bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1597 | Bezvītņu savienojums pāreja 1 1/2''F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1598 | Bezvītņu savienojumspāreja 1 1/2''M bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1599 | Bezvītņu savienojums pāreja 2'' F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1600 | Bezvītņu savienojums pāreja 2'' M bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1601 | Bezvītņu apskava ar vītni 1/2"x1/2"F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1602 | Bezvītņu apskava ar vītni 3/4"x1/2"F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1603 | Bezvītņu apskava ar vītni 1"x1/2"F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1604 | Bezvītņu apskava ar vītni 1"x3/4"F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1605 | Bezvītņu apskava ar vītni 1 1/4"x3/4"F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1606 | Bezvītņu apskava ar vītni 1 1/2"x3/4"F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1607 | Bezvītņu apskava ar vītni 2"x1"F bronzas | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1608 | Apskava 1/2'' bronza | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1609 | Apskava 3/4'' bronza | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1610 | Apskava 1'' bronza | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1611 | Apskava 1 1/4'' bronza | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1612 | Apskava 1 1/2'' bronza | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1613 | Apskava 2'' bronza | | | | gab. | 3 |  |  |
|  | **Sifoni un WC savienojumi** | | | |  |  |  |  |
| 1614 | WC pieslēglīkums 22.5\* balts | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1615 | WC pieslēglīkums 45\* balts | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1616 | WC pieslēglīkums 90\* balts | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1617 | WC līkums 75\* balts | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1618 | WC pieslēguzmava 150mm balts | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1619 | WC pieslēguzmava 250mm balts | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1620 | WC pieslēguzmava 400mm balts | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1621 | WC pieslēguzmava 155mm ekscentriska balta | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1622 | WC līkums 90\* ar atzaru D50 balts | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1623 | WC gofrēta caurule D100 FM 250-450 ar gumijas manžeti | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1624 | WC gofrēta caurule D110 FM 250-550 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1625 | WC gofrēta caurule D100 FM 320-540 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1626 | WC manžete D90x110 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1627 | WC Manžete ekscent.D90x110 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1628 | WC manžete D110 balta | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1629 | WC manžete D110 ekscentriska balta | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1630 | WC dekoratīvā rozete D110 balta | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1631 | Pudeļsifons D32 plastm. izplūde | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1632 | Pudeļsifons D50 plastm. izplūde | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1633 | Pudeļsifons D50 virtuves ar gofru, metal. izplūde | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1634 | Pudeļsifons D50 virtuves ar gofru, plastm. izplūde | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1635 | Sifons 1 1/4''x32 pudeļsifons, ar izplūdi | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1636 | Sifons 1 1/4''x32 pudeļsifons, ar izplūdi, ar noteces cauruli, ar rozeti | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1637 | Sifons 1 1/4''x32 pudeļsifons, ar izplūdi misiņa hromēts, ar rozeti | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1638 | Sifons 1 1/4''x32 pudeļsifons ar veļasmašīnas pieslēgu, ar noteces cauruli | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1639 | Sifons 1 1/4''x32 pudeļsifons ar veļasmašīnas pieslēgu, ar noteces cauruli | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1640 | Sifons vannai ar gofru, metal. izplūde | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1641 | Sifons S-veida 1 1/4"x40 mm caurteces, bez izplūdes | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1642 | Sifons S-veida 1 1/4"x50 mm caurteces, bez izplūdes | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1643 | Sifons S-veida 1 1/2"x40 mm caurteces, bez izplūdes | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1644 | Sifons S-veida 1 1/2"x50 mm caurteces, bez izplūdes | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1645 | Pārplūde metāla izlietnei 1 1/2''x70mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1646 | Izplūde ar korķi 1 1/4x32 plastmasas ar korķi | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1647 | Izplūde ar korķi 1 1/4x32 metāla ar korķi | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1648 | Izplūde ar korķi 1 1/2x55 plastmasas ar korķi | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1649 | Izplūde ar korķi 1 1/2x40 plastmasas ar korķi | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1650 | Izplūde ar korķi 1 1/2x55 lielā, plastmasas ar korķi | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1651 | Izplūde ar korķi 1 1/2x40 plastmasas ar korķi un ķēdi | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1652 | Sifona līkums 32x220x680 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1653 | Sifona līkums 40x220x680 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1654 | Sifona līkums 32x220x680 misiņa hromēts | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1655 | Dušas sifons 1 1/2''x40/50 bez izplūdes | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1656 | Dušas sifons 1 1/2''x40/50 ar izplūdi un korķi | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1657 | Dušas sifons 1 1/2''x40/50 ar sfērisku izplūdi | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1658 | Dušas sifons D40/50 izplūde 75mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1659 | Dušas sifons D40/50 izplūde 90mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1660 | Vannas sifons standarta vannām ar korķi 1 1/2''x 40/50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1661 | Vannas sifons standarta vannām ar garo trosi 1 1/2''x 40/50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1662 | Gofra sifonam 1 1/4''x32 ar plastmasas uzgriezni | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1663 | Gofra sifonam 1 1/4''x40/50 ar plastmasas uzgriezni | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1664 | Gofra sifonam 1 1/2''x40/50 ar plastmasas uzgriezni | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1665 | Gofra sifonam 1 1/4''x32 ar metāla uzgriezni | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1666 | Gofra sifonam 1 1/4''x40/50 ar metāla uzgriezni | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1667 | Gofra sifonam 1 1/2''x40/50 ar metāla uzgriezni | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1668 | Gofra sifonam D32 600mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1669 | Gofra sifonam D32 900mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1670 | Gofra sifonam D40/50 600mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1671 | Gofra sifonam D40/50 900mm | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1672 | Sifons veļasmašīnas d32 balts iebūvējams | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1673 | Sifons veļasmašīnas d32 hromēts iebūvējams | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1674 | Traps vert.DN50 100x100 PVC reste | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1675 | Traps vert.DN50 100x100 met.reste | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1676 | Traps horiz.DN50 100x100 met.reste | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1677 | Traps horiz.DN50 100x100 PVC reste | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1678 | Traps vert.DN50 150x150 PVC reste | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1679 | Traps horiz.DN50 PVC reste | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1680 | Traps horiz.DN50 150x150 met.reste | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1681 | Traps vert.DN110 150x150 met.reste | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1682 | Traps vert.DN110 150x150 PVC reste | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1683 | Traps horiz.DN110 150x150 PVC reste | | | | gab. | 5 |  |  |
|  | **Filtri** | | | |  |  |  |  |
| 1684 | Filtra korpuss 5'' 1/2'' 180\* pieslēgs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1685 | Filtra korpuss 5'' 1/2'' 90\* pieslēgs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1686 | Filtra korpuss 5'' 1/2'' | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1687 | Filtra korpuss 5'' 3/4'' | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1688 | Filtra korpuss 5'' 1'' | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1689 | Filtra korpuss 7'' 1/2'' | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1690 | Filtra korpuss 7'' 3/4'' | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1691 | Filtra korpuss 7'' 1'' | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1692 | Filtra korpuss 10'' 1/2'' | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1693 | Filtra korpuss 10'' 3/4'' | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1694 | Filtra korpuss 10'' 1'' | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1695 | Filtra korpuss Big Blue 10'' 1'' vītne | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1696 | Filtra korpuss Big Blue 20'' 1'' vītne | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1697 | Filtra korpuss Big Blue 20'' 1 1/2'' vītne | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1698 | Veļas mašīnas filtrs 3/4'' ar polifosfāta kristāliem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1699 | Filtra korpuss 10'' 3/4'' karstajam ūdenim | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1700 | Filtra korpuss 5'' 1/2'' dubults | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1701 | Filtra korpuss 10'' 3/4'' dubults | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1702 | Filtra korpuss 10'' 1'' dubults | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1703 | Atslēga 5'' korpusiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1704 | Atslēga 10'' korpusiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1705 | Stiprinājums filtra korpusam | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1706 | Stiprinājums filtra korpusam dubults | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1707 | Gumijas blīve 5'' filtra korpusam | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1708 | Gumijas blīve 10'' filtra korpusam | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1709 | Filtra kārtridžs 5" 20 mikroni, polipropilēna diegs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1710 | Filtra kārtridžs 5" 50 mikroni, polipropilēna diegs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1711 | Filtra kārtridžs 7" 5 mikroni, polipropilēna diegs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1712 | Filtra kārtridžs 7" 10 mikroni, polipropilēna diegs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1713 | Filtra kārtridžs 7" 50 mikroni, polipropilēna diegs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1714 | Filtra kārtridžs 10" 1 mikrons, polipropilēna diegs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1715 | Filtra kārtridžs 10" 5 mikroni, polipropilēna diegs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1716 | Filtra kārtridžs 10" 10 mikroni, polipropilēna diegs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1717 | Filtra kārtridžs 10'' 20 mikroni, polipropilēna diegs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1718 | Filtra kārtridžs 10" 50 mikroni, polipropilēna diegs | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1719 | Filtra kārtridžs 10" 5 mikroni, polipropilēna diegs Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1720 | Filtra kārtridžs 10'' 20 mikroni, polipropilēna diegs Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1721 | Filtra kārtridžs 20" 5 mikroni, polipropilēna diegs Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1722 | Filtra kārtridžs 20" 20 mikroni, polipropilēna diegs Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1723 | Filtra kārtridžs 10" 10 mikroni, poliestera skalojams | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1724 | Filtra kārtridžs 10'' 20 mikroni, poliestera skalojams | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1725 | Filtra kārtridžs 10" 5 mikroni, poliestera skalojams Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1726 | Filtra kārtridžs 10'' 20 mikroni, poliestera skalojams Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1727 | Filtra kārtridžs 20" 5 mikroni, poliestera skalojams Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1728 | Filtra kārtridžs 20" 20 mikroni, poliestera skalojams Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1729 | Filtra kārtridžs 10" 50 mikroni, neilona siets skalojams | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1730 | Filtra kārtridžs 10" 100 mikroni, neilona siets skalojams | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1731 | Filtra kārtridžs 10" 150 mikroni, neilona siets skalojams | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1732 | Filtra kārtridžs 5" bloka aktivēta ogle | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1733 | Filtra kārtridžs 10" bloka aktivēta ogle | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1734 | Filtra kārtridžs 10" bloka aktivēta ogle Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1735 | Filtra kārtridžs 20" bloka aktivēta ogle Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1736 | Filtra kārtridžs 5" ūdens mīkstināšanai | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1737 | Filtra kārtridžs 10" ūdens mīkstināšanai | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1738 | Filtra kārtridžs 20" ūdens mīkstināšanai Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1739 | Filtra kārtridžs 5" ūdens atdzelzošanai | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1740 | Filtra kārtridžs 10" ūdens atdzelzošanai Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1741 | Filtra kārtridžs 20" ūdens atdzelzošanai Big Blue | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1742 | Filtra kārtridžs 5" aktīvo ogli un polipropilēna šķiedru | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1743 | Filtra kārtridžs 10" aktīvo ogli un polipropilēna šķiedru | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1744 | Filtra kārtridžs 5" aktīvā agle ar jonīta sveķiem un polipropilēna šķiedru | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1745 | Filtra kārtridžs 10" aktīvā agle ar jonīta sveķiem un polipropilēna šķiedru | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1746 | Filtra kārtridžs 5" aktīvā ogle ar sudrabu un polipropilēna šķiedru | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1747 | Filtra kārtridžs 10" aktīvā ogle ar sudrabu un polipropilēna šķiedru | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1748 | Filtra kārtridžs 5" aktīvā agle ar sudrabu, jonīta sveķiem un polipropilēna šķiedru | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1749 | Filtra kārtridžs 10" aktīvā agle ar sudrabu, jonīta sveķiem un polipropilēna šķiedru | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1750 | Filtra kārtridžs 5" polifosfāta sāļiem un polipropilēnu šķiedru | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1751 | Filtra kārtridžs 10" polifosfāta sāļiem un polipropilēnu šķiedru | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1752 | Filtra kolba 5" aktīvā ogle | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1753 | Filtra kolba 5" aktīvā ogle ar sudrabu | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1754 | Filtra kolba 5" aktīvā ogle ar jonītu | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1755 | Filtra kolba 5" polifosfāta kristāli | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1756 | Filtra kolba 10" aktīvā ogle | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1757 | Filtra kolba 10" aktīvā ogle ar sudrabu | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1758 | Filtra kolba 10" aktīvā ogle ar jonītu | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1759 | Filtra kolba 10" polifosfāta kristāli | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1760 | Filtra kārtridžs 10" karstajam ūdenim | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1761 | Filtra kārtridžs 10" karstajam ūdenim, polipropilēna šķiedras | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1762 | Filtra kārtridžs 10" 5 mikroni, poliestera skalojams, karstajam ūdenim | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1763 | Filtra kārtridžs 20" 5 mikroni, poliestera skalojams, karstajam ūdenim | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1764 | Filtra kārtridžs 10'' 5 mikroni, poliestera skalojams Big Blue, karstajam ūdenim | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1765 | Katjona jonīts 400g | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1766 | Polifosfāta kristāli 400g | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1767 | Aktīvā ogle 400g | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1768 | Aktīvā ogle ar jonizātoru 400g | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1769 | Aktīvā ogle ar sudrabu 400g | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1770 | Kālija permanganāts 2.5kg | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1771 | Hlora tablete | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1772 | Filtru sāls 25kg | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1773 | Mehāniskais bronzas filtrs DN15 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1774 | Mehāniskais bronzas filtrs DN20 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1775 | Mehāniskais bronzas filtrs DN25 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1776 | Mehāniskais bronzas filtrs DN32 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1777 | Mehāniskais bronzas filtrs DN40 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1778 | Mehāniskais bronzas filtrs DN50 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1779 | Mehāniskais bronzas filtrs DN65 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1780 | Mehāniskais bronzas filtrs DN80 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1781 | Čuguna mehāniskais filtrs DN20 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1782 | Čuguna mehāniskais filtrs DN25 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1783 | Čuguna mehāniskais filtrs DN32 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1784 | Čuguna mehāniskais filtrs DN40 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1785 | Čuguna mehāniskais filtrs DN50 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1786 | Čuguna mehāniskais filtrs DN65 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1787 | Čuguna mehāniskais filtrs DN80 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1788 | Čuguna mehāniskais filtrs DN100 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1789 | Čuguna mehāniskais filtrs DN125 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1790 | Čuguna mehāniskais filtrs DN150 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1791 | Čuguna mehāniskais filtrs DN200 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1792 | Čuguna mehāniskais filtrs DN250 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1793 | Čuguna mehāniskais filtrs DN300 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1794 | Čuguna mehāniskais filtrs DN350 PN16 ar atlokiem | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1795 | Atloku (flanču) kompensators DN40 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1796 | Atloku (flanču) kompensators DN50 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1797 | Atloku (flanču) kompensators DN65 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1798 | Atloku (flanču) kompensators DN80 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1799 | Atloku (flanču) kompensators DN100 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1800 | Atloku (flanču) kompensators DN125 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1801 | Atloku (flanču) kompensators DN150 | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1802 | Atloku (flanču) kompensators DN200 | | | | gab. | 3 |  |  |
|  | **Lokanie pievadi** | | | |  |  |  |  |
| 1803 | Lok. pievads veļas mašīnai 1.0 m ievad. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1804 | Lok. pievads veļas mašīnai 1.0 m izv. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1805 | Lok. pievads veļas mašīnai 1.5 m ievad. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1806 | Lok. Pievads veļas mašīnai 1.5 m izv. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1807 | Lok. Pievads veļas mašīnai 2 m izv. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1808 | Lok. pievads veļas mašīnai 2 m ievad. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1809 | Lok. Pievads veļas mašīnai 2.5 m izv. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1810 | Lok. Pievads veļas mašīnai. 2.5 m ievad. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1811 | Lok. Pievads veļas mašīnai 3 m ievad. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1812 | Lok. Pievads veļas mašīnai 3 m izv. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1813 | Lok. Pievads veļas mašīnai 3.5 m. Ievad. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1814 | Lok. Pievads veļas mašīnai 3.5 m. Izv. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1815 | Lok. Pievads veļas mašīnai 4 m ievad. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1816 | Lok. Pievads veļas mašīnai 4 m izv. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1817 | Lok. Pievads veļas mašīnai 5 m izv. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1818 | Lok. Pievads veļas mašīnai 5 m ievad. | | | | gab. | 3 |  |  |
| 1819 | Nerūs. pievads 30 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1820 | Nerūs. pievads 30 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1821 | Nerūs. pievads 40 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1822 | Nerūs. pievads 40 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1823 | Nerūs. pievads 50 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1824 | Nerūs. pievads 50 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1825 | Nerūs. pievads 60 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1826 | Nerūs. pievads 60 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1827 | Nerūs. pievads 70 cm ie/ie | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1828 | Nerūs. pievads 70 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1829 | Nerūs. pievads 80 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1830 | Nerūs. pievads 80 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1831 | Nerūs. pievads 90 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1832 | Nerūs. pievads 100 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1833 | Nerūs. pievads 100 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1834 | Nerūs. pievads 120 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1835 | Nerūs. pievads 120 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1836 | Nerūs. pievads 150 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1837 | Nerūs. pievads 150 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1838 | Nerūs. pievads 200 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1839 | Nerūs. pievads 200 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1840 | Nerūs. pievads 300 cm ie/ie. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1841 | Nerūs. pievads 300 cm ie /ār. | | | | gab. | 5 |  |  |
| 1842 | Lokanais sav.FF1/2"x3/8" 50cm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1843 | Lokanais sav.FF3/8"x3/8" 50cm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1844 | Lokanais sav.FF3/4"x1/2" 50cm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1845 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 30cm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1846 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 30cm (pagarin.) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1847 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 40cm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1848 | Nerūs. pievads jaucējkrānam 1/2x10 40cm (pagarin.) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1849 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 50cm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1850 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 50cm (pagarin.) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1851 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 60cm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1852 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 60cm (pagarin.) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1853 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 80cm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1854 | Nerūs. pievad. jaucējkrānam 1/2x10 80cm (pagarin.) | | | | gab. | 10 |  |  |
|  | **Melnā Tērauda caurules** | | | |  |  |  |  |
| 1855 | Melnā tērauda caurule DN15 (21.3 x 2.8) | | | | m | 12 |  |  |
| 1856 | Melnā tērauda caurule DN20 (26.9 x 2.8) | | | | m | 12 |  |  |
| 1857 | Melnā tērauda caurule DN25 (33.7 x 3.2) | | | | m | 12 |  |  |
| 1858 | Melnā tērauda caurule DN32 (42.4 x 3.2) | | | | m | 12 |  |  |
| 1859 | Melnā tērauda caurule DN40 (48.3 x 3.5) | | | | m | 12 |  |  |
| 1860 | Melnā tērauda caurule DN50 (60.3 x 3.5) | | | | m | 12 |  |  |
| 1861 | Melnā tērauda caurule DN65 (76.3 x 3.5) | | | | m | 12 |  |  |
| 1862 | Melnā tērauda caurule DN80 (88.9 x 4.0) | | | | m | 12 |  |  |
| 1863 | Melnā tērauda caurule 4" (114,3 x 3.6mm) | | | | m | 12 |  |  |
| 1864 | Melnā tērauda caurule DN159 (159.3 x 4.5) | | | | m | 6 |  |  |
|  | **Cinkotas tērauda caurules** | | | |  |  |  |  |
| 1865 | Cinkota tērauda caurule DN15 (21.3 x 2.8) | | | | m | 12 |  |  |
| 1866 | Cinkota tērauda caurule DN20 (26.9 x 2.8) | | | | m | 12 |  |  |
| 1867 | Cinkota tērauda caurule DN25 (33.7 x 3.2) | | | | m | 12 |  |  |
| 1868 | Cinkota tērauda caurule DN32 (42.4 x 3.2) | | | | m | 12 |  |  |
| 1869 | Cinkota tērauda caurule DN40 (48.3 x 3.5) | | | | m | 12 |  |  |
| 1870 | Cinkota tērauda caurule DN50 (60.3 x 3.5) | | | | m | 12 |  |  |
| 1871 | Cinkota tērauda caurule DN65 (76.3 x 3.5) | | | | m | 12 |  |  |
| 1872 | Cinkota tērauda caurule DN80 (88.6 x 4.0) | | | | m | 12 |  |  |
| 1873 | Cinkota tērauda caurule DN100 (114.0 x 3.6) | | | | m | 6 |  |  |
|  | **Melnā tērauda vītnes** | | | |  |  |  |  |
| 1874 | Melna garā vītne 15 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1875 | Melna garā vītne 20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1876 | Melna garā vītne 25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1877 | Melna garā vītne 32 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1878 | Melna garā vītne 40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1879 | Melna garā vītne 50 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1880 | Melna garā vītne 76 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1881 | Melna garā vītne 89 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1882 | Melna garā vītne 108 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1883 | Melna īsā vītne 15 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1884 | Melna īsā vītne 20 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1885 | Melna īsā vītne 25 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1886 | Melna īsā vītne 32 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1887 | Melna īsā vītne 40 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1888 | Melna īsā vītne 50 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1889 | Melna īsā vītne 76 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1890 | Melna īsā vītne 89 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1891 | Melna īsā vītne 114 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1892 | Melna vītne ar vienu vītni 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1893 | Melna vītne ar vienu vītni 20 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1894 | Melna vītne ar vienu vītni 25 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1895 | Melna vītne ar vienu vītni 32 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1896 | Melna vītne ar vienu vītni 40 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1897 | Melna vītne ar vienu vītni 50 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1898 | Melna vītne ar vienu vītni 76 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1899 | Melna vītne ar vienu vītni 89 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1900 | Melna vītne ar vienu vītni 114 | | | | gab. | 20 |  |  |
|  | **Cinkota tērauda vītnes** | | | |  |  |  |  |
| 1901 | Cinkota garā vītne 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1902 | Cinkota garā vītne 20 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1903 | Cinkota garā vītne 25 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1904 | Cinkota garā vītne 32 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1905 | Cinkota garā vītne 40 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1906 | Cinkota garā vītne 50 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1907 | Cinkota īsā vītne 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1908 | Cinkota īsā vītne 20 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1909 | Cinkota īsā vītne. 25 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1910 | Cinkota īsā vītne 32 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1911 | Cinkota īsā vītne 40 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1912 | Cinkota īsā vītne 50 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1913 | Cinkota īsā vītne 76 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1914 | Cinkota īsā vītne 89 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1915 | Cinkota īsā vītne 114 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1916 | Cinkota vītne ar vienu vītni 15 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1917 | Cinkota vītne ar vienu vītni 20 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1918 | Cinkota vītne ar vienu vītni 25 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1919 | Cinkota vītne ar vienu vītni 32 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1920 | Cinkota vītne ar vienu vītni 40 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1921 | Cinkota vītne ar vienu vītni 50 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1922 | Cinkota vītne ar vienu vītni 76 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1923 | Cinkota vītne ar vienu vītni 89 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1924 | Cinkota vītne ar vienu vītni 114 | | | | gab. | 20 |  |  |
|  | **Čuguna veidgabali** | | | |  |  |  |  |
| 1925 | Čuguna Korķis ār. Vītne 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1926 | Čuguna Korķis ār. Vītne 3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1927 | Čuguna Korķis ār. Vītne 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1928 | Čuguna Korķis ār. Vītne 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1929 | Čuguna Korķis ār. Vītne 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1930 | Čuguna Korķis ār. Vītne 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1931 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1932 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1933 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1934 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1935 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1936 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 2 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1937 | Čuguna Korķis iekš.Vītne 3 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1938 | Čuguna Kontūrgrieznis 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1939 | Čuguna Kontūrgrieznis 3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1940 | Čuguna Kontūrgrieznis 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1941 | Čuguna Kontūrgrieznis 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1942 | Čuguna Kontūrgrieznis 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1943 | Čuguna Kontūrgrieznis 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1944 | Čuguna Kontūrgrieznis 2 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1945 | Čuguna Kontūrgrieznis 3 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1946 | Čuguna Līkums ie-ie 1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1947 | Čuguna Līkums ie-ie 3/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1948 | Čuguna Līkums ie-ie 1 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1949 | Čuguna Līkums ie-ie 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1950 | Čuguna Līkums ie-ie 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1951 | Čuguna Līkums ie-ie 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1952 | Čuguna Līkums ie-ie 2 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1953 | Čuguna Līkums ie-ie 3 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1954 | Čuguna Līkums ie-ār 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1955 | Čuguna Līkums ie-ār 3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1956 | Čuguna Līkums ie-ār 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1957 | Čuguna Līkums ie-ār 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1958 | Čuguna Līkums ie-ār 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1959 | Čuguna Līkums ie-ār 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1960 | Čuguna Līkums ie-ār 2 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1961 | Čuguna Līkums ie-ār 3 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1962 | Čuguna Līkums reducēts 3/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1963 | Čuguna Līkums reducēts 1" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1964 | Čuguna Līkums reducēts 1" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1965 | Čuguna Līkums reducēts 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1966 | Čuguna Līkums reducēts 1 1/4 - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1967 | Čuguna Līkums reducēts 1 1/4" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1968 | Čuguna Līkums reducēts 1 1/2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1969 | Čuguna Līkums reducēts 1 1/2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1970 | Čuguna Līkums reducēts 2" - 1"1/4 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1971 | Čuguna Līkums reducēts 2" - 1"1/2 | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1972 | Čuguna Trejgabals 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1973 | Čuguna Trejgabals 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1974 | Čuguna Trejgabals 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1975 | Čuguna Trejgabals 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1976 | Čuguna Trejgabals 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1977 | Čuguna Trejgabals 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1978 | Čuguna Trejgabals 2 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1979 | Čuguna Trejgabals 3" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 1980 | Čuguna Trejgabals reducēts 3/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1981 | Čuguna Trejgabals reducēts 1" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1982 | Čuguna Trejgabals reducēts 1" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1983 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1984 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/4" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1985 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/4" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1986 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1987 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1988 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1989 | Čuguna Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1990 | Čuguna Trejgabals reducēts 2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1991 | Čuguna Trejgabals reducēts 2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1992 | Čuguna Trejgabals reducēts 2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1993 | Čuguna Trejgabals reducēts 2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1994 | Čuguna Trejgabals reducēts 2" - 1 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1995 | Čuguna Trejgabals reducēts 2 1/2" - 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1996 | Čuguna Trejgabals reducēts 3" - 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1997 | Čuguna Krusts 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1998 | Čuguna Krusts 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 1999 | Čuguna Krusts 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2000 | Čuguna Krusts 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2001 | Čuguna Krusts 1 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2002 | Čuguna Krusts 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2003 | Čuguna Mufe 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2004 | Čuguna Mufe 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2005 | Čuguna Mufe 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2006 | Čuguna Mufe 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2007 | Čuguna Mufe 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2008 | Čuguna Mufe 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2009 | Čuguna Mufe 2 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2010 | Čuguna Mufe 3" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2011 | Čuguna Nipelis ā/ā 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2012 | Čuguna Nipelis ā/ā 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2013 | Čuguna Nipelis ā/ā 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2014 | Čuguna Nipelis ā/ā 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2015 | Čuguna Nipelis ā/ā 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2016 | Čuguna Nipelis ā/ā 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2017 | Čuguna Mufe reducēta 3/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2018 | Čuguna Mufe reducēta 1" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2019 | Čuguna Mufe reducēta 1" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2020 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2021 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/4" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2022 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/4" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2023 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2024 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2025 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2026 | Čuguna Mufe reducēta 1 1/2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2027 | Čuguna Mufe reducēta 2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2028 | Čuguna Mufe reducēta 2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2029 | Čuguna Mufe reducēta 2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2030 | Čuguna Mufe reducēta 2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2031 | Čuguna Mufe reducēta 2" - 1 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2032 | Čuguna Mufe reducēta 2 1/2" - 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2033 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 3/4" - 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2034 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2035 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2036 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2037 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2038 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2039 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2040 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2041 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2042 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2043 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2044 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2045 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2046 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2047 | Čuguna Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2048 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 3/4" - 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2049 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2050 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2051 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2052 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2053 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2054 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2055 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2056 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2057 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2058 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2059 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2060 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2061 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2062 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2" - 1 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2063 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 2 1/2" - 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2064 | Čuguna pāreja ār/ie vītne 3" - 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2065 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2066 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2067 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2068 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2069 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2070 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2071 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 2 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2072 | Čuguna Saskrūve ie/ie vītne 3" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2073 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2074 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2075 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2076 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2077 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2078 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2079 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 2 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2080 | Čuguna Saskrūve ie/ār vītne 3" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2081 | Gumijas blīves saskrūvei 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2082 | Gumijas blīves saskrūvei 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2083 | Gumijas blīves saskrūvei 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2084 | Gumijas blīves saskrūvei 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2085 | Gumijas blīves saskrūvei 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2086 | Gumijas blīves saskrūvei 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2087 | Gumijas blīves saskrūvei 2 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2088 | Čuguna sūkņu saskrūve 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2089 | Čuguna sūkņu saskrūve 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2090 | Čuguna sūkņu saskrūve 1 1/4" - 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2091 | Čuguna korķis radiatoram kreisā vītne 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2092 | Čuguna korķis radiatoram kreisā vītne 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2093 | Čuguna korķis radiatoram kreisā vītne 1 1/4" - 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2094 | Čuguna korķis radiatoram labā vītne 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2095 | Čuguna korķis radiatoram labā vītne 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2096 | Čuguna korķis radiatoram labā vītne 1 1/4" - 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
|  | **Cinkotie veidgabali** | | | |  |  |  |  |
| 2097 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2098 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2099 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2100 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2101 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2102 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2103 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 2 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2104 | Cinkotais Korķis ār. Vītne 3 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2105 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2106 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2107 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2108 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2109 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2110 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2111 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 2 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2112 | Cinkotais Korķis iekš.Vītne 3 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2113 | Cinkotais Kontūrgrieznis 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2114 | Cinkotais Kontūrgrieznis 3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2115 | Cinkotais Kontūrgrieznis 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2116 | Cinkotais Kontūrgrieznis 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2117 | Cinkotais Kontūrgrieznis 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2118 | Cinkotais Kontūrgrieznis 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2119 | Cinkotais Kontūrgrieznis 2 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2120 | Cinkotais Kontūrgrieznis 3 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2121 | Cinkotais Līkums ie-ie 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2122 | Cinkotais Līkums ie-ie 3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2123 | Cinkotais Līkums ie-ie 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2124 | Cinkotais Līkums ie-ie 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2125 | Cinkotais Līkums ie-ie 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2126 | Cinkotais Līkums ie-ie 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2127 | Cinkotais Līkums ie-ie 2 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2128 | Cinkotais Līkums ie-ie 3 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2129 | Cinkotais Līkums ie-ār 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2130 | Cinkotais Līkums ie-ār 3/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2131 | Cinkotais Līkums ie-ār 1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2132 | Cinkotais Līkums ie-ār 1 1/4 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2133 | Cinkotais Līkums ie-ār 1 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2134 | Cinkotais Līkums ie-ār 2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2135 | Cinkotais Līkums ie-ār 2 1/2 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2136 | Cinkotais Līkums ie-ār 3 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2137 | Cinkotais Līkums reducēts 3/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2138 | Cinkotais Līkums reducēts 1" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2139 | Cinkotais Līkums reducēts 1" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2140 | Cinkotais Līkums reducēts 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2141 | Cinkotais Līkums reducēts 1 1/4 - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2142 | Cinkotais Līkums reducēts 1 1/4" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2143 | Cinkotais Līkums reducēts 1 1/2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2144 | Cinkotais Līkums reducēts 1 1/2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2145 | Cinkotais Trejgabals 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2146 | Cinkotais Trejgabals 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2147 | Cinkotais Trejgabals 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2148 | Cinkotais Trejgabals 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2149 | Cinkotais Trejgabals 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2150 | Cinkotais Trejgabals 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2151 | Cinkotais Trejgabals 2 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2152 | Cinkotais Trejgabals 3" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2153 | Cinkotais Trejgabals reducēts 3/4" - 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2154 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1" - 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2155 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1" - 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2156 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2157 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/4" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2158 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/4" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2159 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2160 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2161 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2162 | Cinkotais Trejgabals reducēts 1 1/2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2163 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2164 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2165 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2166 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2167 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2" - 1 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2168 | Cinkotais Trejgabals reducēts 2 1/2" - 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2169 | Cinkotais Trejgabals reducēts 3" - 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2170 | Cinkotais Krusts 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2171 | Cinkotais Krusts 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2172 | Cinkotais Krusts 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2173 | Cinkotais Krusts 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2174 | Cinkotais Krusts 1 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2175 | Cinkotais Krusts 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2176 | Cinkotais Mufe 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2177 | Cinkotais Mufe 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2178 | Cinkotais Mufe 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2179 | Cinkotais Mufe 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2180 | Cinkotais Mufe 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2181 | Cinkotais Mufe 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2182 | Cinkotais Mufe 2 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2183 | Cinkotais Mufe 3" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2184 | Cinkotais Nipelis ā/ā 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2185 | Cinkotais Nipelis ā/ā 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2186 | Cinkotais Nipelis ā/ā 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2187 | Cinkotais Nipelis ā/ā 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2188 | Cinkotais Nipelis ā/ā 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2189 | Cinkotais Nipelis ā/ā 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2190 | Cinkotais Nipelis ā/ā 2 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2191 | Cinkotais Nipelis ā/ā 3" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2192 | Cinkotais Mufe reducēta 3/4" - 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2193 | Cinkotais Mufe reducēta 1" - 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2194 | Cinkotais Mufe reducēta 1" - 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2195 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2196 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/4" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2197 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/4" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2198 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2199 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2200 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2201 | Cinkotais Mufe reducēta 1 1/2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2202 | Cinkotais Mufe reducēta 2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2203 | Cinkotais Mufe reducēta 2" - 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2204 | Cinkotais Mufe reducēta 2" - 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2205 | Cinkotais Mufe reducēta 2" - 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2206 | Cinkotais Mufe reducēta 2" - 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2207 | Cinkotais Mufe reducēta 2 1/2" - 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2208 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 3/4" - 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2209 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1" - 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2210 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1" - 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2211 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2212 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2213 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/4" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2214 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2215 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2216 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2217 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 1 1/2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2218 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2219 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2220 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2221 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2222 | Cinkotais Nipelis reducēts ā/ā 2" - 1 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2223 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 3/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2224 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2225 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2226 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2227 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2228 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/4" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2229 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2230 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2231 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2232 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 1 1/2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2233 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2" - 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2234 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2" - 3/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2235 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2" - 1" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2236 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2" - 1 1/4" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2237 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2" - 1 1/2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2238 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 2 1/2" - 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2239 | Cinkotais pāreja ār/ie vītne 3" - 2" | | | | gab. | 20 |  |  |
| 2240 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2241 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2242 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2243 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2244 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2245 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2246 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 2 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2247 | Cinkotais Saskrūve ie/ie vītne 3" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2248 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2249 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 3/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2250 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 1" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2251 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 1 1/4" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2252 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 1 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2253 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2254 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 2 1/2" | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2255 | Cinkotais Saskrūve ie/ār vītne 3" | | | | gab. | 10 |  |  |
|  | **PE ūdensvada Caurules un PE veidgabali** | | | |  |  |  |  |
| 2256 | Caurule HAKA PE80 20\*2,3 PN12,5 | | | | m | 20 |  |  |
| 2257 | Caurule HAKA PE80 25\*2,3 PN12,5 | | | | m | 20 |  |  |
| 2258 | Caurule HAKA PE80 32\*3,0 PN12,5 | | | | m | 20 |  |  |
| 2259 | Caurule HAKA PE80 40\*3,7 PN12,5 | | | | m | 20 |  |  |
| 2260 | Caurule HAKA PE80 50\*4,6 PN12,5 | | | | m | 20 |  |  |
| 2261 | Caurule HAKA PE80 63\*4,7 PN10 | | | | m | 20 |  |  |
| 2262 | Caurule HAKA PE80 110\*8,16 PN10 | | | | m | 20 |  |  |
| 2263 | PE Apskava-atzars 20x1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2264 | PE Apskava-atzars 25X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2265 | PE Apskava-atzars 25X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2266 | PE Apskava-atzars 32X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2267 | PE Apskava-atzars 32X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2268 | PE Apskava-atzars 40X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2269 | PE Apskava-atzars 40X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2270 | PE Apskava-atzars 40X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2271 | PE Apskava-atzars 50X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2272 | PE Apskava-atzars 50X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2273 | PE Apskava-atzars 50X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2274 | PE Apskava-atzars 63X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2275 | PE Apskava-atzars 63X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2276 | PE Apskava-atzars 63X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2277 | PE Apskava-atzars 75X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2278 | PE Apskava-atzars 75X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2279 | PE Apskava-atzars 75X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2280 | PE Apskava-atzars 75X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2281 | PE Apskava-atzars 90x1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2282 | PE Apskava-atzars 90x1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2283 | PE Apskava-atzars 90x2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2284 | PE Apskava-atzars 110X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2285 | PE Apskava-atzars 110X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2286 | PE Apskava-atzars 110X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2287 | PE Apskava-atzars 125X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2288 | PE Apskava-atzars 125X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2289 | PE Apskava-atzars 125X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2290 | PE Korķis 20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2291 | PE Korķis 25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2292 | PE Korķis 32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2293 | PE Korķis 40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2294 | PE Korķis 50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2295 | PE Korķis 63 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2296 | PE Korķis 75 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2297 | PE Korķis 90 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2298 | PE Korķis 110 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2299 | PE Līkums 20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2300 | PE Līkums 25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2301 | PE Līkums 32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2302 | PE Līkums 40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2303 | PE Līkums 50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2304 | PE Līkums 63 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2305 | PE Līkums 75 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2306 | PE Līkums 90 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2307 | PE Līkums 110 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2308 | PE līkums ār. vītne 20X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2309 | PE līkums ār. vītne 20X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2310 | PE līkums ār. vītne 25X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2311 | PE līkums ār. vītne 25X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2312 | PE līkums ār. vītne 25X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2313 | PE līkums ār. vītne 32X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2314 | PE līkums ār. vītne 32X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2315 | PE līkums ār. vītne 32X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2316 | PE līkums ār. vītne 40X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2317 | PE līkums ār. vītne 40X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2318 | PE līkums ār. vītne 40X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2319 | PE līkums ār. vītne 50X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2320 | PE līkums ār. vītne 50X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2321 | PE līkums ār. vītne 50X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2322 | PE līkums ār. vītne 63X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2323 | PE līkums ie. Vītne 20X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2324 | PE līkums ie. Vītne 20X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2325 | PE līkums ie. Vītne 25X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2326 | PE līkums ie. Vītne 25X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2327 | PE līkums ie. Vītne 25X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2328 | PE līkums ie. Vītne 32X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2329 | PE līkums ie. Vītne 32X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2330 | PE līkums ie. Vītne 32X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2331 | PE līkums ie. Vītne 40X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2332 | PE līkums ie. Vītne 40X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2333 | PE līkums ie. Vītne 40X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2334 | PE līkums ie. Vītne 50X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2335 | PE līkums ie. Vītne 50X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2336 | PE līkums ie. Vītne 50X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2337 | PE līkums ie. Vītne 63X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2338 | PE Mufe 20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2339 | PE Mufe 25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2340 | PE Mufe 32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2341 | PE Mufe 40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2342 | PE Mufe 50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2343 | PE Mufe 63 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2344 | PE Mufe 75 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2345 | PE Mufe 90 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2346 | PE Mufe 110 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2347 | PE Mufe-Pāreja 25x20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2348 | PE Mufe-Pāreja 32x25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2349 | PE Mufe-Pāreja 40x25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2350 | PE Mufe-Pāreja 40x32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2351 | PE Mufe-Pāreja 50x25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2352 | PE Mufe-Pāreja 50x32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2353 | PE Mufe-Pāreja 50x40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2354 | PE Mufe-Pāreja 63x32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2355 | PE Mufe-Pāreja 63x40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2356 | PE Mufe-Pāreja 63x50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2357 | PE Mufe ār. Vītne 20X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2358 | PE Mufe ār. Vītne 20X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2359 | PE Mufe ār. Vītne 20X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2360 | PE Mufe ār. Vītne 25X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2361 | PE Mufe ār. Vītne 25X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2362 | PE Mufe ār. Vītne 25X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2363 | PE Mufe ār. Vītne 32X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2364 | PE Mufe ār. Vītne 32X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2365 | PE Mufe ār. Vītne 32X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2366 | PE Mufe ār. Vītne 40X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2367 | PE Mufe ār. Vītne 40X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2368 | PE Mufe ār. Vītne 40X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2369 | PE Mufe ār. Vītne 40X 2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2370 | PE Mufe ār. Vītne 50X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2371 | PE Mufe ār. Vītne 50X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2372 | PE Mufe ār. Vītne 50X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2373 | PE Mufe ār. Vītne 63X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2374 | PE Mufe ie. Vītne 20X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2375 | PE Mufe ie. Vītne 20X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2376 | PE Mufe ie. Vītne 20X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2377 | PE Mufe ie. Vītne 25X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2378 | PE Mufe ie. Vītne 25X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2379 | PE Mufe ie. Vītne 25X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2380 | PE Mufe ie. Vītne 32X1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2381 | PE Mufe ie. Vītne 32X3/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2382 | PE Mufe ie. Vītne 32X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2383 | PE Mufe ie. Vītne 32X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2384 | PE Mufe ie. Vītne 40X1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2385 | PE Mufe ie. Vītne 40X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2386 | PE Mufe ie. Vītne 40X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2387 | PE Mufe ie. Vītne 50X1 1/4 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2388 | PE Mufe ie. Vītne 50X1 1/2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2389 | PE Mufe ie. Vītne 50X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2390 | PE Mufe ie. Vītne 63X2 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2391 | PE Trejgabals 20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2392 | PE Trejgabals 25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2393 | PE Trejgabals 32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2394 | PE Trejgabals 40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2395 | PE Trejgabals 50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2396 | PE Trejgabals 63 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2397 | PE Trejgabals 75 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2398 | PE Trejgabals 90 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2399 | PE Trejgabals 110 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2400 | PE Trejgabals redukcijas 25X20X25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2401 | PE Trejgabals redukcijas 32X25X32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2402 | PE Trejgabals redukcijas 40X32X40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2403 | PE Trejgabals redukcijas 50X32X50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2404 | PE Trejgabals redukcijas 50X40X50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2405 | PE Trejgabals redukcijas 63X50X63 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2406 | PE Trejgabals ār. Vītne 20X1/2X20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2407 | PE Trejgabals ār. Vītne 20X3/4X20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2408 | PE Trejgabals ār. Vītne 25X1/2X25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2409 | PE Trejgabals ār. Vītne 25X3/4X25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2410 | PE Trejgabals ār. Vītne 25X1X25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2411 | PE Trejgabals ār. Vītne 32X3/4X32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2412 | PE Trejgabals ār. Vītne 32X1X32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2413 | PE Trejgabals ār. Vītne 32X1 1/4X32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2414 | PE Trejgabals ār. Vītne 40X1X40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2415 | PE Trejgabals ār. Vītne 40X1 1/4X40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2416 | PE Trejgabals ār. Vītne 40X1 1/2X40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2417 | PE Trejgabals ār. Vītne 50X1 1/4X50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2418 | PE Trejgabals ār. Vītne 50X1 1/2X50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2419 | PE Trejgabals ār. Vītne 50X2X50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2420 | PE Trejgabals ār. Vītne 63X2X63 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2421 | PE Trejgabals ie. Vītne 20X1/2X20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2422 | PE Trejgabals ie. Vītne 20X3/4X20 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2423 | PE Trejgabals ie. Vītne 25X1/2X25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2424 | PE Trejgabals ie. Vītne 25X3/4X25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2425 | PE Trejgabals ie. Vītne 25X1X25 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2426 | PE Trejgabals ie. Vītne 32X3/4X32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2427 | PE Trejgabals ie. Vītne 32X1X32 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2428 | PE Trejgabals ie. Vītne 40X1X40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2429 | PE Trejgabals ie. Vītne 40X1 1/4X40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2430 | PE Trejgabals ie. Vītne 40X1 1/2X40 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2431 | PE Trejgabals ie. Vītne 50X1 1/4X50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2432 | PE Trejgabals ie. Vītne 50X1 1/2X50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2433 | PE Trejgabals ie. Vītne 50X2X50 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2434 | PE Trejgabals ie. Vītne 63X2X63 | | | | gab. | 5 |  |  |
|  | **Griezripa armēta tēraudam un akmen.** | | | |  |  |  |  |
| 2435 | Griezējdisks 115x1.0x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2436 | Griezējdisks 115x1.2x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2437 | Griezējdisks 115x1.6x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2438 | Griezējdisks 125x1.2x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2439 | Griezējdisks 125x1.6x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2440 | Griezējdisks 125x2.0x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2441 | Griezējdisks 150x1.6x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2442 | Griezējdisks 150x2.0x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2443 | Griezējdisks 150x2.5x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2444 | Griezējdisks 180x2.0x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2445 | Griezējdisks 230x2.5x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2446 | Griezējdisks 230x2.0x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2447 | Griezējdisks 300x3.0x22 met. | | | | gab | 10 |  |  |
| 2448 | Griezējdisks 300x3.0x32 met. | | | | gab | 5 |  |  |
| 2449 | Griežripa arm. 115x2.0x22 akmen. | | | | gab | 5 |  |  |
| 2450 | Griežripa arm. 115x2.5x22 akmen. | | | | gab | 5 |  |  |
| 2451 | Griežripa arm. 125x2.0x22 akmen. | | | | gab | 5 |  |  |
| 2452 | Griežripa arm. 125x2.5x22 akmen. | | | | gab | 5 |  |  |
| 2453 | Griežripa arm. 150x2.0x22 akmen. | | | | gab | 5 |  |  |
| 2454 | Griežripa arm. 180x2.5x22 akmen. | | | | gab | 5 |  |  |
| 2455 | Griežripa arm. 230x2.5x22 akmen. | | | | gab | 5 |  |  |
|  | **Sūkņi** | | | |  |  |  |  |
| 2456 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 50-60 F 240 1x230V PN6/10 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2457 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 25-80 180 1x230V PN6/10 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2458 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 32-40 F 220 1x230V PN6/10 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2459 | Apkures cirkulācijas sūknis ALPHA2 L 25-60 180 1x230V 50Hz 6H | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2460 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis UP15-14B PM | | | | gab. | 2 |  |  |
| 2461 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis ALPHA2 L 25-40 180 1x230V 50Hz 6H | | | | gab. | 2 |  |  |
| 2462 | Cirkulācijas sūknis ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H AUTOadapt, A klase | | | | gab. | 3 |  |  |
| 2463 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 65-120 F 340 1x230V PN6/10 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2464 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 50-120 F 280 1x230V PN6/10 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2465 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 40-100 F 220 1x230V PN6/10 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2466 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 40-80 F N 220 1x230V PN6/10 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2467 | Apkures cirkulācijas sūknis MAGNA1 25-100 180 1x230V PN6/10 | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2468 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 25-80 180 1x230V | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2469 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 25-100 180 1x230V | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2470 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 25-120 180 1x230V | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2471 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 32-100 180 1x230V | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2472 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 32-120F 1x230V | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2473 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 40-100F 1x230V | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2474 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna1 40-120F 1x230V | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2475 | Dzilūrbuma sūknis 6SDN 12/19 with Franklin Electric motor 7,5kW | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2476 | Dzilūrbuma sūknis SQE 3- 95 1.68KW 200-240V 50/60HZ | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2477 | Dzilūrbuma sūknis SQE 2- 55 0.70kW 200-240V 50/60Hz | | | | gab. | 1 |  |  |
| 2478 | Iegremdējamais sūknis XSP14-7/1.1ID 220V | | | | gab. | 2 |  |  |
| 2479 | Iegremdējamais sūknis XSP14-7/1.1ID 220V | | | | gab. | 2 |  |  |
| 2480 | Ūdensapgades automats AUTOJSW/1B-E-24Hltr. Izp.trauks | | | | gab. | 2 |  |  |
| 2481 | Ūdensapgades automats VJ10A - 80Hltr. Izpl. Trauks | | | | gab. | 2 |  |  |
|  | **Jaucējkrāni un rezerves daļas** | | | |  |  |  |  |
| 2482 | Aerators ar iekš.vītni M22x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2483 | Aerators ar ārējo vītni M24x1 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2484 | Aerators ar ārējo vītni M28x1 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2485 | Dušas galva VESTA | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2486 | Dušas galva ar rokturi BLIST | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2487 | Dušas galva ar rokturi, turēt. šarnīru | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2488 | Dušas pievads (konuss) L-1200mm / šlutene dub. pinuma | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2489 | Dušas pievads plastm., L-1600mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2490 | Dušas rokturis ECHO | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2491 | Dušas stienis BLIST | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2492 | Dušas stienis JUPITER, ziepains | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2493 | Dušas stienis stacionārais 130cm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2494 | Galva-sietiņš dušas stangai D90 | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2495 | Izteka S-typ D3/4, izm. 18/250/114mm ( maisytajam ) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2496 | Izteka U-typs D3/4, izm. 18/160/46mm (sienas maisītājam) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2497 | Izteka U-typs D3/4, izm. 18/250/46mm (sienas maisītājam) | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2498 | Jaucējkrāna kasete 35mm, Kartridžs 35mm zemais | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2499 | Jaucējkrāna kasete 35mm, Kartridžs 35mm augstais | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2500 | Jaucējkrāna kasete 40mm, Kartridžs 40mm zemais | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2501 | Jaucējkrāna kasete 40mm, Kartridžs 40mm augstais | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2502 | Jaucejkrana stiprinājums M8, viend. virtuves izlietnei | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2503 | Jaucējkrāns dušas ar dušas pievadu un dušas galva, garantija 5 gadi | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2504 | Jaucējkrāns izietnes A , izteka L-220mm , garantija 5 gadi | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2505 | Jaucējkrāns izlienes B, izteka L-150mm , garantija 5 gadi | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2506 | Jaucējkrāns izlietnei kasete D40, izteka 150mm, garantija 5 gadi | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2507 | Jaucējkrāns izlietnei kasete D40, izteka 210mm, garantija 5 gadi | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2508 | Virtuves izlietnes maisitajs no sienas , S-200 | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2509 | Jaucējkrāns virt. izlietnes ar diviem roktūriem, izteka no aukšas | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2510 | Jaucējkrāns izlietnes ar diviem roktūriem, no sienas, izteka U- 220mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2511 | Jaucējkrāns vannas F ar dušas pievadu, Izteka L-350mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2512 | Jaucējkrāns vannas ar diviem roktūriem, no sienas, izteka S-350mm | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2513 | Notece izlietnei Klik- Klak 11/4" D65, liela | | | | gab. | 10 |  |  |
| 2514 | Krāna rokturis hromēts/balts | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2515 | Virtuves izl. jaucējkrāns R-6 Globo (vienam ūd.) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2516 | Virtuves izl. jaucējkrānskrāns R-9 GLOBO (vienam ūd.) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2517 | Ventilis jaucējkrānam 3/8 UNIVERSAL (zvaigznīte 8x24) | | | | gab. | 5 |  |  |
| 2518 | Ventilis jaucējkrānam 1/2 UNIVERSAL zvaigznite (8x24) | | | | gab. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |

Cenā ir iekļauti visi nodokļi, un izdevumi (t.sk. ar piegādi saistītie izdevumi līdz ieslodzījuma vietām u.c.), izņemot PVN.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.:** |  |
| **Pretendenta juridiskā adrese** *(ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā)*: |  |
| Pretendents atbilst **mazajam** vai **vidējam uzņēmumam**[[1]](#footnote-1)*(jānorāda atbilstošais)* |  |
|  | |
| Tālruņa un faksa numurs: |  |
| Kontaktpersona par izteikto piedāvājumu: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Telefona numurs: |  |
| E-pasts: |  |
| Banka: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konts: |  |
| **Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, statuss:** |  |
|  | |
| Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā): |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |

3. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/99)

nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/99) nolikumam

Apliecinājums

*(Vieta)*, *(Datums) (Dok. Nr.)*

Ar šo, *(pretendenta nosaukums),* reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/99) prasības un apliecinām, ka:

* piedāvātās Preces kvalitāte, kvantitāte atbilst Nolikuma 1. pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādītajām prasībām, un piedāvātajai produkcijai ir kvalitātes kontroles institūcijas (kuras kompetence ir atzīta) izsniegts sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību noteiktām tehniskajām specifikācijām vai standartiem (atbilstoši Preces raksturojumam);
* apņemamies nodrošināt pasūtīto Preču bezmaksas piegādi 2 (divu) darba dienu laikā jebkurā Nolikuma 1.4.2. apakšpunktā minētajā Līguma izpildes vietā, neatkarīgi no pasūtīto preču daudzuma;
* darbojamies Nolikuma 1.3. punktā norādītājā preču tirdzniecības jomā vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu izpildē;
* nodrošināsim Pasūtītājam iespēju piedāvājumā norādītās tirdzniecības vietās apskatīt, izvēlēties, iegādāties un / vai apmainīt Preci bez apjoma ierobežojuma tajā pašā dienā, kad Pasūtītāja pārstāvis ierodas minētajā tirdzniecības vietā ar nolūku apskatīt, izvēlēties, iegādāties un / vai apmainīt Preci;
* visām Precēm un materiāliem tiks nodrošināts garantijas termiņš, pēc Preces iegādes, ne mazāk kā 2 (divi) gadi;
* visai pakalpojumu izpildei (preču piegādei) iesaistītajiem transporta līdzekļiem oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzums nepārsniedz EURO 5 standartus;
* apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4. punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums.

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona *(Vārds Uzvārds)*

4. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/99)

nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/99) nolikumam

**Pretendenta pieredze santehnikas materiālu piegādes jomā**

**pēdējo 2 (divu) gadu laikā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, telefona Nr.) | Iepirkuma nosaukums, ID. Nr. | Noslēgtā līguma Nr. un līguma summa | Piegādes veikšanas laiks (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Atsauksmes noformēt atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.**

2018. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

5. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/99)

nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/99) nolikumam

**Preču piegādē iesaistīto transportlīdzekļu saraksts**

Transportlīdzekļu, ar kuriem tiek piegādātas Preces, ar oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzumu kas nepārsniedz EURO 5 standartus, saraksts:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Marka, modelis | Valsts reģ. Nr. |
|  |  |  |
|  |  |  |

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/99)

nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/99) nolikumam

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz Iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[2]](#footnote-2) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst Iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 % (desmit procenti) apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 (divpadsmit)mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Paraksts |

***(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)***

Pielikums

**Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa** | **Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs** |
|  | [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] |  |
|  |  |  |

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Paraksts |

7. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2018/99)

nolikumam

**Līguma projekts Nr.\_\_\_\_\_**

**"Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām"**

Rīgā, 2018. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ieslodzījuma vietu pārvalde**, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu  iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005. gada 1. novembra noteikumu Nr. 827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" pamata, (turpmāk – Pircējs), no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma "Santehnikas materiālu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām", iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/99 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu grību, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

**1. Līguma priekšmets un darbības termiņš**

1.1. Pircējs pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Pārdevējam piederošās preces (turpmāk – Prece) saskaņā ar Līguma noteikumiem un Iepirkumam iesniegto Pārdevēja "Tehnisko specifikāciju" un "Finanšu piedāvājumu", kas noformēti kā Līguma pielikums (turpmāk – Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Līguma Pielikumā norādītais Preces daudzums Līguma darbības laikā var tikt mainīts atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām.

1.3. Pārdevējam nav tiesību pieprasīt, lai Pircējs Līguma darbības laikā nopirktu un apmaksātu Preci Līgumā noteiktajā apjomā.

1.4. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz 2020. gada **\_\_\_**. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

1.5. Līguma darbības termiņš var tikt mainīts atbilstoši Līguma 7.5. un 7.6. punkta noteikumiem.

**2. Pušu pienākumi un tiesības**

2.1. **Pārdevējs:**

2.1.1. piegādā Preci Pircējam ar savu transportu uz sava rēķina, ievērojot Preces uzglabāšanas un transportēšanas noteikumus;

2.1.2. nodrošina Precei nemainīgu cenu visā Līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, ja Preces cena tiek samazināta Līguma 2.1.10. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

2.1.3. piegādājot Pircējam Preci, noformē un nodrošina nepieciešamos pavaddokumentus (pavadzīmes, kvalitāti apliecinošus dokumentus u.c.);

2.1.4 ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Preces piegādi un piegādātās Preces kvalitāti;

2.1.5. garantē Preces daudzuma un specifikācijas atbilstību pavaddokumentos norādītajam;

2.1.6. nodod Pircējam Preci saskaņā ar pavaddokumentiem;

2.1.7. ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus;

2.1.8. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam, ko apliecina Pušu pārstāvju parakstīts preču pavadzīmes rēķins (turpmāk – Rēķins);

2.1.9. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas;

2.1.10. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī samazināt Līguma Pielikumā norādītās Preces cenas vienojoties par to ar Pircēju;

2.1.11. Pārdevējs iesniedz preču katalogu elektroniskā formātā vai norāda attiecīga interneta resursa adresi 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

2.2. **Pircējs:**

2.2.1. koordinē Preces pasūtīšanu un pieņemšanu;

2.2.2. garantē piegādātās Preces apmaksu atbilstoši Līguma noteikumiem;

2.2.3. ir tiesīgs nepieņemt bojātu, nekvalitatīvu, pasūtījumam un Līguma Pielikumam neatbilstošu Preci, informējot par to rakstveidā Pārdevēju.

2.2.4. ir tiesīgs slēgt ar Pārdevēju vienošanos par jautājumiem, kas skar Preces piegādi, pieņemšanu un norēķinu kārtību, kas nav pretrunā ar Līgumā noteikto.

**3. Preces piegāde un pieņemšana**

3.1. Pārdevējs ar savu transportu piegādā Preci Līguma 8.1. punktā norādītajās vietās.

3.2. Pārdevējs piegādā Preci ne ilgāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pircēja pasūtījuma visā Līguma darbības laikā. Pircējs, pasūtot Preci, nosūta pasūtījumu elektroniski uz Līgumā norādīto Pārdevēja e-pasta adresi. Gadījumā, ja nav iespējami veikt pasūtījumu elektroniskā veidā, tad Pircēja pārstāvis var veikt pasūtījumu, piezvanot uz Līgumā norādīto Pārdevēja kontakttālruņa numuru.

3.3. Preces piegādes laiku, Preces sortimentu un daudzumu katrai piegādes reizei Pircējs norāda pasūtījumā, nosūtot to Pārdevējam. Pārdevējs nedrīkst atteikties no konkrētās piegādes veikšanas un nodrošina Preces piegādi Līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā.

3.4. Pārdevējs pēc Līguma 3.2. punktā minētās pasūtījuma saņemšanas ar savu transportu un par saviem līdzekļiem 2 (divu) darba dienu laikā piegādā Preces konkrētajā ieslodzījuma vietā. Preces, kuras ir noteiktas Līguma Pielikumā un kuras Pārdevējs piegādā izmantojot autotransportu ar oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzumu, kas nepārsniedz EURO 5 standartus, var piegādāt tikai tie transporta līdzekļi, kuri ir norādīti Līgumā (atbilstoši Pārdēvēja piedāvājumam Iepirkumam).

3.5. Ja Pārdevējs piegādā (vai plāno piegādāt) Preces, kuras jāpiegādā izmantojot autotransportu ar oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzumu, kas nepārsniedz EURO 5 standartus, ar citiem transportlīdzekļiem, kuri netika minēti Pārdevēja piedāvājumā Iepirkumam, tad pirms piegādes veikšanas Pārdevējam ir jāinformē Pircējs, nosūtot apliecinājumu, ka minētie transportlīdzekļi atbilst Iepirkuma un Līguma noteikumiem (t.i., transportlīdzekļiem oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu daudzums nepārsniedz EURO 5 standartus).

3.6. Katrā Preces piegādes gadījumā Pārdevējs iesniedz Pircējam Rēķinu.

3.7. Preces atbilstību pavaddokumentos norādītajam apliecina Pircēja pārstāvis, parakstot Rēķinu.

3.8. Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju par Preces pieņemšanas brīdī atklātajiem sortimenta, daudzuma un/vai kvalitātes trūkumiem un defektiem.

3.9. Pārdevējs par saviem līdzekļiem nodrošina Līguma 3.8. punktā minēto trūkumu novēršanu, kā arī nekvalitatīvas un Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 3.8. punktā minētās pretenzijas noformēšanas. Ja Pārdevējs noteiktā termiņā Preci (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai Pielikumā noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda piegādes termiņa nokavējumu un/vai atklātos trūkumus, defektus un neatbilstības.

3.10. Ja pēc Preces pieņemšanas Pircējs konstatē Preces trūkumus un defektus, kurus nebija iespējams atklāt Preces pieņemšanas brīdī, vai rodas cita veida iebildumi par Preces atbilstību Līguma nosacījumiem, Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju Pārdevējam 24 (divdesmit četru) kalendāra mēnešu laikā no Rēķina parakstīšanas brīža.

3.11. Ja Pircējs iesniedzis Pārdevējam rakstisku pretenziju Līguma 3.9. punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs veic Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem ar Pircēju rakstiski saskaņotā termiņā.

3.12. Ja Pārdevējs neakceptē Līguma 3.11. punktā minēto pretenziju un atsakās saskaņot ar Pircēju pretenzijā noradītas Preces apmaiņas termiņu, Pircējs var veikt Preces kvalitātes ekspertīzi.

3.13. Ja Līguma 3.12. punktā minētās ekspertīzes rezultātā, konstatēts, ka Pārdevējs ir veicis nekvalitatīvas un/vai Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces piegādi, Pārdevējs atlīdzina Pircējam eksperta izdevumus un par saviem līdzekļiem nodrošina nekvalitatīvas un Līguma Pielikumam neatbilstošas Preces apmaiņu pret kvalitatīvu un Līguma Pielikumam atbilstošu Preci 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma par ekspertīzes rezultātiem saņemšanas brīža.

3.14. Pircējam ir tiesības 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā atgriezt neizmantotas Preces vai Preču daļas Pārdevējam un Pārdevējs nedrīkst atteikties no atgrieztās Preces pieņemšanas, izņemot Līgumā minētajos gadījumos.

3.15. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriežamo neizmantoto Preci vai Preču daļu, ja atlikušās Preces realizācijas termiņš ir samazinājies vairāk nekā par 50 % (piecdesmit procenti) salīdzinot ar atlikušo Preču realizācijas termiņu piegādes brīdī un/vai, ja Prece ir atvērtā veidā un ir sabojāts oriģināls iepakojums.

3.16. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircējs atzīmē Rēķinā Preces pieņemšanas brīdī.

3.17. Pārdevēja pienākums, plānojot Preces piegādes laiku Pircējam, Preces piegādi nodrošināt atbilstoši ieslodzījuma vietas darba laikam, ar aprēķinu, ka transportlīdzeklim, ar kuru veikta Preces piegāde, pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietā veiks kontroli, kas aizņem noteiktu laika periodu.

3.18. Pārdevējs pirms ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

3.18.1. Pārdevēja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

3.18.2. Pārdevēja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.18.3. Transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.19. Uz Pārdevēja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.18. punktā norādītās prasības.

3.20. Ja Pārdevējs neiesniedz Līguma 3.18. punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.21. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

3.21.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.21.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.21.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

**4. Līgumcena un norēķinu kārtība**

4.1. Paredzamā līgumcena par Līguma 1.1. punktā noteikto Preci ir līdz \_\_\_\_\_ EUR(*summa vārdiem*).

4.2.Puses piemēro pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

4.3. Līgumcena var mainīties, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek grozīti normatīvie akti, kas nosaka nodokļu maiņu, attiecībā uz Līguma 1.1. punktā noteikto Preci.

4.4. Pircējs par saņemto Preci/Preces daļu norēķinās ar Pārdevēju 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot Rēķinā norādīto summu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

4.5. Rēķinā Pārdevējs norāda Līguma numuru, piegādāto Preci un daudzumu, ieslodzījuma vietu, kurā piegādāta Prece, Preces cenu, Nodokļa likmi un kopējo summu.

**5. Pušu atbildība**

5.1. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda, savas Līguma ietvaros uzņemtās saistības, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, bet Pārdevējs apņemas samaksāt Pircējam līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no atlikušās Līgumcena, kas ir starpība, kas aprēķināta no Līguma 4.1. punktā noteiktās paredzamās Līgumcena un Pircējam jau piegādātā Preces daudzuma kopējās summas.

5.2. Pārdevējs Līguma 3.3. punktā saskaņoto Preces piegādes termiņa neievērošanas gadījumā maksā Pircējam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no laikā nepiegādātās Preces vērtības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no līgumsaistību izpildes. Ja Pircējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pārdevēju no minētā līgumsoda vai arī to samazināt.

5.3. Ja Pircējs neievēro Līguma 4.1. punktā noteikto samaksas termiņu, tad Pārdevējam ir tiesības aprēķināt Pircējam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Rēķinā norādītās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no līgumsaistību izpildes. Ja Pārdevējs atzīst kavējuma iemeslus par attaisnojošiem, tad viņš var atbrīvot Pircēju no minētā līgumsoda vai arī to samazināt.

5.4. Par Līguma 3.7., 3.11. noteiktajā un/vai 3.9. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavēšanu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcena par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdēvēju no līgumsaistību izpildes.

5.5. Ja Līguma 3.2., 3.11 noteiktajā un/vai 3.9. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotais Preces apmaiņas termiņš nokavēts vairāk par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, nosūtot Pārdevējam paziņojumu par Līguma izbeigšanu un norādot Līguma izbeigšanas termiņu. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības prasīt no Pārdevēja līgumsoda apmaksu 10 % (desmit procenti) apmērā no atlikušās Līgumcenas, kas ir starpība, kas aprēķināta no Līguma 4.1. punktā noteiktās plānotās Līgumcenas un Pircējam jau piegādātā Preces daudzuma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdēvēju no līgumsaistību izpildes.

5.6. Pircējam radītos zaudējumus, kas radušies Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs atlīdzina pilnā apjomā.

5.7. Pārdevējs nodrošina, ka Precēm un materiāliem tiks nodrošināts garantijas termiņš, pēc Preces iegādes, ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši.

**6. Nepārvarama vara**

6.1. Ja Pārdevējs vai Pircējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

6.2. Ja Līguma 6.1. punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 6.1. punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

6.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 6.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļus pamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

**7. Strīdu izskatīšanas kārtība, Līguma grozīšana un darbības izbeigšana**

7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

7.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.

7.5. Puses vienojušās, ka Līgums tiks izbeigts pirms Līguma 1.4. punktā minētā termiņa, ja tiks ātrāk izlietota Līguma 4.1. punktā minētās Līgumcenas.

7.6. Puses ir vienojušās, ka Līguma darbības termiņu, rakstveidā savstarpēji vienojoties, var pagarināt līdz 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem, ja Līguma 4.1. punktā minētā Līgumcena nav pilnībā izlietota un ja Pircējam ir nepieciešama Prece.

7.7. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pārdevēja piekrišanas, ja iestājas viens vai visi no šiem gadījumiem:

7.7.1. ja Pārdevējs vairāk kā 2 (divas) reizes nav piegādājis Preci Līgumā noteiktajā termiņā;

7.7.2. ja Pārdevējs atkārtoti piegādājis nekvalitatīvu un/vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci;

7.7.3. Līguma izpildes laikā pret Pārdevēju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumam).

7.8. Katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā brīdinot par to otru Pusi vismaz 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas iepriekš.

**8. Pušu pārstāvji**

8.1. Pircēja pārstāvji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preču piegādes vieta | Vārds, uzvārds | Telefona Nr.  Faksa Nr. | E-pasta adrese |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8.2. Pārdevēja pārstāvji:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr.: |  |
| Faksa Nr.: |  |
| E-pasta adrese: |  |

8.3. Pušu pārstāvjiem ir šādas tiesības:

8.3.1.pieteikt pretenzijas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi;

8.3.2. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai bojātu Preci, tai skaitā Preces apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci;

8.3.3. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.

8.4. Pušu pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai Pielikumā vai citādi dibināt, grozīt izbeigt tiesiskās attiecības.

8.5. Pušu pārstāvji, veicot savstarpējo saziņu, izmanto Līgumā minētos rekvizītus (tālruņu un faksu numurus un e-pasta adreses).

8.6. Ievērojot Preču pasūtīšanas faktiskos apstākļus, Pircēja atbildīgā persona informē Pārdevēja pārstāvi par Pircēja atbildīgās personas maiņu (pastāvīga, īslaicīga (konkrētais laikposms), vienreizējā), nosūtot paziņojumu uz Līgumā norādīto Pārdevēja e-pastu.

**9. Fizisko personu datu aizsardzība**

9.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

9.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

9.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie tiesību akti paredz šādu datu nodošanu.

9.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie tiesību akti to neaizliedz.

9.5. Neskatoties uz Līguma 9.3. punktā minēto, Pārdevējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Pārdevēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

9.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

**10. Citi noteikumi**

10.1. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos.

10.2. Pārdevēja personālu, kuru Pārdevējs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pircējam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pircējs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pircēja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.

10.3. Pircējam ir pamatojums nesaskaņot var nepiekrist Līguma 10.2. punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.3.1. Pārdevēja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

10.3.2. Ja Pārdevējs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Pārdevējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Pārdevējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

10.4. Pircējs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pārdevējs par to paziņojis Pircējam un saņēmis Pircēja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pircējs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Pārdevēju.

10.5. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pārdevējam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.6. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.7. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Pārdevēja transportlīdzekļa vadītājs:

10.7.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

10.7.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

10.7.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

10.7.3.1. Krimināllikuma;

10.7.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa;

10.7.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikuma;

10.7.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikuma.

10.7.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pircējs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

10.8. Līguma 10.7. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Pārdevēja apakšuzņēmējam, kuru Pārdevējs patstāvīgi informē par minēto.

10.9. Ja Pārdevēja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Pārdevēja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

10.10. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

10.11. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

10.12. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

10.13. Līgums sagatavots latviešu valodā uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_) lapām ar Pielikumu uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**11. Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| Pircējs: | Pārdevējs: |
| **Ieslodzījuma vietu pārvalde** |  |
| Reģistrācijas Nr.90000027165  Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīga,  LV-1009 | Reģistrācijas Nr.  Juridiskā adrese: |
| Banka: Valsts kase  Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka:  Konts: |
| Kods: TRELLV22 | Kods: |
| Priekšniece  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I.Spure  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |

1. **Mazais uzņēmums** ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*; **Vidējais uzņēmums** ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu "konkurents" apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

   1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

   2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-2)